[bookmark: _GoBack]汇编语言与接口技术复习资料
1、 填空题
1、若（SP）＝FFFEH，（BX）＝2345H，执行PUSH BX指令后，（SP）＝（    ），（BX）＝（    ）。
2、根据程序的构成和运行环境的不同， Java 源程序分为两类： （    ）程序和 （    ）程序。
3、实现中断返回是通过（    ）命令完成的。
4、8254的端口个数为（    ）个。
5、默认情况下，整数是 integer 类型的，浮点字面值是 （    ） 类型的。
6、8255是一个可编程并行接口芯片，有A、B和C三个8位端口，其中只可工作在方式0，1下的端口为（    ）端口。
7、CPU和I/O设备之间传送的信息由数据信息、（    ）和（    ）。
8、8254的方式3具有自动装入计数初值功能，一旦计数开始，就会输出连续的（    ）。
9、每一条指令一般都由（    ）和（    ）构成。
10、已知AL=8AH，BL=C6H，执行指令ADD AL，BL之后，AL和BL分别等于（    ），ZF和OF分别等于（    ）。
二、选择题
1.在汇编语句MOV AX，[BX+SI]中，源操作数的寻址方式是(      )
A．直接寻址      B．基址寻址    C．间址寻址     D．基址加变址寻址
2. 正确的标识符是(     )。
A.?a          B.a=2          C.a.3          D.a_3
3. 以下各指令中正确的是(      )。
A．IN 63H，AX    B．IN AL，63H   C．MOV ES，2D00H    D．MOV [DI]，[SI]
4. 已知AL=36H，BL=87H，则两条语句：
ADD AL，BL
DAA
执行后AL及进位标志CF的值分别为(      )
A．BDH和0       B．17和1      C．23H和1     D．BDH和1
5.8088微处理器可寻址访问的最大I/O空间为（    ）
A .1KB        B .64KB        C .640KB        D. 1M
6. 数据定义语句DW 35 DUP（‘A’，0，3 DUP(2,1,1)定义的储存空间长度为(      )
A．358B        B．770B        C．385B         D．350B
7. DEC AL指令执行之后，对 不产生影响。
A. OF          B .SF          C .IF           D. CF
8.若 fp 是指向某文件的指针，且 feof （fp ）的返回值是非零值，则表示(     )。
A.已读到此文件末尾                 B.未读到此文件的末尾
C.此文件已关闭                     D.此文件尚未被打开
9. 执行以下指令不会影响SP寄存器的是：(      )
A. CALL        B. MOVSB       C. INT       D. PUSH 
10．设字长n=8位，[X]补码=0CAH，[Y]补码=0BCH，则求[X+Y]补码时得到的结果、溢出标志OF和辅助进位标志AF分别为(      )。
A．86H，OF=0和AF=0        B．86H，OF=0和AF=1
C．186H，OF=1和AF=0       D．186H，OF=1和AF=1
11. 堆栈操作的基本单位是(      )。
A．比特        B．字节         C．字       D．双字
12. 已知AX=1025H，BL=03H，则语句“MUL BL”执行后AX的值为(      )。
A．3075H       B．0075H        C．006FH    D．306FH
13. 在汇编语句MOV AX，[BX]中，源操作数的寻址方式是(      )
A．直接寻址     B．基址寻址   C．间址寻址   D．基址加间址寻址
14. 机器字长为16位，若用补码来表示带符号整数，则其表示范围为(      )
A．-32768~+32767            B．-0.32768~-0.32767
C．-1~32767/32768           D．-32767/32768~-32767/32768
15. 微机地址总线的作用是(      )
A．用于选择存储单元         B．用于选择进行信息传输的设备
C．用于指定存储单元和I/O设备接口电路的地址 
D．用于选择数据总线的宽度
16. 当CPU对8259A进行中断响应的时候，在第二个 周期中，8259A所做的工作是(      )
A．对IRR置位    B．对ISR复位   C．对IMR置位   D．送出中断响应信号
17. 8086/8088系统中，硬件中断服务子程序入口地址在中断向量表中的存放位置由(      )决定。
A．中断调用指令  B．中断类型码  C．中断转移指令  D．中断服务寄存器ISR
18. 8255A的端口B工作于方式1输入时，要用(      )引脚作为联络信号。
A．PC1,PC2,PC3   B．PC2,PC1,PC0  C．PC4,PC5,PC6   D．PC3,PC4,PC5
19.设某容量为12K字节的RAM存储器，其首地址为3000H，则其终地址为(      )
A．4000H        B．5FFFH      C．3BFFH        D．37FFH           
20. 异步通信方式格式中可以缺省的部分是(      )
A. 起始位       B. 停止位     C. 校验位       D. 数据位
三、简答
1.请说明80x86实模式下段寄存器有哪些？
2.根据用途微机总线可分为哪三类？
3.简要说明指令性语句与指示性语句的区别。
4.微机系统与外设间的信息交换方式有哪些？
5.简要说明执行指令INT 10H时CPU完成哪些操作？

四、阅读程序，并按要求回答问题。
1、阅读程序段，回答问题：
CWD
XOR AX, DX
SUB AX, DX
该程序片段中，AX寄存器的内容是一个16位有符号数，回答：
⑴ 该子程序的功能是什么？（
⑵ 若执行前（AX）=0FEDCH，则执行后（AX）= H。

2、阅读程序段，回答问题：
ABC PROC
ADD AX, BX
SUB BX, AX
ADD AX, BX
NEG BX
ABC ENDP
该子程序中，寄存器AX、BX是入口参数也是出口参数。回答：
⑴ 该子程序的功能是什么？
⑵ 若入口（AX）=1234H，（BX）=0ABCDH，则出口（AX）= H，（BX）= H。

3、阅读程序段，回答问题：
MOV AL,0FH
XOR AL,0FFH
MOV CL,7
SHR AL,CL
⑴上述程序段执行后，AL的值为多少？
⑵如将指令SHR换成ROR指令，则程序段执行后，AL的值为多少？

4\请描述下列程序段实现的功能：
MOV AL,BL
MOV AH,0
SAL AX,1
MOV BX,AX
SAL AX,1
SAL AX,1
ADD AX,BX

5\阅读程序段，回答问题：
X DW 0123H,2A3EH,89DFH
COUNT EQU S-X
Y DB CHOUNT DUP(0)
.
.
.
LEA SI,X
LEA SI,Y
MOV CX,COUNT
CLD
REP MOVSB
上述程序段执行后，Y数据区各字节单元的内容是什么？

汇编语言与接口技术复习资料参考答案：
一、填空题
1、（SP）＝（ FFFCH ），（BX）＝（2345 ）。
2、Application；Apllet
3、实现中断返回是通过（IRET ）命令完成的。
4、double
5、十进制数36.875转换为二进制数是（0010 0100.1110 ）。
6、8255是一个可编程并行接口芯片，有A、B和C三个8位端口，其中只可工作在方式0，1下的端口为（ B ）端口。
7、CPU和I/O设备之间传送的信息由数据信息、（ 控制信息）和（状态信息）。
8、8254的方式3具有自动装入计数初值功能，一旦计数开始，就会输出连续的（方波）。
9、每一条指令一般都由（ 操作码 ）和（ 操作数 ）构成。
10、已知AL=8AH，BL=C6H，执行指令ADD AL，BL之后，AL和BL分别等于（50H和C6H ），ZF和OF分别等于（ 0和1）。
二、选择题
1 D 2 B 3 D 4 C 5 B 6 C 7 D 8 A 9 B 10 D
11 C 12 C 13 C 14 A 15 C 16 D 17 B 18 B 19 B 20 C
三、简答
1.请说明80x86实模式下段寄存器有哪些？
答：CS,DS,SS,ES,FS,GS
3. 简要说明指令性语句与指示性语句的区别。
答：指令性是CPU中实际存在的可执行的语句。指示性语句是用于说明程序结构，变量等的语句，后者在编译过程中执行，编译完成后不再存在。
4. 微机系统与外设间的信息交换方式有哪些？
答：无条件，查询，中断，DMA
5. 简要说明执行指令INT 10H时CPU完成哪些操作？
答：1）计算中断向量 2）保存FR，CS，IP，3) 设置CS，IP 4）转入中断处理程序
四、阅读程序，并按要求回答问题。
1、(1)求AX寄存器中内容的绝对值
⑵ 若执行前（AX）=0FEDCH，则执行后（AX）= 124 H。
2、阅读程序段，回答问题：
⑴ 交换入口参数寄存器的值
⑵（AX）= OABCD H，
3、(1) AL=1
⑵ AL=0E1H
AX<-BL*10 。
5、23H,01H,3EH,2AH,

