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参考答案：
一、填空题

断路器  2.硬件  软件   3.  5-7    4.接通  断开   5从上而下  继电器线圈   
二、单项选择题
1、D  2、 A  3、C  4、B  5、C  
三、判断题

  1   ×    2   ×     3  ×    4  √    5  √    6  √     7√    8 ×
9   √    10 √    
四、简答题

1.答：1）.直观易学：图形化语言，类似继电器电路图，电气人员容易掌握。

2). 逻辑控制强大：非常适合处理顺序控制、联锁、互锁等开关量逻辑。

3).  易于调试：可实时监控程序状态（如触点通断），快速定位故障。

4).  通用性强：是PLC的标准语言之一，各品牌都支持，便于交流和维护。

2.答：主要功能与应用不同，承载电流能力不同，触点结构与灭弧系统不同
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3.答：PLC的扫描周期是指PLC从程序开始执行到下一次开始执行所经历的整个周期循环。您可以将其理解为PLC的“心跳”或工作节奏。PLC采用循环扫描、集中处理的工作方式，而不是像普通计算机那样执行中断驱动。

三个阶段:1. 输入采样阶段，2. 用户程序执行阶段，3. 输出刷新阶段
4 4.交流接触器是一种自动电磁开关，其核心作用可简述为：

利用小电流（控制回路）来自动、频繁、远距离地接通和分断大电流（主回路），并适用于电动机等交流负载。
具体体现在：

1.  自动控制：作为自动化系统的执行元件，可与PLC、继电器、温控器等配合，实现程序的自动运行。

2.  频繁操作：机械寿命和电寿命高，适合需要反复启动、停止的场合。

3.  远距离安全操作：操作人员可通过按钮等低压小电流设备在远处安全控制高压、大电流的主电路。

4.  失压保护：当电源电压严重下降或断电时，接触器会自动断开，防止电机在电压恢复时自行启动造成危险。

设计题
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《可编程技术与机电控制PLC》  复习资料
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一、填空题


1. 在电气控制电路中，能同时起到短路保护、过载保护和失压保护的电器是________。


2. PLC的系统可分为________和________两大部分。


3. 三相笼型异步电动机的直接起动电流是其额定电流的       倍，


4.时间继电器按延时方式可以分为______ 延时型和       延时型。


5.梯形图按从左到右、      的顺序排列 ，最后以        结束。





二、单项选择








1.  下列元器件在电气控制中,进行正确连接后,能起到欠压保护的是(   )。


　　A.按钮		B.熔断器		C.热继电器		D.接触器





2.  在电动机控制电路中，热继电器通常（    ）。


    A. 串联在主电路中，常闭触点串联在控制电路中


    B. 并联在主电路中，常开触点串联在控制电路中


    C. 串联在控制电路中，常闭触点串联在主电路中


    D. 并联在控制电路中，常开触点并联在主电路中





3.  PLC的整个工作过程是以（     ）方式循环完成的。


    A. 定时


    B. 中断


    C. 循环扫描


D. 随机


4.  接触器励磁线圈(    )接于电路中。


A.串联		B.并联		C.串并联		D.都可以


 


5.  在电动机的Y-Δ降压起动控制电路中，Y形连接和Δ形连接的接触器之间必须设置（    ）。


    A. 自锁


    B. 顺序控制


    C. 互锁


D. 时间控制











三、判断题


(   )1.PLC一个扫描周期通常为3S 。 


(   )2. 在画图时可以省去左母线。


(   )3.一般小型PLC采用C语言来编程。


(   )4. 电源变压器容量大 ,应采用降压启动。 


(   )5. 能耗制动可用速度继电器进行控制。


(   )6. 熔断器是一种主要用作短路保护的电器。


(   )7. PLC是新型工业控制装置，是计算机技术与工业控制技术相结合的产品。


(   )8. 电压继电器在使用时，电压继电器线圈与负载串联。


(   )9. 时间继电器是实现触点延时接通或断开的保护电器。


(   )10. 在机床强电控制系统中，PLC可替代机床上传统机床电器。


四、简答题


1.  梯形图编程语言的特点有那些？


 画出三相异步电动机连续运行控制电路（含自锁、过载保护）的控制电路部分，简要说明工作过程。


 什么是PLC的扫描周期？它主要由哪几个阶段组成？


4.简述交流接触器的作用是什么？


五、程序设计题


1.设计一个带数码显示的抢答器的PCL控制程序。
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