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可编程技术与机电控制PLC参考答
一、填空题

断路器  2.接通延时   断开延时 3.系统    应用    4.位   中间继电器   5不可以   6双线圈

二、单项选择题
1、A  2、 A  3、C  4、B  5、C   6、C 
三、判断题

  1   √    2  √     3  √    4  ×     5  ×     6 ×     7√      8√
四、简答题

1.答：主要功能与应用不同，承载电流能力不同，触点结构与灭弧系统不同。适当展开说明。
2. 答：[image: image1.png]



3. PLC的扫描周期是指PLC从程序开始执行到下一次开始执行所经历的整个周期循环。您可以将其理解为PLC的“心跳”或工作节奏。PLC采用循环扫描、集中处理的工作方式，而不是像普通计算机那样执行中断驱动。

三个阶段:1. 输入采样阶段，2. 用户程序执行阶段，3. 输出刷新阶段

4.热继电器主要用于电动机或其它负载的过载保护和断相保护，是一种利用电流热效应原理工作的保护电器。反时限特性： 过载电流越大，其动作时间越短。自动与手动复位： 动作后，一般需要一段时间冷却才能手动复位，这确保了故障被排除前设备无法重启。不能分断大电流： 热继电器的触点通常接入控制回路，容量很小，它通过切断接触器的控制电源来间接切断主电路。
五、设计题
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一、填空题


1.  在电气控制电路中，能同时起到短路保护、过载保护和失压保护的电器是________。


2.  时间继电器按延时方式可以分为______ 延时型和       延时型。


3.  PLC的软件系统可分为________软件和________软件两大部分。


4.  S7-200 SMART PLC中，M0.0是________存储区的位，其特点是________。


5.  梯形图中，线圈________（可以/不可以）直接与左母线连接。应尽量避免________输出。


6.  定时器TONR是________型定时器，其当前值需要用________指令复位。





二、单项选择








1.  下列电器中，主触点和辅助触点的区别主要在于（    ）。


    A. 电流容量和灭弧装置


    B. 通断电路的电压等级


    C. 通断电路的电流等级


D. 所用材料





2.  在电动机控制电路中，热继电器通常（    ）。


    A. 串联在主电路中，常闭触点串联在控制电路中


    B. 并联在主电路中，常开触点串联在控制电路中


    C. 串联在控制电路中，常闭触点串联在主电路中


D. 并联在控制电路中，常开触点并联在主电路中





3.  PLC的整个工作过程是以（     ）方式循环完成的。


    A. 定时


    B. 中断


    C. 循环扫描


    D. 随机


  4.在S7-200 SMART PLC中，用于计数的指令是（     ）。


    A. TON


    B. CTU


    C. MOV


    D. SHRB











5.  在电动机的Y-Δ降压起动控制电路中，Y形连接和Δ形连接的接触器之间必须设置（    ）。


    A. 自锁


    B. 顺序控制


    C. 互锁


D. 时间控制


6.  电磁铁是将电能转化为(     )的电器。


A.磁能		B机械能		C.热能    D.动能


三、判断题


(   )1. 梯形图是一种常用的编程语言，是高级语言的一种。


(   )2. 梯形图中接点只有常开和常闭接点。


(   )3. 自动化是现代工业自动化的三大支柱。


(   )4. 中间继电器由于其触点数多，需装灭弧装置。


(   )5. 电磁式时间继电器线圈可以通交、直流电流。


(   )6. 熔断器应并联于电路中作为短路和严重过载保护。


(   )7. PLC是新型工业控制装置，是计算机技术与工业控制技术相结合的产品。


(   )8. 电压继电器在使用时，电压继电器线圈与负载串联。


四、简答题


1.  简述接触器和继电器的区别。





2. 画出三相异步电动机连续运行控制电路（含自锁、过载保护）的控制电路部分。





什么是PLC的扫描周期？它主要由哪几个阶段组成？





4.简述热继电器的作用？
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五、程序设计题


1.交通灯的控制，东西红灯亮25s，南北绿灯亮20s，绿灯闪烁3s，黄灯亮，反过来也相同。画出时序图，用比较法编写交通灯控制的梯形图。
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