 土木工程制图  复习资料
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一、单项选择题
1. 在建筑制图中，绘制尺寸线、尺寸界线、指引线等应采用（  ）

A. 细实线      B. 粗实线       C. 虚线        D. 点划线

2.建筑制图中，比例 1：30 表示图形尺寸与实物要素的（     ）尺寸之比。

A. 线性       B. 面积       C. 体积       D. 重量

3. 已知某点坐标为（18，25，12），该点到 H 面的距离是（  ）

A. 18mm        B. 25mm        C. 12mm       D. 37mm

4.绘制工程图应使用制图标准中规定的幅面尺寸，其中A3幅面的尺寸为：（     ）。 

A.1189*841     B.841*594      C.594*420      D.420*297 

5.关于建筑标高标注，下列说法正确的是（  ）

A. 标高符号为等腰锐角三角形      B. 室内地面标高通常标注为 ±0.000

C. 标高数字应注写在标高符号右侧  D. 标高单位以厘米为基准

6. 钢筋标注 “Φ12@150” 中，“Φ12” 表示（  ）

A. 钢筋间距      B. 钢筋根数      C. 钢筋直径      D. 钢筋强度

7.若图纸比例为 1：150，实际长度为 9 米的墙体，在图纸上的绘制长度为（  ）

A. 60mm        B. 6mm         C. 600mm       D. 0.6mm

8.在建筑平面图中，位于 2 和 3 轴线之间的第一根附加轴线的正确表达方式是 （     ） 。

A. [image: image12.png]


      B. [image: image2.jpg]


       C. [image: image3.jpg]


      D. [image: image4.jpg]



9.在建筑施工图中，[image: image5.jpg]!



表示的意思是（     ）。

A. 3 为详图编号，详图不在本张图纸    

B. 3 为详图编号，详图绘在本张图纸上

C. 详图编号为 0，详图在 3 号图纸上   

D. 详图编号为 3，详图在 0 号图纸上

[image: image7.png]D.



10.建筑材料图例中，符号       表示（  ）

A.  砖   B.   混凝土   C.   木材   D.  玻璃 
二、填空题
土木工程制图的 “三投影面体系” 包括______、______和侧立投影面（W 面）。

投影法分为______投影法和______投影法，土木工程制图主要采用______投影法，该投影法又分为_____投影法和______投影法。

建筑施工图包括______、______、______、______和建筑详图等。

尺寸标注的基本要求概括为______、______、______和清晰。

三、作图题
1.求做立体表面上直线BD的三视投影图，并说明说明其对投影面的相对位置（参照立体图）
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2.完成平面图形的水平面投影。

[image: image10.wmf]

3.补绘基本形体的第三投影。
[image: image11.png]



4.已知梁板结构的楼板的平面图和2-2剖面图，请画出1-1断面图、2-2剖面图。
   

参考答案：
一、单项选择题
1. A     2.A     3.C     4.D     5.B     6.C     7.A     8.A     9.B     10.A
二、填空题
1. 正立投影面（V 面）、     水平投影面（H 面）   。

2. 中心投影法和平行投影法，平行投影法，   正投影法和斜投影法。

3.建筑总平面图、建筑平面图、建筑立面图、建筑剖面图。

4._正确、    完整、     合理。

三、作图题
1. 


2.完成平面图形ABCDEF的水平面投影

3.

[image: image6.wmf]
4.画出1-1断面图、2-2剖面图。

AB是_________线；


BC是_________线；


BD是_________线。





DE是    正平   线；


DF是____正垂____线；


GH是____侧垂____线。
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