土木工程材料  复习资料


一、填空题
1.某钢材牌号为Q235-A·F，则该钢材属于碳素结构钢，其中F表示的意义为__沸腾钢__________。

2.在完全相同条件下进行混凝土试验，加载速度过大，抗压强度_过高___________。

3.大体积混凝土工程应优先选用掺混合材硅酸盐水泥，所用粗骨料最大粒径应_大___________（填较大、较小）。

4.材料耐水性的强弱可以用___软化_________系数表示，材料耐水性越差，该值越____低________。

5.混凝土工程中采用间断级配骨料时，其堆积空隙率较大____________，用来配制砼时应选用较______大______砂率。

6. 沥青的三大技术指标是针入度、  延度     ，   软化点       。

7．建筑石膏具有凝结硬化快，硬化初期具有体积 微膨胀    的特性，故其适于制作模型塑像等。

8．水泥熟料的矿物组成有硅酸三钙、  硅酸二钙  、 铝酸三钙   、  铁铝酸四钙        。

二、选择题
1、混凝土配合比设计中的三个主要参数是（ C    ）。
[image: image1.wmf]b

s为砂率

A   W0 、C0、
[image: image2.wmf]b

s    B W0 、C0 、W/C     C W/C、W0、
[image: image3.wmf]b

s   D C0、 
[image: image4.wmf]b

s、W/C
2、为使室内温度保持稳定，应该选用（ C    ）的材料。

A 导热系数大   B 比热大    C 导热系数小、比热大     D 比热小
3、配制混凝土时所用砂、石，应尽量使（  A   ）。

A总表面积小些，空隙率小些   B总表面积大些，空隙率小些

C总表面积小些，空隙率大些   D总表面积大些，空隙率大些

4. 在设计砼配合比时，配制强度要比设计要求等级高些，提高幅度多少取决于（  D  ）。

A 设计要求的强度保证率     B 对坍落度的要求   

C 施工水平的高低     D 设计要求的强度保证率和施工水平的高低

5.下列关于合理砂率选择的说法中不正确的是(   D   )。

A.选用细砂时，其砂率应比选用中砂时小

B.混凝土的W/C较大时，砂率应较大

C.当选用卵石时，其砂率应比选用碎石时小一些

D.当选用单粒级粗骨料时，其砂率应较小

6.在原材料一定的情况下，影响混凝土强度的决定性因素为(  B   )。

A.水泥用量






B.水灰比

C.水泥强度等级





D.骨料级配

7、钢与铁的含碳量以（  D  ）%为界，含碳量小于这个值时为钢，反之为铁。

 A0.25      B  0.60   C 0.80    D  2.0

8、砂浆的抗压强度是以边长为（  A   ）的立方体试件测得的。

A  70.7mm   B  100mm   C  150mm   D  200mm

9、石油沥青的温度稳定性可用软化点表示，当沥青的软化点愈高时，（  A ）。

A 温度稳定性愈好     B 温度稳定性愈差   C 温度稳定性不变   

10、选择承受动荷载作用的结构材料时，要选择（ B   ）良好的材料。

A 脆性      B 韧性      C 塑性      D  弹性

三、判断题

（  √    ）1、石子的压碎指标越小，石子的强度越高。
（   √   ）2、水泥体积安定性不合格，严禁使用。 

（   √   ）3、细度模数越大，表示细集料越粗。

（   ×  ）4．在完全相同条件下进行混凝土试验，试件越小，抗压强度越小。

（   ×    ）5、试拌混凝土时若测定混凝土的坍落度满足要求，则混凝土的工作性良好。
四、简答题
1. 为什么混凝土中的水泥用量不宜过多？

降低成本；浆体过多则干缩大、水化热大易开裂；容易被侵蚀；
2. 引气剂掺入混凝土中对混凝土性能有何影响？

答：提高了抗冻、抗渗性能；降低了强度。

3. 什么是水泥的体积安定性？产生安定性不良的原因是什么？

水泥在凝结硬化过程中体积变化的均匀性。1、熟料中含过多的游离氧化钙；

2、熟料中含过多的游离氧化镁；

3、熟料中含过多的三氧化硫；

4. 简述矿渣、火山灰、粉煤灰水泥的共同特性（列举4条）？

1）抗腐蚀能力强；2抗冻性差；3凝结硬化慢、早期强度低但后期高；4水化热低5；抗碳化差；6）对温度湿热敏感
5、简述钢铁常见的腐蚀类型？常用什么方法防锈蚀？

化学腐蚀和电化学腐蚀；涂覆保护层；设置阴极和阳极保护；掺入阻锈剂；

五、计算与案例分析题

1、设混凝土配制强度38MPa，计算水灰比0.55，28天抗压强度检验数据如下表，求其满足强度要求的最佳水灰比？

	W/C
	抗压强度（MPa）

	0.50
	46

	0.55
	40

	0.60
	36


答：

	W/C
	C/W

	0.50
	2

	0.55
	1.82

	0.60
	1.67


(X-1.67)/2=(1.82-1.67)/4  得到x=1.745. 则最佳水灰比为0.57.

2、某混凝土工程，所用的配合比为C:S:G＝1：1.98：3.90，W/C＝0.64，已知混凝土拌合物的表观密度为2400kg/m3，试计算1m3混凝土材料的用量；若此混凝土采用42.5级普通水泥，试估算该混凝土28d强度（已知
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＝1.13）。

设水泥用量为C，则砂、石、水的用量分别为1.98C,3.90C,0.64C，因此有：

C+1.98C+3.90C+0.64C＝2400

C=319kg  S=632kg  G=1244kg  W=204kg

f28=Afc(C/W-B)=0.48×1.13×42.5×（1/0.64－0.61）＝22.0 Mpa

3、请观察下图，图中地面的抹面砂浆有众多裂纹，其所使用的水泥砂浆配合比为： 水泥:砂:水＝1:1:0.65，请讨论砂浆配合比对裂纹形成的影响。
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不同用途的砂浆其配合比有所不同，用于地面基层砂浆水泥量宜较低，水泥：砂可1:2.5～1:3。水泥用量高不仅是多耗水泥，且其中干缩较大。此外，该砂浆水灰比较大亦是产生裂缝之另一原因。　
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