《 工程力学 》 复习资料
一、判断题 
1. 当物体系统处于平衡状态时，组成该系统的每个物体处于平衡状态。（      ）
2. 平面力系平衡的必要和充分条件是，力系的主矢等于零，对任意点的主矩等于零。（      ）
3. 衡量材料塑性性能的两个指标是伸长率和截面收缩率。（      ）
4. 工程中把λ＞λp的压杆称为中长杆。（      ）
5. [bookmark: OLE_LINK8]在纯弯曲情况下，梁的中性层通过截面的形心。（       ）
6. 组合变形问题中，叠加法适用于所有情况。（       ）
7. 二力杆一定是直杆。（       ）
8. 梁上加个集中力偶作用，对剪力图的形状无影响。（       ）
9. 平面图形的静矩与坐标系有关。（       ）
10. 压杆的临界压力与材料的弹性模量成正比，与截面的惯性矩成反比。（       ）
二、单选题 
1. 合力与分力之间的关系，正确的说法为（     ）。
A.	合力不一定比分力大      
B.	两个分力夹角越小合力越小
C.	合力一定比分力大      
D.	两个分力夹角（锐角）越大合力越大
2. 根据均匀性假设，可以认为构件的（     ）在各点处相同。
A．应力             B．应变            C．位移           D．材料的弹性常数
3. 固定端约束通常有（     ）个约束反力。
A．一               B．二              C．三             D.  四
4. 横截面为三角形的直杆自由扭转时，横截面上三个角点处的切应力（      ）。
[bookmark: OLE_LINK1]A.必最大            B.必最小            C.必为零          D.数值不定
5. 梁弯曲变形时，中性轴上的（     ）为零。
A. 正应力           B. 剪应力           C. 应变           D. 位移
6. 力偶对物体的作用效应，取决于（     ）。
A.力偶矩的大小
B.力偶的转向
C.力偶的作用面
D.力偶矩的大小、力偶的转向和力偶的作用面
7. 计算内力的一般方法是（     ）。
A．静力分析
B.节点法
C.截面法
D.综合几何、物理和静力学三方面
8. 下列说法中错误的有（     ）。
A．工程上的压杆由于构造或其它原因，有时截面会受到局部削弱，如杆中有小孔或槽等，当这种削弱不严重时，对压杆整体稳定性的影响很小，在稳定计算中可不予考虑。但对这些削弱了的局部截面，应作强度校核。
B．对有局部截面被削弱（如开有小孔或孔槽等）的压杆，在校核稳定性时，应按局部被削弱的横截面净尺寸计算惯性矩和截面面积（或截面惯性半径）。
C．对有局部截面被削弱（如开有小孔或孔槽等）的压杆，在校核被削弱的局部截面的强度时，应按局部被削弱的横截面净面积计算。
D．压杆稳定计算通常有两种方法：安全系数法或折减系数法。
9. 下图所示塑性材料，截面积A1=A2,危险截面在（     ）。
[image: ]
A.AB段              B.BC段          C.AC段              D.不能确定
10. 平面任意力系独立平衡方程的数目为（     ）。
[bookmark: OLE_LINK15]A.2个                B.3个            C.4个                D.5个
三、简答题 
1. [bookmark: _GoBack]工程构件的失效或破坏是指什么？工程力学范畴内的失效可分为哪四类？ 
2. 材料力学的基本假设有哪些？ 





3. 
[image: ]
（1）绘制下图所示外伸梁的弯矩图。 
（2）绘制下图所示外伸梁的剪力图。 

四、计算题 
1. 试求如图单元体（应力单位MPa）的三个主应力、主方向和最大切应力，并在图中画出主单元体。 
[image: ]

2. 求下图所示梁的支座反力及C截面的弯矩和剪力。 
[image: ]






3. 如下图所示轴向拉压杆，AB段横截面面积为A₂=800mm²，BC段横截面面积为A₁=600mm²。试求各段的工作应力。 
[image: ]
























 《 工程力学 》 复习资料参考答案
1、 判断题（在正确陈述的各题后括号内打“√”，否则打“×”）
1√	2√	3√	4×	5√ 
2、 单选题（请把正确选项的字母代号填入题中括号内）
1A	2 D	3 C	4 C	5 C  6 D		7 C  
三、简答题（简要回答下列问题，必要时绘图加以说明）
1.
	（1）工程构件在外力作用下丧失正常功能的现象称为失效或破坏。
	 

	（2）强度失效。
	 

	（3）刚度失效。
	

	（4）稳定失效。
	

	（5）疲劳失效。
	


2. 
	（1）连续性假设。
	

	（2）均匀性假设。
	

	（3）各向同性假设。
	

	（4）线弹性假设。
	

	（5）小变形假设。
	


2.
	(1)剪力图
[image: ]
	

	(2)弯矩图
[image: ]
	





四、计算题（要求写出主要解题过程及相关公式，必要时应作图加以说明）
1. 解：
	
	

	主应力：
	

	主方向：,α0=71.6°，-18.4°
	

	最大切应力：
	

	主要单元体如图所示：
[image: ]
	



2. 解：
	以整体为研究对象
竖向受力平衡：
	

	水平受力平衡：
	

	对A点取矩平衡：
	

	以CB段为研究对象
	

	剪力平衡：
	

	对C点取矩平衡：
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