工程结构复习资料
一、单项选择题
1．以下破坏形式属延性破坏的是（  ）。
A．大偏压破坏     B．少筋梁破坏      C．剪压破坏      D．超筋破坏
2．严格要求不出现裂缝的预应力混凝土轴心受拉及受弯构件，在荷载的短期效应组合下（  ）。
A．允许存在拉应力        B．不允许存在拉应力
C．不允许存在压应力                 D．必须有有限的拉应力
3．受弯构件斜截面承载力计算公式是以（  ）为依据的
  A．斜拉破坏      B．剪压破坏       C．斜压破坏       D．斜弯破坏
4．轴心受压构件，配置纵筋的作用是（  ）。
A．发挥套箍的作用，防止纵筋压屈      B．提高混凝土的抗拉能力
C．防止发生失稳破坏                  D．帮助混凝土承受压力，减小构件截面尺寸
5．梁的混凝土保护层厚度是指（  ）。
A．箍筋外表面至梁表面的距离          B．主筋外表面到梁表面的距离
C．主筋截面形心至梁表面的距离        D．主筋内表面至梁表面的距离
6．普通钢筋，即钢筋混凝土结构中的钢筋和预应力混凝土结构中的非预应力钢筋，宜采用HRB400级和HRB335级钢筋，也可采用HPB235级钢筋和RRB400级钢筋，以（  ）钢筋作为主导钢筋。
A．HPB235       B．HRB335        C．HRB400        D．HRB500
7．由混凝土的应力应变曲线可见，随着混凝土强度的提高，（  ），因此延性越差。
A．上升段和峰值应变的变化不显著，下降段的坡度越缓
B．上升段和峰值应变的变化显著，下降段的坡度越缓
C．上升段和峰值应变的变化显著，下降段的坡度越陡
D．上升段和峰值应变的变化不显著，下降段的坡度越陡
8．所谓（  ）是结构在规定的使用其他内，能够承受正常施工、正常使用时可能出现的各种荷载、变形等的作用。
A．安全性        B．适用性        C．耐久性         D．可靠性
9．正常使用极限状态设计主要是验算构件的变形和抗裂度或裂缝宽度。（  ）
A．荷载采用其标准值，不需乘分项系数，不考虑结构重要性系数
B．荷载采用其设计值，需乘分项系数，不考虑结构重要性系数
C．荷载采用其标准值，不需乘分项系数，考虑结构重要性系数
D．荷载采用其设计值，需乘分项系数，考虑结构重要性系数
10．钢筋混凝土梁的截面尺寸和材料品种确定后，（  ）
Ⅰ、梁裂缝现出前瞬间受拉钢筋应力与配筋率无关
Ⅱ、梁开裂后的受拉钢筋应力与配筋率无关
Ⅲ、配筋率越大，正截面抗弯强度也越大Ⅳ、当满足条件[image: ]时，配筋率越大，正截面抗弯强度也越大
A．Ⅰ、Ⅱ        B．Ⅱ、Ⅲ        C．Ⅲ、Ⅳ        D．Ⅰ、Ⅳ
11．受弯构件的截面尺寸及材料一定时，受压区相对高度ε与配筋率ρ的关系是（  ）。
A．ε大、ρ小     B．ε大、ρ大     C．ε小、ρ大     D．ε小、ρ小
12．在T 形梁的计算中（截面设计或校核），满足下列条件（  ）则为第二类T形梁。
A．[image: ] B．[image: ]
C．[image: ] D ．[image: ]
13．对矩形、T形和工字形截面的一般受弯构件，截面高度大于300mm，当满足[image: ][image: ]时，（  ）。
A．可不配箍                            B．仅按构造配箍    
C．按最小配箍率并满足构造要求配筋      D．按计算配箍
14．条件相同的无腹筋梁，发生斜压、剪压、斜拉三种破坏形态时，梁的斜截面抗剪承载力的大致关系是（  ）。
A．斜压破坏的承载力>剪压破坏的承载力>斜拉破坏的承载力
B．剪压破坏的承载力>斜压破坏的承载力>斜拉破坏的承载力
C．斜拉破坏的承载力>斜压破坏的承载力>剪压破坏的承载力
D．剪压破坏的承载力>斜拉破坏的承载力>斜压破坏的承载力
15．《混凝土结构设计规范》规定，配有螺旋式或焊接环式间接钢筋柱的承载能力不能高于配有普通箍筋柱承载能力的（  ）。
A．30%        B．40%        C．50%        D．60%
16．轴心受压构件的稳定系数主要与（  ）有关。
A．混凝土强度      B．配筋率     C．长细比      D．荷载
17．对先张法和后张法的预应力混凝土构件，如果采用相同的张拉控制应力，则（  ）。
A．后张法所建立的钢筋有效预应力比先张法小
B．后张法所建立的钢筋有效预应力比先张法相同
C．先张法所建立的钢筋有效预应力比后张法小
D、没有任何关系
18．我国以（  ）该值作为混凝土强度的基本指标。
A．圆柱体抗压强度     B．轴心抗压强度    C．棱柱体强度    D．立方体抗压强度
19．梁的破坏形式为受拉钢筋先屈服，然后混凝土受压区破坏，则这种梁称为（  ）。
A．少筋梁      B．适筋梁      C．平衡配筋梁      D．超筋梁
20．轴心受拉构件破坏时，拉力全部由（  ）承担。
A．钢筋和混凝土    B．钢筋和部分混凝土    C．钢筋    D．混凝土
二、是非题
1.钢筋的伸长率越小,表明钢筋的塑性和变形能力越好。(  )
2.对无明显屈服点的钢筋,设计时其强度标准值取值依据是条件屈服强度。(   )
3.剪跨比不是影响集中荷载作用下无腹筋梁受剪承载力的主要因素。(    )
4.钢筋和混凝土的强度标准值是钢筋混凝土结构按极限状态设计时采用的材料强度基本代表值。(   )
5.梁发生斜截面弯曲破坏的可能是钢筋弯起位置有误。(   )
6.钢筋混凝土梁沿斜截面的破坏形态均属于脆性破坏。(   )
7.受扭的素混凝土构件,一旦出现斜裂缝即完全破坏。若配置适量的受扭纵筋和受扭
箍筋,则不但其承载力有较显著的提高,且构件破坏时会具有较好的延性。(  )
8.钢筋混凝土长柱的稳定系数[image: 7YTB2@@G7E`6DMV1YWDOKEX]随着长细比的增大而增大。(    )
9.大偏心受拉构件为全截面受拉,小偏心受拉构件截面上为部分受压部分受拉。（  ）
10.对先张法预应力构件,预应力是依靠钢筋端部的锚具来传递的。(   )
三、简单题
1.钢筋混凝土梁中有哪几种钢筋？各起什么作用？



2.影响受弯构件斜截面抗剪能力的主要因素是什么？

3.简要说明预应力钢筋混凝土的基本原理。

四．计算题
1.钢筋混凝土矩形截面简支梁，截面尺寸为[image: ]。该梁承受的最大剪力设计值为180kN（包括自重），混凝土强度等级为C25，箍筋为HRB335（[image: ]），仅配箍筋[image: ]。要求复核斜截面所能承受的剪力是否安全。
  已知：[image: ]
  [image: ]
解：
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参考答案
一、单选题
1、A    2、B   3、B   4、     5、B    6、C   7、    8、A   9、A   10、
11、B  12、A  13、  14、A   15、C   16、C   17、C  18、   19、B  20、C
二、是非题
1、×  2、√  3、×  4、√  5、√   6、  7、√   8、×  9、×  10、×
三 简答题
1.钢筋混凝土梁中有哪几种钢筋？各起什么作用？（每点各1分）
答：钢筋混凝土梁有：纵筋（主筋）、斜筋（弯超钢筋）、箍筋、架立钢筋、纵向水平钢筋。
纵筋（主筋）：参与截面抗弯，承受拉力或压力；    斜筋（弯起钢筋）：参与截面抗剪，承受竖向剪力：箍筋：参与截面抗剪（承受竖向剪力），固定纵筋位置；    架立钢筋：固定箍筋位置；                 纵向水平钢筋：抵抗温度和收缩应力。
2、影响受弯构件斜截面抗剪能力的主要因素是什么？(每点各2分）
答：影响受弯杆件斜截面抗剪能力的主要因素是：剪跨比、混凝土强度、纵向钢筋配筋率及配箍率和箍筋强度。
3.简要说明预应力钢筋混凝土的基本原理
答：预应力混凝士的基本原理是在结构承受外荷载之前，预先对由外荷载引起的混凝土受拉区施加压应力，即建立人为的应力状态，以抵消或减少外荷载产生的拉应力，使构件在使用荷载作用下不开裂或推迟开裂或开裂宽度较小。
四、计算题
1、解： 
（1）计算所能承担的剪力
[image: ]
（2）判断斜截面所能承受的剪力是否安全
[image: ] 
 不安全。
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