建筑材料复习资料
1、 选择题
1、材料吸水后，将使材料的（ D  ）提高。
A耐久性   B硬度   C强度    D表观密度
2、材料吸湿后，其导热系数值将（  D  ）。
A先减小，后又恢复   B先增大，后又恢复   C减小     D增大
3、生石灰必须储存在（  D    ），方可保证其质量。
A水中      B潮湿空气中    C蒸汽环境中      D干燥环境中
4、硅酸盐水泥熟料中，含量最高的矿物是（ A  ）。
A C3S        B C2S        C C3A          D C4AF
5、下列工程适宜选用矿渣水泥的是（  D   ）。
A  紧急抢修的混凝土工程     B  冬期施工混凝土工程
C  抗裂要求高的混凝土工程   D  大体积混凝土工程
6、对矿渣硅酸盐水泥初凝、终凝时间的要求是（    ）。




A  初凝时间45min、终凝时间10h   B  初凝时间45min、终凝时间12h




C  初凝时间60min、终凝时间10h   D  初凝时间60min、终凝时间12h
7、砂的细度模数越大，表明（  A   ）。
A   砂越粗     B砂越细      C砂的坚固性越好    D砂的坚固性越差
8、钢材冷加工强化的主要目的是为了提高（ B  ）。
A 脆性      B强度       C 韧性      D塑性 
9、为提高混凝土的抗收缩性，应添加（ A    ）。
A膨胀剂     B速凝剂     C缓凝剂      D早强剂
10、全是碳素钢中有害元素的一组是（     ）。
A   P、Si、V       B  P、Mn、C      C  P、C、V      D  P、S、N、O
11、下列关于石油沥青黏滞性的描述中，正确的是（ B  ）。
A  地沥青质组分含量多者，温度升高，则黏滞性大
B  地沥青质组分含量多者，温度下降，则黏滞性大
C  地沥青质组分含量少者，温度升高，则黏滞性大
D  地沥青质组分含量少者，温度下降，则黏滞性大
12、钢材中脱氧最充分、质量最好的是（ C  ）。
A沸腾钢       B半镇静钢    C特殊镇静钢        D镇静钢
13、 混凝土强度等级的保证率是（     ）
A 100%   B  75%   C   85%   D   95%
14、水泥净浆、砂浆和混凝土三者的收缩值大小的关系是（ A   ）。
A  水泥净浆[image: ]砂浆[image: ]混凝土    B  水泥净浆[image: ]混凝土[image: ]砂浆
C  混凝土[image: ]砂浆[image: ]水泥净浆    D  混凝土[image: ]水泥[image: ]净浆砂浆
15、某一建筑材料的孔隙率增大时，其（   C    ）：
A密度降低，表观密度、强度降底，吸水率增加
B密度、表观密度、强度增加，吸水率降低  
C密度不变，表观密度、强度降低，吸水率不定
D密度不变，表观密度增加，强度降低，吸水率不定
二、填空题1、材料的吸水性用_吸水率________表示，吸湿性用_____含水率_________表示。 
2、水泥的凝结时间可分为＿初凝时间＿＿＿＿和＿终凝＿＿＿＿。
3、由游离氧化钙引起的水泥安定性不良，可用__蒸煮法_______方法检验，而由   氧化镁      、       三氧化硫   _______引起的安定性不良，不便于快速检验。
4、组成混凝土的原材料有_水泥________ 、____砂______ 、___石子_______ 、_水________ 。
5、硅酸盐水泥熟料矿物组成中，释热量最大的是＿ ＿，释热量最小的是＿＿＿＿＿。
6、为调节水泥的凝结速度，在磨制水泥过程中需要加入适量的＿石膏＿＿＿＿。
7、亲水性材料从干到湿可分为_干燥_、___气干______、_饱和面干_____、_表面湿润________四种状态。
8、评价烧结普通砖的强度等级时，若δ≤0.21，应依据_平均值________和_强度标准值________评定。  
三、判断题
1、混凝土外加剂是一种能使混凝土强度大幅度提高的填充料。（× ）
2、砂浆的流动性是用分层度表示的。（× ）
3、坍落度越大，混凝土拌合物的流动性越大。（  √）
4、沥青质是石油沥青化学组分中性能最好的一个组分。（× ）
5、烧结普通砖的强度等级是采用10块砖的强度试验评定的。（  ）
6、混凝土的强度平均值和标准差，都是说明混凝土质量的离散程度的。（×  ）
7、普通水泥混凝土配合比设计计算中，可以不考虑耐久性的要求。（×  ）
8、在混凝土中掺入引气剂，则混凝土密实度降低，因而其抗冻性亦降低。（×  ）
9、道路石油沥青的标号是按针入度值划分的。（√  ）
10、计算混凝土的水灰比时，要考虑使用水泥的实际强度。（√  ）
四、问答题
1、简述影响钢材冲击韧性的主要因素。
1） 钢材化学成分和组织结构对冲击韧性的影响。硫和磷含量较高，且存在偏析及非金属夹杂时，冲击韧性下降； 细晶结构的比粗晶结构的高。
2） 轧制和焊接质量对冲击韧性的影响。沿轧制方向取样比沿垂直轧制方向取样要高；有焊接热裂纹，冲击韧性下降；
3） 环境温度对冲击韧性的影响；发生冷脆时的温度称为临界温度，其值愈低，则钢材低温冲击性能愈好。      
4） 时间对冲击韧性的影响。随着时间进展，钢材的强度提高，而塑性和韧性降低的现象称为时效。        

2、试述改善水泥混凝土和易性的主要措施？
答：1）采用合理砂率； 
2）改善骨料粒形与级配； 
3）掺加化学外加剂和矿物掺合料；
[bookmark: _GoBack]4)适当增大水和胶凝材料用量。

3、为什么混凝土中的水泥用量不宜过多？
降低成本；浆体过多则干缩大、水化热大易开裂；容易被侵蚀；

4、 简述常见硅酸盐水泥石的腐蚀种类。


5、简述提高砼耐久性的主要技术途径。

· 合理选用水泥的品种。
· 控制混凝土最大的W/C。
· 控制混凝土中最小水泥用量。
· 掺引气剂或减水剂。
· 改善施工方法，提高混凝土质量
五、计算题
1、某混凝土工程，所用的配合比为C:S:G＝1：1.98：3.90，W/C＝0.64，已知混凝土拌合物的体积密度为2350kg/m3，试计算1m3混凝土材料的用量；若此采用42.5级普通水泥，试计算该混凝土28d强度（已知A=0.48,B=0.61, 水泥强度富余系数Kc＝1.13）。
解：
设水泥用量为C，则砂、石、水的用量分别为1.98C,3.90C,0.64C，因此有： 
C+1.98C+3.90C+0.64C＝2350            
         C=312kg  S=619kg  G=1219kg  W=200kg            
f28=Afc(C/W-B)=0.48×1.13×42.5×（1/0.64－0.61）＝22.0 Mpa  

2、某工地混凝土施工配合比为：水泥(C)：砂(S)：石(G)：水(W)=308:700:1260:128，此时砂的含水率（a）为5％，碎石的含水率（b）为2％，求实验室配合比？

解：S=S’/(1+0.05)=667 kg       
G=G’/(1+0.02)=1235 kg     
W=W’+0.05S +0.02G=186 kg   
C=C’= 308 kg        
实验室配合比:C:S:W:G=308:667:1235:186=1:2.17:4.01:0.6  
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