 《房屋建筑学》复习资料
一、填空题 

1. 按照建筑设计防火规范，建筑高度大于50m的公共建筑，属于      类高层民用建筑。
2. 按照承重方式不同，建筑结构可以分为墙体承重体系、骨架承重体系和          （           ）结构体系。
3.         和通风是影响建筑朝向的主要因素。
4. 民用建筑房间的开间进深尺寸一般以        为模数。
5. 根据幼儿的生理特点、活动特征及安全性要求，幼儿园建筑的层数不应超过      （    ）层。
6. 为适应现代工业生产的不断更新变化需要，工业厂房柱网设计时通常采用            （      ）的形式。
7. 地基条件好，基础埋置深度浅，墙承重的建筑一般都采用            基础形式。
8. 按照施工方法和构造分类，建筑物墙体分为叠砌墙、板筑墙和            。
9. 根据受力和传力情况，现浇钢筋混凝土楼板分为板式楼板、梁板式楼板及             。
10.卷材防水屋面材料分为沥青防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材和            防水卷材3大系列。
二 选择题 
11. 以下关于钢筋混凝土条形基础的说法中，不妥的为(   )。

A受刚性角的限制             B 较大的抗拉能力      

C较大的抗弯能力             D 较大的抗压能力

12．建筑物的耐火等级主要是按房屋构件的(    )而定的。

①耐火极限        ②燃烧性能        ③规模        ④质量标准

A ①④        B ②③         C ②④           D①②

13.下列建筑构造措施中，(    )不属于墙身加固措施。

A 增加壁柱和门垛    B 设置变形缝      C 设置圈梁          D 设置构造柱

14.当门窗洞口宽度较大或洞口上出现集中荷载时，一般采用(    )。

A 砖砌平拱过梁      B钢筋砖过梁      C钢筋混凝土过梁      D 砖砌弧拱过梁

15.预制板的布置应避免出现(    )支承情况，即楼板的纵长边不得搁置在梁或者砖墙上，否则，在荷载作用下，板会产生裂缝。

A  一边       B  二边        C  三边        D  四边

16．以下关于变形缝的说法不正确的是(  )。   

A 沉降缝是为了防止建筑物各部分由于不均匀沉降引起破坏而设置的缝隙

B 伸缩缝应保证其沿垂直方向自由伸缩、变形

C 伸缩缝又叫温度缝，为避免因温度变化引起建筑构件破坏而设置

D 沉降缝处的上部结构和基础必须完全断开

17. 单扇门的宽度一般不超过（   ），门扇高度不低于（   ）。

A  1000mm，2000mm         B 900mm，2400mm

C 900mm，2000mm           D 1000mm，2400mm

18．“保证卷材基层表面的平整度”是对下列(    )构造层次作用的描述

A结合层       B 找平层      C防水层       D 隔离层

19.为了防止保温材料受潮，保温屋顶应采取(    )的措施。

A 加大屋面斜度               B用钢筋混凝土基层

C 加做水泥砂浆粉刷层         D 设隔蒸汽层

20.民用建筑中，楼梯踏步的高度h、宽度b，有经验公式2h+b=(   )。

A 450～500    B 500～550    C 600～620    D 800～900
三 简答题 
21.用直线段“－”表示走道，用圈“○”表示房间，来图示走道式平面组合的三种形式。

22. 在建筑方案设计阶段，如何综合考虑建筑物的保温问题？

23.建筑物错层式空间组合的处理方式有哪几种？
24. 简述刚性基础的概念、受力特点及其设计要求

25. 简述屋顶的设计要求
四 绘图或分析题 

26.  图示底层双层水泥砂浆地面的构造做法（须标明构造层次及材料）。
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27. 图示地下室地坪混凝土自防水构造做法。（须标明构造层次及材料）
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 《房屋建筑学》复习资料参考答案

一、填空题
1．一  2. 空间  3.日照  4.300mm  5.  三   6.扩大柱网  7.条形  
二、单项选择题
11～15:ADBCC
16～20: 
三、问答题 
21.用直线段“－”表示走道，用圈“○”表示房间，来图示走道式平面组合的三种形式。
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22.在建筑方案设计阶段，如何综合考虑建筑物的保温问题？
控制体形系数；合理布置建筑朝向；防止冷风渗透；合理选择窗墙面积比。

23.建筑物错层式空间组合的处理方式有哪几种？
用踏步解决错层高差；用楼梯解决错层高差；用室外台阶解决错层高差；采用退台式的空间组合。

24..简述刚性基础的概念、受力特点及其设计要求

由砖、灰土、石、混凝土等刚性材料做成的基础称为刚性基础，刚性基础的抗压强度大，抗拉、抗剪强度较小，设计时应注意满足刚性角要求。

25.简述屋顶的设计要求
 屋顶作为承重和围护结构，应该满足强度、刚度和整体性要求，应满足防水、保温、隔热、隔声及防火的要求。
四、作图题 

26.

27.
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