《房屋建筑学》复习资料

一、填空题 

1. 《建筑抗震设计规范》规定：地震烈度在6度～9度地区的建筑物，均需要进行                           （             ）设计。

2. 城市详细规划确定的建筑物或构筑物的基底位置不得超出的界线被称为             。
3. 建筑楼梯按其使用性质可分为主要楼梯、辅助楼梯及          楼梯。

4. 房间的楼地面至顶棚下表面或结构层底面之间的垂直距离称之为            。

5.  基础按埋深分为浅基础和__________。
6. 在工业建筑骨架结构中，由基础、柱子和屋架组成的结构称为           结构。
7.单层工业厂房内部的起重运输设备有单轨悬挂式吊车、梁式吊车及            （             ）吊车。

8. 平屋顶屋面坡度的形成既可以采用结构找坡，也可以采用         找坡。

9．屋面排水分为有组织排水和__________。

10．楼梯由梯段、__________、栏杆扶手组成。

二 选择题 
11．建筑交通联系空间包括走道、楼电梯、门厅及坡道等，其中属于交通枢纽的是（   ）。

A  走道        B  门厅         C  楼电梯       D  坡道

12建筑物的使用部分是指（   ）。

A 主要使用房间和交通联系部分      

B 主要使用房间和辅助使用房间

C 使用房间和交通联系部分          

D 房间和楼电梯等

13．民用建筑包括居住建筑和公共建筑，其中(   )属于居住建筑。

A  托儿所                   B  宾馆       

C 疗养院                    D  住宅

14．建筑物地下工程防水等级分为 (   )级。

A  二        B  三        C   四        D  五

15．根据建筑设计防火规范的规定，托儿所、幼儿园层数不宜超过(   )。

A  2层       B  3层       C  4层        D  5层

16．当室内地坪低于室外地面时，应设置(   )。

A 二道水平防潮层               

B 一道水平防潮层加一道垂直防潮层       

C 二道垂直防潮层               

D二道水平防潮层加一道垂直防潮层

17．供残疾人或行动不便者使用的门，应优先选用（   ）。

A感应电子自动门                B 平开门      

C 推拉门                        D 无障碍旋转门

18．地震区，当建筑物可能存在地基不均匀沉降时，应设置（   ）。

A 伸缩缝       B 防震缝        C 沉降缝       D 缩缝

19．女儿墙刚性或柔性防水屋面泛水高度均应满足（   ）。
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20．适用于热加工车间的天窗是 (   )。

A  井式下沉天窗          B  锯齿形天窗      

C 平天窗                 D  采光天窗

三 简答题 
21.简述民用建筑六大组成部分及其作用。

22.简述圈梁的作用与设置要求。

23.简述屋面泛水构造的要点。

24.简述伸缩缝、沉降缝、防震缝的设置原因与主要区别。

25.简述刚性防水屋面的构造组成及其缺点。

四 绘图或分析题 
26.图示柔性防水非保温不上人平屋面构造做法（须标明构造层次及材料）。
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27.某单层工业建筑纵横跨相交的局部平面图、断面图如下图所示，高跨车间采用非封闭式结合，低跨车间采用封闭结合，试问：

1)在图中注明定位轴线，以轴线符号表示。

2）两定位轴线之间的距离代表说明含义。

3)文字说明图中标注字母
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的具体含义。
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 《房屋建筑学》复习资料参考答案
一、填空题 
1．抗震  2. 建筑红线（或建筑控制线）  3. 疏散（或消防）  4. 层高  5. 深基础   6. 排架（或横向排架）  7. 桥式   
二、单项选择题 
11、B  12、B   13、D   14、C   15、B   16、D   17、A   
三、问答题
21.简述民用建筑六大组成部分及其作用。
六大组成：基础、墙（柱）、楼板层、楼梯、屋顶、门窗。

作用：基础承重传力；墙柱承重、围护、分隔；楼板水平承重、分隔楼层；楼梯垂直交通与疏散；屋顶防水、保温、围护；门窗采光、通风、出入、围护。

22.简述圈梁的作用与设置要求。
圈梁作用：增强房屋整体刚度，减少不均匀沉降裂缝，提高抗震能力。

设置要求：沿外墙、内墙封闭连通；宜与楼板同一标高；遇洞口可上下搭接。

23.简述屋面泛水构造的要点。

防水层向上翻起≥250mm；转角做成圆弧；收头固定密封；设置滴水防止雨水倒流。
24..简述伸缩缝、沉降缝、防震缝的设置原因与主要区别。

伸缩缝：解决温度变形，基础不断开。

沉降缝：解决不均匀沉降，基础至屋顶全断开。

防震缝：解决地震晃动，全高断开，缝宽最大。
25.简述刚性防水屋面的构造组成及其缺点。

构造组成

由结构层、找平层、隔离层、刚性防水层、分格缝、保护层（面层）组成。

缺点

混凝土抗拉强度低，易受温度变化产生温度裂缝；

屋面基层不均匀沉降易造成防水层开裂渗漏；

自重大，增加建筑结构荷载；

施工要求高，养护不到位极易漏水；

不适用于严寒、温差大及振动较大建筑屋面。
四、作图题

26.
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