


机械原理与机械设计复习资料
一、单项选择题
1．在曲柄摇杆机构中，当摇杆为原动件，且（      ）处于共线位置时，机构处于死点位置。
A 曲柄与机架   B．曲柄与连杆    C．连杆与摇杆  D．连杆与机架
2．等递运动规律的凸轮机构，从动件在运动开始和终止时，加速度值为（      ）。
A零    B．无穷大    C．常量    D.无穷小
3. 带传动时的最大应力点发生在（     ）
A带刚绕入大带轮处    B．带刚离开大俗轮处 
C 带刚绕入小带轮处  D．带刚离开小带轮处
4．V带传动设计中，限制小带轮的最小直径主要是为了（      ）
A使结构紧凑
B．限制弯曲应力
C．保证带和带轮接触面间有足够摩擦力
D.限制小带轮上的包角
5．节距是滚子链的主要参数，节距增大，则（      ）。
A链条中各零件尺寸增大，可传递的功率也增大
B．链条中各零件尺寸增大，可传递的功率减小
C.链条中备各零件尺寸减小，可传递的功率增大
 D．链条中各零件尺寸减小，可传递的功率也减小
6．渐开线标准齿轮的根切现象发生在           。
 A．模数较大时    B．模数较小时   C．齿数较少时    D．齿数较多时
7．对于渐开线圆柱齿轮传动的齿面接触疲劳强度计算，一般以           处的接触应力作为计算应力。
 A.齿根    B．齿项      C.齿端面     D．节圆
8．在轴的初步计算中，轴的直径是按（      ）初步确定的。
  A抗弯强度    B．抗扭强度
  C复合强度    D轴段上零件的孔径
9．工作时传递弯矩和转矩的轴称为（      ） 。
 A．心轴    B．传动轴    C.转轴    D．转动心轴
10. 轴上零件的周向固定方法有多种形式。对于普通机械，当传递转矩交大时，宜采用（     ）。
A.花键    B．紧定螺钉    C.锁紧挡圈    D．销连接

二、判断题
1．运动链要成为机构，必须使运动链中原动件数目大于或等于自由度。（    ）
2．平面连杆机构中，从动件同连杆两次共线的位置，出现最小传动角。双摇杆机构不
会出现死点位置。（     ）
3．曲柄为原动件的摆动导杆机构，一定具有急回特性。（     ）
4．直动平底从动件盘形凸轮机构工作时，其压力角始终不变。（     ）
5． 产生打滑时，大、小带轮都不转动。（     ）
6．平底从动件盘形凸轮机构的压力角始终为常数。（     ）
7．链传动的平均传动比是变化的。（     ）
8．齿轮的节圆就是齿轮上具有标准模数和标准压力角的圆。（    ）
9．和直齿圆柱齿轮相比，斜齿圆柱齿轮具有较大的重合度。（     ）
10．轴在结构设计时，要求相邻轴段的直径差异不要太大和过渡圆角半径尽可能取得大一些的目的主要是便于加工。（     ）
 
三、填空题
1．在平面机构中，具有两个约束的运动副是                       副，具有一个约束的运动副是                      副。
2．某些平面连杆机构具有急回特性。从动件的急回性质一般用                 系数表示。
3．摆动导杆机构的极位夹角与导杆的摆角是             的。
4． 设计波子从动件盘形凸轮机构时，该于中心的轨迹称为凸轮的                 廓线：与
滚于相包络的凸轮廓线称为                   廓线。
5． 带两边的拉力的大小取决于             和               
6.在滚子链结构中，内链板与套简之间、外链板与销轴之间分别用               配合固联，
滚子与套简之间、套简与销轴之间均为               配合。
7．渐开线齿轮在基圆上的压力角为               。
8． 对于闭式硬齿面齿轮传动，其工作的主要失效形式是                             ，设
计时按                    强度确定主要参数，然后验算                      强度。 
9．轴主要由        、           、          三部分组成，轴上被支承的部分叫        。        
10．转轴在弯曲变应力作用下的失效形式是                     和                     。

四、绘图题
 已知一对直齿圆柱齿轮传动中，1轮为主动轮，转向如图所示。试确定两轮圆周力的指向，并将两轮转向及圆周力的指向标在端面视图中。（写出绘图思路或依据，否则记为零分）
[image: 1715325737345]
 
五、计算题
1. 绘制图中所示活塞泵的机构运动简图，计算该机构自由度并判断机构运动是否确定。（要求写出公式、计算过程及公式中符号的物理意义，否则记为零分）
[image: 1715319993814]






2.如图所示，用8个M24(d1＝20.752 mm)的普通螺栓连接的钢制液压油缸，螺栓材料的许用应力＝80 MPa，液压泊缸的直径D=200 mm，为保证紧密型要求，残余预紧力Fl＝1.6F，试求油缸内许用的最大压强。 
[image: 1715322982516]




机械原理与机械设计复习资料参考答案
一、单项选择题 
1-5. B B C B ？ 
6-10. C D B C ？
二、判断题(每小题 2 分，共 20 分) 
1-5． （ × ）（ × ）（ √ ）（√ ）（   ） 
6-10．（ √ ）（ × ）（ × ）（ √ ）（   ） 
三、填空题 
1． 
2．行程速比 
[bookmark: _GoBack]3．相等 
4．理论；实际 
5．预紧力 ；有效拉力 
6．过盈；间隙  
7．零 
8．轮齿折断；弯曲疲劳；接触疲劳 
9．轴颈 、 轴头 、 轴身 ；轴颈 
10．  
四、绘图题 
解：本题主要考查直齿圆柱齿轮传动的受力分析，相对斜齿轮传动较为简单，只需在左视图上分析， 
主动轮圆周力与转向相反，从动轮圆周力与转向相同即可。 
(1)若以可见齿宽方向的视图为正视图，则左视图轮 1 的转向为顺时针如图所示。 
(2)根据主动轮圆周力 Ft的方向在啮合点处与轮子转动方向相反，则主动轮圆周力 Ft向指向右端。 
(3)根据 Ft1  Ft2 ，则 Ft2 由啮合点处指向左端。 
(4)根据从动轮在啮合点处的转向与 Ft2 相同，则从动轮为逆时针方向转动。
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五、计算题 
1.
解：

2 
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