判断题

混凝土立方体试块的尺寸越大，强度越高。（      ）
轴心受压构件中的箍筋应作成封闭式的。（      ）
板中分布钢筋布置在受力钢筋的下面。（      ）
梁截面两侧边缘的纵向受拉钢筋是不可以弯起的。（      ）
受弯构件的裂缝会一直发展，直到构件的破坏。（       ）
单选题

钢筋混凝土梁在正常使用情况下（     ）。
A．通常是带裂缝工作的；                B．一旦出现裂缝，裂缝贯通全截面；
C．一旦出现裂缝，沿全长混凝土与钢筋间的粘结力丧尽；  D．通常是无裂缝的。
混凝土若处于三向应力作用下，当（      ）。
A.横向受拉，纵向受压，可提高抗压强度；  B.横向受压，纵向受拉，可提高抗压强度；
C.三向受压会降低抗压强度；              D.三向受压能提高抗压强度；
钢筋混凝土轴心受压构件，稳定系数是考虑了（      ）。
A．初始偏心距的影响；          B．荷载长期作用的影响；
C．两端约束情况的影响；        D．附加弯矩的影响。
受弯构件正截面承载力计算基本公式的建立是依据哪种破坏形态建立的（      ）。
A.
少筋破坏；               B.
适筋破坏；
C.
超筋破坏；               D.
界限破坏。
受弯构件斜截面承载力计算公式的建立是依据（       ）破坏形态建立的。
A.斜压破坏； B.剪压破坏； C.斜拉破坏； D.弯曲破坏。
简答题

什么是混凝土结构？根据混凝土中添加材料的不同通常分哪些类型？
受弯构件适筋梁从开始加荷至破坏，经历了哪几个阶段？各阶段的主要特征是什么？各个阶段是哪种极限状态的计算依据？
计算题

某多层现浇框架结构的底层内柱，轴向力设计值N=2650kN，计算长度
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，混凝土强度等级为C30（fc=14.3N/mm2），钢筋用HRB400级（
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），环境类别为一类。确定柱截面积尺寸及纵筋面积。（附稳定系数表）
已知梁的截面尺寸为b×h=200mm×500mm，混凝土强度等级为C25, fc =11.9N/mm2，
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, 钢筋采用HRB335，
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截面弯矩设计值M=165KN.m。环境类别为一类。求：受拉钢筋截面面积。

一钢筋混凝土矩形截面简支梁，截面尺寸250 mm×500 mm，混凝土强度等级为C20（ft=1.1 N/mm2、fc=9.6 N/mm2），箍筋为热轧HPB 235级钢筋（fyv=210 N/mm2），支座处截面的剪力最大值为180 kN，求箍筋的数量。（附相关计算公式及最小配筋率）
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判断题
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单选题
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三、简答题

1. 
2. 适筋受弯构件正截面工作分为三个阶段。

第Ⅰ阶段荷载较小，梁基本上处于弹性工作阶段，随着荷载增加，弯矩加大，拉区边缘纤维混凝土表现出一定塑性性质。

第Ⅱ阶段弯矩超过开裂弯矩Mcrsh，梁出现裂缝，裂缝截面的混凝土退出工作，拉力由纵向受拉钢筋承担，随着弯矩的增加，受压区混凝土也表现出塑性性质，当梁处于第Ⅱ阶段末Ⅱa时，受拉钢筋开始屈服。

第Ⅲ阶段钢筋屈服后，梁的刚度迅速下降，挠度急剧增大，中和轴不断上升，受压区高度不断减小。受拉钢筋应力不再增加，经过一个塑性转动构成，压区混凝土被压碎，构件丧失承载力。

第Ⅰ阶段末的极限状态可作为其抗裂度计算的依据。1.
第Ⅱ阶段可作为构件在使用阶段裂缝宽度和挠度计算的依据。

第Ⅲ阶段末的极限状态可作为受弯构件正截面承载能力计算的依据。

四、计算题

解：根据构造要求，先假定柱截面尺寸为400mm×400mm

由
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根据轴心受压承载力公式确定
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，对称配筋截面每一侧配筋率也满足0.2%的构造要求。
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设计面积与计算面积误差
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<5%，满足要求。

解：采用单排布筋 
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    将已知数值代入公式   
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    两式联立得：x=186mm

                A
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    所以选用3
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解：

（1）验算截面尺寸
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属厚腹梁，混凝土强度等级为C20，fcuk=20N/mm2<50 N/mm2故βc=1
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截面符合要求。

   （2）验算是否需要计算配置箍筋
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故需要进行配箍计算。

（3）只配箍筋而不用弯起钢筋
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则     
[image: image40.wmf]mm

mm

s

nA

sv

/

741

.

0

2

1

=


若选用Φ8@120 ，实有
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配箍率
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最小配箍率
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