《砼结构》复习资料
判断题

混凝土立方体试块的尺寸越大，强度越高。（      ）
轴心受压构件中的箍筋应作成封闭式的。（      ）
单选题

钢筋混凝土梁在正常使用情况下（     ）。
A．通常是带裂缝工作的；                B．一旦出现裂缝，裂缝贯通全截面；
C．一旦出现裂缝，沿全长混凝土与钢筋间的粘结力丧尽；  D．通常是无裂缝的。
混凝土若处于三向应力作用下，当（      ）。
A.横向受拉，纵向受压，可提高抗压强度；  B.横向受压，纵向受拉，可提高抗压强度；
C.三向受压会降低抗压强度；              D.三向受压能提高抗压强度；
钢筋混凝土轴心受压构件，稳定系数是考虑了（      ）。
A．初始偏心距的影响；  B．荷载长期作用的影响；C．两端约束情况的影响 D．附加弯矩的影响。
受弯构件正截面承载力计算基本公式的建立是依据哪种破坏形态建立的（      ）。
A.
少筋破坏；   B.
适筋破坏；C.
超筋破坏；   D.
界限破坏。
受弯构件斜截面承载力计算公式的建立是依据（       ）破坏形态建立的。
A.斜压破坏； B.剪压破坏； C.斜拉破坏； D.弯曲破坏。
简答题

什么是混凝土结构？根据混凝土中添加材料的不同通常分哪些类型？
受弯构件适筋梁从开始加荷至破坏，经历了哪几个阶段？各阶段的主要特征是什么？各个阶段是哪种极限状态的计算依据？
计算题（要求写出主要解题过程及相关公式，必要时应作图加以说明，每小题20分，共60分）

某多层现浇框架结构的底层内柱，轴向力设计值N=2650kN，计算长度
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，混凝土强度等级为C30（fc=14.3N/mm2），钢筋用HRB400级（
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），环境类别为一类。确定柱截面积尺寸及纵筋面积。（附稳定系数表）
已知梁的截面尺寸为b×h=200mm×500mm，混凝土强度等级为C25, fc =11.9N/mm2，
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, 钢筋采用HRB335，
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截面弯矩设计值M=165KN.m。环境类别为一类。求：受拉钢筋截面面积。
一钢筋混凝土矩形截面简支梁，截面尺寸250 mm×500 mm，混凝土强度等级为C20（ft=1.1 N/mm2、fc=9.6 N/mm2），箍筋为热轧HPB 235级钢筋（fyv=210 N/mm2），支座处截面的剪力最大值为180 kN，求箍筋的数量。（附相关计算公式及最小配筋率）
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《 砼结构  》 复习资料  参考答案   

判断题

×  2.√
单选题
1.A  2.D 
三、简答题

1. 混凝土结构是以混凝土材料为主，并根据需要配置和添加钢筋、钢骨、钢管、预应力钢筋和各种纤维，形成的结构，有素混凝土结构、钢筋混凝土结构、钢骨混凝土结构、钢管混凝土结构、预应力混凝土结构及纤维混凝土结构。混凝土结构充分利用了混凝土抗压强度高和钢筋抗拉强度高的优点。
四、计算题
解：根据构造要求，先假定柱截面尺寸为400mm×400mm

由
[image: image9.wmf]9

400

/

3600

/

0

=

=

b

l

，查表得
[image: image10.wmf]99

.

0

=

j


根据轴心受压承载力公式确定
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，对称配筋截面每一侧配筋率也满足0.2%的构造要求。
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设计面积与计算面积误差
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<5%，满足要求。

解：采用单排布筋 
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    将已知数值代入公式   
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    两式联立得：x=186mm

                A
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    所以选用3
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