宁波大学继续教育学院 2024 学年第 1 学期试卷参考答案
课程名称： 《  给排水工程  》        课程编号：4130683      考试时间：  90 分钟          考试形式：（ 开）卷         任课老师： 吴文静     试卷号：（ B ）卷
一、填空题（每空1分，共38分）：

1、   计量水量  。   管径一定时，流速与流量成正比，并利用水流带动水表叶轮的转速来指示水量的    。
2．  任何  ,  消防死角；  相交  ；显眼易取用 ;  50米  米；   1.1 米， 900  角。

3． 100mm   ；150mm  ； 75mm  ；  50mm；

4．  锅炉和水加热器或贮水器   ；    水加热器或贮水器和配水龙头  ；水加热器或贮水器和配水龙头   。

5． 10  米， 12  米，4    米，  24  米。

6．  额定流量    。

7.  立  ，横 。

8.  贮水；升压；减压；稳压              

9.  小管让大管  ， 有压让无压   。

二、名词解释（每小题3分，共15分）

1、卫生器具额定流量：卫生器具配水出口在单位时间内流出规定的水量。

2．流出水头各种卫生器具放出额定流量时还需要有一定的静水压力，此压力就叫配水点前所需的流出水头。

3．管道附件：是给水管网系统中调节水量、水压，控制水流方向，关断水流等各类装置的总称。

三、简答题：（35分）

1.答：优点：各区自成一体，互不影响；水泵集中，管理维护方便；运行动力费用较低。（4分）

缺点：水泵数量多，耗管材较多，设备费用偏高；分区水箱占用楼房空间多；有高压水泵和高压管道。（4分）
2.答：卫生器具和生产设备受水器（1分）；排水管道（1分）；通气管道（1分）；清通设备（1分）；提升设备（1分）；污水局部处理构筑物（1分）。
3.答：一是确定给水管网各管段的管径（3分）；二是求出计算管路通过设计秒流量时各管段生产的水头损失，进而确定管网所需水压。（4分）
四、计算题（12分）

解：qu=∑qp*no*b（5分）
=qp1*n01*b1+qp2*n02*b2+qp3*n03*b3+qp4*n04*b4+qp5*n05*b5（2分）
=0.1×4×12%+0.1×15×50%+0.15×10×100%+0.2×1×100%+0.05×3×100%（2分）

=0.048+0.75+1.5+0.2+0.15（1分）
=2.648(l/s)（2分）
