一、填空题

1、钢结构所用的连接方法有___________、铆钉连接和___________。

2、钢结构中Q345钢材的屈服强度为___________，与其相匹配的焊条是___________。

3、伸长率δ10表示以圆形试件直径d的_______倍为标距长度测试的结果。

4、固定集中荷载作用点，若局部承压不满足，一般应在集中荷载作用处设置___________。

5、Q235钢焊接H形轴压柱，λx=70，λy=90，验算翼缘局部稳定b1/t<(10+0.1λ)中，λy=_______。

6、普通螺栓受剪破坏形式有             、          、           、钢板剪断和螺栓弯曲。

7、∠125×80×10表示的型钢是                  。

二、简答题
1、格构式轴压柱绕虚轴整体稳定验算中为什么采用换算长细比？公式 
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适用于哪种类型的格构柱？式中λx和A1x分别是什么含义？

2、绘制Q235钢材单向拉伸的应力—应变图，指出其主要的强度指标和变形性能。
3、受弯构件平面内稳定系数
[image: image2.wmf]y

b

y

x

y

b

b

f

h

t

W

Ah

235

]

)

4

.

4

(

1

[

4320

2

1

2

h

l

l

b

j

+

+

×

=

，写出下述指定符号的含义？按上述公式计算的φb>0.6时，需按φb’=1.07-0.282/φb进行修正的原因？

βb——

λy——

t1——

ηb—— 

Wx——

h——

三、计算题

1、验算下图所示的焊接工字型轴压柱的整体稳定性（对x-x轴、y-y 轴均属b类截面），翼缘为火焰切割边，钢材为Q235，静载轴力设计值N=2000kN。
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2、下图所示角钢和节点板采用两侧面角焊缝连接，静载设计值N=660kN，角钢为2∠110×10，节点板厚t=12mm，Q235钢材，E43型手工焊条，hf=8mm。设计角钢肢背和肢尖焊缝长度（K1=0.7，K2=0.3，角焊缝强度设计值ffw=160MPa）。
[image: image1.wmf]2

01

27/

xxx

AA

ll

=+


3、如图所示的焊接H型钢压弯构件，钢材为Q235，翼缘为焰切割边，静载轴力设计值N=800kN，横向集中力设计值F=160kN。验算其在弯矩作用平面内的整体稳定性。
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参考公式及表格（工字型截面）： 
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Q235钢材b类截面稳定系数：
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一、填空题

1、焊接连接，螺栓连接。2、  3、10。4、加劲肋。5、90。6、螺栓杆剪断，孔壁被挤压破坏，钢板被拉断。7、

二、简答题

1、答：                  
2、答：答：Q235钢材单向拉伸的应力—应变图如下图所示。                             

[image: image34]
（1）弹性阶段：OAE段，fp为比例极限，fe为弹性极限。（2）弹塑性阶段：EC段，fy为屈服强度。（3）屈服阶段：CF段。（4）强化阶段：FB段。（5）颈缩阶段：BD段。                        
3、答：βb——等效弯矩系数；λy——钢梁绕y轴的长细比；t1——受压翼缘厚度；ηb——截面不对称影响系数；Wx——梁的抗弯截面模量；h——梁高。                                       

    公式
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是按梁在弹性阶段导出的，当算得的稳定系数(b>0.6时，梁已进入弹塑性阶段，应按φb’=1.07-0.282/φb进行修正。                       
三、计算作题

1、答：截面几何参数
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整体稳定验算

按长细比最大值
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2、答：

3、答：截面几何参数：
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整体稳定验算：
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根据
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类截面，查表得
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工字形截面的
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，弯矩作用平面内的整体稳定：
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