钢结构复习资料
一、填空题

1、钢结构所用的连接方法有___________、铆钉连接和___________。

2、钢结构中Q345钢材的屈服强度为___________，与其相匹配的焊条是___________。

3、伸长率δ10表示以圆形试件直径d的_______倍为标距长度测试的结果。

4、固定集中荷载作用点，若局部承压不满足，一般应在集中荷载作用处设置___________。

5、Q235钢焊接H形轴压柱，λx=70，λy=90，验算翼缘局部稳定b1/t<(10+0.1λ)中，λy=_______。

6、普通螺栓受剪破坏形式有             、          、           、钢板剪断和螺栓弯曲。

二、简答题
1、格构式轴压柱绕虚轴整体稳定验算中为什么采用换算长细比？公式 
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适用于哪种类型的格构柱？式中λx和A1x分别是什么含义？

2、绘制Q235钢材单向拉伸的应力—应变图，指出其主要的强度指标和变形性能。
三、计算题

1、验算下图所示的焊接工字型轴压柱的整体稳定性（对x-x轴、y-y 轴均属b类截面），翼缘为火焰切割边，钢材为Q235，静载轴力设计值N=2000kN。
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2、下图所示角钢和节点板采用两侧面角焊缝连接，静载设计值N=660kN，角钢为2∠110×10，节点板厚t=12mm，Q235钢材，E43型手工焊条，hf=8mm。设计角钢肢背和肢尖焊缝长度（K1=0.7，K2=0.3，角焊缝强度设计值ffw=160MPa）。
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《钢结构》 复习资料参考答案
一、填空题

1、焊接连接，螺栓连接。2、   3、10。4、加劲肋。5、90。6、螺栓杆剪断，孔壁被挤压破坏，钢板被拉断。

二、简答题

1、答：格构式柱绕虚轴失稳时，剪力由比较柔弱的缀条或缀板承担，需要考虑在剪力作用下缀条或缀板剪切变形对柱稳定的不利影响，采用换算长细比。                                 

公式
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适用于缀条式格构柱。                                       

λx为整个构件对虚轴的长细比；                                                    
A1x为构件截面中垂直于x轴各斜缀条的毛截面面积之和。                             
2、答：答：Q235钢材单向拉伸的应力—应变图如下图所示。                            

[image: image20]
（1）弹性阶段：OAE段，fp为比例极限，fe为弹性极限。（2）弹塑性阶段：EC段，fy为屈服强度。（3）屈服阶段：CF段。（4）强化阶段：FB段。（5）颈缩阶段：BD段。                                         
三、计算题

1、答：截面几何参数
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整体稳定验算

按长细比最大值
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2、答：

焊缝受力
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所需焊缝长度
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焊缝实际长度
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