中药制药工程原理与设备复习资料
1、 填空题
1、 色谱法分为_______________、液相色谱法、超临界流体色谱法和毛细管电色谱法。
2、 色谱操作中，从进样开始到某组分的色谱峰顶的时间间隔称为_______________。
3、结晶包括三个过程,即形成过饱和溶液、_______________、_______________。
4、根据膜的性质、来源、相态、材料、用途、形状、结构等的不同，膜有不同的分类方法，按膜的结构可以分为_______________、_______________和复合膜。
5、在药物加工过程的设计中，集成正确的流程结构并进行_______________常常是过程设计非常重要的任务。

2、 选择题
1、选择气相色谱条件时，气化温度以不超过样品沸点(       )为宜。
A、30℃                      B、50℃        
C、80℃                      D、100℃
2、色谱法与其他分离方法相比较，哪一项不正确(       )。
A、具有强大的分离能力        B、处理能力较大
C、获得高纯度产品            D、样品破坏轻微
3、下列说法正确的是(       )。
A、液相色谱受样品挥发度合热稳定性的限制，液相气相色谱则无此限制。
B、对于很难分离的样品用气相色谱常比用液相色谱容易完成分离
C、色谱法不能分离热敏混合物。
D、液相色谱溶剂纯度要求较高 
4、萃取是一个重要的提取和分离混合物的单元操作，下列关于萃取过程中描述错误的是(       )。
A、当萃取体系达到平衡时，被萃取物在含萃取剂相O中的总浓度与在原料液W中的总浓度之比，称为分配比，用D表示
B、液-液萃取中，分配比D值越大，表示萃取能力越强
C、中药提取时，有效成分溶解后在组织内形成浓溶液而具有较高的渗透压，是浸取的推动力
D、用作萃取剂的超临界流体的操作温度应高于被萃取溶质的分解温度
5、下列关于超临界流体应具备的条件说法错误的是(       )。
A、临界温度应接近室温或操作温度      B、操作温度应低于被萃取溶质的分解温度
C、临界压力高，以降低压缩动力        D、化学性质稳定，对设备没有腐蚀性
6、以下说法错误的是(       )。
A、超溶解度是指溶液能自发产生晶核的浓度
B、对内压式膜组件，加压的料液从管外流过，透过膜的渗透液从管内收集
C、中空纤维式膜组件的单位装填膜面积比管式膜组件大
D、离心分离原理是利用混合液密度差来分离料液
7、下列关于制药工程的分类中，不属于按照生产药物类别分类的是(       )。
A、化学制药工程                      B、生物制药工程    
C、中药制药工程                      D、药物剂型加工工程

三、计算题
1、A,B二组分的分配系数之比为0.912，要保证二者的分离度达到1.20，柱长应选择多少米?设有效塔板高度为0.95mm。

3、 简答题
1、中药提取车间GMP设计要点。



五、论述题

1、废水处理的基本方法有哪些？


答案
一、填空题
1.气相色谱法   2.保留时间3.晶核形成、晶核生长4、对称膜、非对称膜5、参数优化
二 、 选择题
1、 B2、B3、D4. D5. C6. B7、
三、计算题
1  解  因为KA/ KB＝0.912  说明B组分后出峰
故  α＝1/0.912＝1.096
又  

H eff ＝0.95mm
所以 L＝n eff× H eff＝3002×0.95＝2851.9mm＝2.85m
四 简答题
 1、答： （1）车间一般分为提取区、浓缩区、醇沉区、干燥包装区；中药提取方法有水提和醇提等。（2）提取一般采用立体式布置，充分考虑到操作方便、提取罐及冷却系统的高度排渣的方式及空间。
(3) 醇提、醇沉、液媒回收区要采取防火、防爆措施。
(4 )提取车间最后工序，即干燥包装区按与所对应的制剂厂房的洁净级别要求，采取相应的洁净措施。
[bookmark: _GoBack]五、论述题
1、答：
工业废水处理的基本方法包括物化方法、化学方法及生化法三大类。
物理法有沉降、浮上、混凝、气浮、过滤、离心分离、吸附、吹脱、气提、萃取、泡沫萃取、离子交换、电渗析、反渗透、和膜技术等，物理法常用于废水的一级处理。
属于化学法的有中和、沉淀、氧化、还原、消毒等，常用于有毒、有害废水的处理，使废水达到不影响生物处理的条件。
生物法是利用微生物的代谢作用，使废水中呈溶解和胶体状态的有机污染物转化为稳定的、无害的物质，如H2O和CO2等，属于生化处理的有好氧氧化和厌氧氧化两大类。生物法能够去除废水中的大部分有机污染物，，是常用的二级分处理法。
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