主体结构工程施工 复习资料
一 单选题 
1. 混凝土搅拌时间是指：( ) 
	A. 原材料全部投入到全部卸出 

	B. 开始投料到开始卸料 

	C. 原材料全部投入到开始卸出 

	D. 开始投料到全部卸料 


2. 根除流砂的有效方法之一是( ) 
	A. 枯水期施工法； 

	B. 抢挖法； 

	C. 止水帷幕法； 

	D. 井点降水法。 


3. 下列哪种不是刚板桩施工时的打桩方法( ) 
	A. 单独打入法 

	B. 整体打入法 

	C. 双层围檩插桩法 

	D. 分段复打桩 


4. 后张法预应力混凝土预留孔道下列那种不是：( ) 
	A. 钢管抽心法 

	B. 预埋钢筋法 

	C. 胶管抽心法 

	D. 预埋管法 


5. 规范规定时新砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度不低于：( ) 
	A. 50% 

	B. 60% 

	C. 70% 

	D. 80% 


6. 预应力混凝土的主要目的是提高构件的：( ) 
	A. 强度 

	B. 抗裂度 

	C. 刚度 

	D. B + C 


7. 当某项工程参与流水的专业队数为5个时，流水步距的总数为( )。 
	A. 3个 

	B. 5个 

	C. 4个 

	D. 6个 


8. 联合架桥机用于 （ ） 
	A. 悬臂法施工 

	B. 移动模架法施工 

	C. 装配式简支梁桥施工 

	D. 固定支架法施工 


9. 确定混凝土的施工配制强度，是以保证率达到（ ）为目标的。 （ ）
	A. 85% 

	B. 90% 

	C. 95% 

	D. 97.3% 


10. 下列不是影响填土压实质量的因素是：( ) 
	A. 压实功 

	B. 土的含水量 

	C. 铺土厚度 

	D. 土的容重 


11. 泥浆护壁成孔灌注桩成孔时，泥浆的作用不包括( ) 
	A. 洗渣 

	B. 护壁 

	C. 冷却 

	D. 防止流沙 


12. 下列哪种不是桩的接头形式( ) 
	A. 焊接接头 

	B. 管式接头 

	C. 浆锚接头 

	D. 对接 


13. 柱起吊有旋转法与滑引法，其中旋转法需满足：( ) 
	A. 两点共弧 

	B. 三点共弧 

	C. 降钩升臂 

	D. 降钩转臂 


14. 吊装中小型单层工业厂房的结构构件时，宜使用 （ ） 
	A. 人字拔杆式起重机 

	B. 履带式起重机 

	C. 附着式塔式起重机 

	D. 轨道式塔式起重机 


15. 建筑产品的固定性是由( )所确定。 
	A. 建筑生产的特点 

	B. 经营管理的特点 

	C. 建筑产品本身的特点 

	D. 建筑产品的生产全过程 


16. 皮数杆的主要作用是：( ) 
	A. 控制标高 

	B. 拉线 

	C. 控制垂直度 

	D. 控制室内地坪 


17. 下列关于钢筋冷拉人工时效哪个说法正确：( ) 
	A. 在100℃需要1小时 

	B. 在100℃需要3小时 

	C. 在100℃需要2小时 

	D. 在100℃需要4小时 


18. 预制桩的混凝土达到设计( )时才能运输和打桩 
	A. 70% 

	B. 90% 

	C. 75% 

	D. 100% 


二 填空题 
19. 混凝土搅拌制度包括_________、_________、_________ 

20. 混凝土施工缝留设的原则是_________

21. 土方边坡的坡度是边坡的_________与_________之比 
22. 钢筋机械接长主要有_________、_________、_________三种方法。 

23. 影响填土压实的因素有_________和_________ 
24. 流水施工主要有有_________、_________、_________三种形式。

25. 在软土中打桩为了防止在桩顶以下1/3范围内桩身受拉引起水平裂缝，通常采用的方法是_________ 

26. 已知某工作最早开始时间是第4天，允许最迟早第12天完成，正常工作历时为4天，工作总时差为4天，则该工作最迟开始时间为第_________________天。 
三 简答题 
27. 施工进度计划编制的步骤？ 

四 计算题 
28. 求下图中钢筋的单根下料长度
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参考答案
一 单选题 
1. 答案：C
2. 答案：D
3. 答案：B
4. 答案：C
5. 答案：D
6. 答案：D
7. 答案：B
8. 答案：C
9. 答案：C
10. 答案：D
11. 答案：D
12. 答案：D
13. 答案：B
14. 答案：B
15. 答案：C
16. 答案：A
17. 答案：B
18. 答案：D
二 填空题 
19. 答案：搅拌时间,投料顺序,进料容量
20. 答案：留在结构剪力较小且施工方便的部分
21. 答案：高度,底宽度
22. 答案：带肋钢套筒挤压连接,钢筋锥螺纹连接,钢筋等强直螺纹套筒连接
23. 答案：压实功,土的含水量,每层铺土厚度
24. 答案：等节奏流水,异节奏流水,无节奏流水
25. 答案：重锤低击
26. 答案：8
三 简答题 
27.答：编制单位工程施工进度计划的步骤分为：划分施工过程、审核计算工程量、确定劳动量和机械台班数量、确定各施工过程的施工天数、编制施工进度计划的初始方案、进行施工进度计划的检查与调整等几个主要步骤。
四 计算题 
28. 答案：求下图中钢筋的单根下料长度
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解：
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