主体结构与工程施工复习资料
填空

《回弹法检测砌筑砂浆强度技术规程》（DBJ），每一测区应记取文库（     ）个回弹值，相邻测点的净距一般不小于（    ） ，读数精确至（     ）。检测过程中，回弹仪应始终处于水平状态，且不得移位。 
2．钢筋代换的原则主要有（        ）、（       )。 

3. 钢筋连接方法主要有(        ) 、(        ) 、绑扎连接等几种。 

4. 梁跨度大于等于(     )的梁，梁中模板起拱高度，如设计无规定时宜为全跨长度的  1/1000~3/1000  。 

5. 砌筑砖石工程的适宜的砌筑高度为(      )，每次搭设脚手架高度确定为1.2m左右，称  “一步架”高度。 

6.混凝土养护的方法分为(        )、和(        )。 

7.“三一”砌砖法的基本操作是“(          )、(         ) 、(        )”。 

8、砖基础一般砌成阶梯形称为“大放脚”，有(       )和 (       ) 两种。 

9、安装墙、柱模板时，应随时支撑固定，防止(坍塌)。 

10、“四不放过”：  (                )不放过，(                     ）不放过，(                     )不放过，(                  )不放过。 

单选题

履带式起重机当起重臂长一定时，随着仰角的增大(      )      

起重量和回转半径增大        B.起重高度和回转半径增大      

C.起重量和起重高度增大         D.起重量和回转半径减小 

2.基础及地下工程模板安装，必须检查基坑土壁边坡的稳定状况，基坑上口边沿（    ）m以内不得堆放模板及材料。 

A.0.5            B.1            C.2             D.1.5 

3.某工程拆模时，发现表面有露筋现象，则应采取（     ）措施。 

A 用细石混凝土填补    B 用化学灌浆    C 用水泥砂浆抹面    D 用水泥浆抹面 

水下浇筑混凝土时，导管口应距浇筑地面（    ）

A 200mm      B 300 mm   C 500mm     D 600mm 

5. 现浇钢筋混凝土框架柱的纵向钢筋的焊接应采用（     ）。 

A 闪光对焊       B 坡口立焊      C 电弧焊      D 电碴压力焊  

6.混凝土强度达到（     ）前，不得在其上踩踏或安装模板及支架。 

A、1.2N/mm2        B、2.4N/mm2        C、3.6N/mm2          D、4.8N/mm2 

对厚度大而面积较小的大体积设备基础，浇筑混凝土时应采取（     ）方案。    

全面分层          B、斜面分层          C、分段分层       D、分期浇筑 

8、浇筑柱子混凝土时，其根部应先浇（     ）。 

A．5~10mm厚水泥浆          B．5~10mm厚水泥砂浆 

C．50~100mm厚水泥砂浆      D．500mm厚石子增加一倍的混凝土 

9.下列哪一个不是钢结构的优点：（     ） 

A.结构轻         B.精度高       C.施工周期短   D.耐火性能好 

10.钢结构涂装后至少在（    ）内应保护免受雨淋 

A1h          B2h           C3h             D4h  

三、多选题

1.模板工程施工坍塌事故的主要原因是（        ）。

A.楼板拆模时，混凝土未达到设计强度 

B.在楼板上堆放物过多，使楼板超过允许的荷载 

C.现浇混凝土模板，没有经过计算，支撑系统强度不足 

D.在浇筑混凝土过程中，局部荷载过大，造成整体失稳坍塌 

2.操作人员上下通行时，一般应采用（        ）的方式。 

A.乘施工电梯      B.随起吊模板上下   C.利用拉杆或支撑     D.上人扶梯 

3.混凝土拌合物的和易性包括（        ）。 

A、保水性        B、干硬性        C、流动性         D、密实性     E、黏聚性 

4、砖砌体工程的总体质量要求为（        ）

A、横平竖直         B、内外搭接     C、上下错缝       D、灰浆饱满     E、接搓牢固 

5、混凝土的耐久性包括（        ） 

A、耐磨性        B、抗冻性      C、抗渗性       D、流动性      E、抗腐蚀性 

6.预应力混凝土构件与普通混凝土构件相比较有哪些优点（       ）。     

A、提高刚度        B、增强抗冻性       C、提高耐磨性       

D、节约材料，减轻自重     E、推迟受拉区裂缝出现时间 

7.钢筋冷挤压连接方法的优点是（       ）      

A、施工简便      B、不受钢筋可焊性影响       C、工效比一般焊接方法快      

D、不受风雨、寒冷气候影响      E、接头强度高、质量稳定可靠 

8.钢结构采用螺栓连接时，常用的连接形式主要有（       ） 

A平接连接     B搭接连接      C.T形连接       D.Y形连接     E.X形连接 

9.钢结构焊接产生热裂纹的主要原因是（        ）。  

A.母材抗裂性能差   B.焊接材料质量不好    C.焊接工艺参数选择不当     

D.焊前未预热、焊后冷却快    E.焊接结构设计不合理、焊缝布置不当 

10.大体积砼施工应优先选用（       ）。 

A  低水化热水泥        B  火山灰水泥      C  掺缓凝剂水泥 

D  掺早强剂水泥        E  普通水泥 

四、名词解释
1、结构性能检验 

2.三顺一丁

3、回弹法检测混凝土抗压强度 

4.龙门架
五、简答题 
1. 起重机的布置依据和形式各有哪些？

2、模板结构材料应满足的要求有哪些？ 

3．砖砌体工程总的质量要求是什么？保证砂浆饱满度措施是什么？ 
六、论述题 

1.钢筋为什么要调直？钢筋调直应符合哪些要求？机械调直可采用哪些机械？

主体结构与工程施工复习资料答案
填空题

1. （12）（240mm） （1）
2．（等强度代换）（等面积代换)
3. (焊接接头) (机械连接) 

4. (  4 M ) 

5. (0．6m)

6.(蒸汽养护)(自然养护) 

7.( 一铲灰 )、( 一块砖 ) 、( 一揉压 )
8、(等高式 )(间隔式 ) 

9、(坍塌) 

10、(事故原因没有查清)(事故责任者没有严肃处理)(广大职工没有受到教育)(防范措施没有落实)
二、单选题

1-5 CBABD  6-10 AACDD

三、多选题

1-5 ABCD AC ACE ABCDE ABCE   6-11 ADE ABCDE ABC ABC AC
四、名词解释
1、 针对结构构件的承载力、挠度、裂缝控制性能等各项指标所进行的检验。 

2.三顺一丁砌法是三皮中全部顺砖与一皮中全部丁砖间隔砌成，上下皮顺砖与丁砖间竖缝错开1/4砖长，上下皮顺砖间竖缝错开1/2砖长。

3、 是指通过检测结构或构件混凝土的回弹值和碳化深度值来推定该结构或构件混凝土抗压强度的方法。

4.龙门架是由两根三角形截面或矩形截面的立住及横梁组成的门式架。

五、简答题 

1. 答：（1）起重机的布置依据：主要根据建筑物的平面形状、构件重量、起重机性能及施工现场地形条件确定。（2）常见的布置方式有：单侧布置、双侧环形布置、跨内单行布置、跨内环形布置  

2、 答： （1）、具有足够的强度，以保证模板结构具有足够的承载能力。  （2）、保证模板结构具有足够的刚度，确保在使用过程中结构的稳定性。  （3）、必须确保新浇筑混凝土的表面质量。  （4）做到支拆简便，周转次数多。 （5）保证工程结构和构件各部分形状尺寸和相互位置的正确。  （6）能可靠地承受新浇筑混凝土的自重和侧压力，以及在施工过程中所产生的荷载。 （7）、构造简单，装拆方便，并便于钢筋的绑扎、安装和混凝土的浇筑、养护等。 

（8）模板的接缝不应漏浆。 

 

3．答：横平竖直、砂浆饱满、组砌得当、接槎可靠。 砖砌体的砂浆饱满度在施工中用百格网法检查，百格网一块砖大，要求砂浆饱满度≮80%。砂浆是否饱满与砌筑的铺灰方法、砂浆的和易性以及砖的湿润程度有关，根据上述的原因，在施工中所采取的措施： 

  （1）砂浆采用和易性、保水性好的砂浆，因水泥砂浆保水性及和易性较差，砌筑时不易铺开摊平，所以采用混合砂浆； 

  （2）砌砖的操作方法对砂浆饱满度有一定的影响，砌砖方法操作采用“三一砌筑法”，即一铲灰、一块砖、一挤揉； 

（3）砖要提前浇水湿润，避免吸收砂浆中的水分。
论述题
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