  主体结构工程施工（Ⅰ）复习资料
一、单项选择题 

1．悬挑长度为 1.5m、混凝土强度为 C30 的现浇阳台板，当混凝土强度至少应达

到（       ）时方可拆除底模。

A、15N/mm2             B、21N/mm2        C、22.5N/mm2         D、30N/mm2
2．某混凝土梁的跨度为 6.3m，采用木模板，钢支柱支模时其跨中起拱高度可为（       ）。

A、1mm          B、2mm           C、4mm               D、12mm

3．冷拉后的 HPB235 钢筋不得用作（       ）。

A、梁的箍筋     B、预应力钢筋    C、构件吊环          D、柱的主筋

4．某梁纵向受力钢筋为 5 根直径为 20mm 的 HRB335 级钢筋（抗拉强度为

300N/mm2）,现在拟用直径为 25mm的 HPB235 级钢筋（抗拉强度为 210N/mm2）

代换，所需钢筋根数为（       ）。

A、3 根         B、4 根          C、5 根              D、6 根

5．某梁宽度为 250mm，纵向受力钢筋为一排 4 根直径为 20mm 的 HRB335 级钢

筋，钢筋净间距为 （       ）。

A、20mm         B、30mm          C、40mm              D、50mm

6．落地扣件钢管外脚手架中沿横向连接内、外排立杆的水平杆件为（       ）。

A、纵向水平杆   B、横向水平杆    C、斜向水平杆        D、扫地杆

7．落地扣件钢管外脚手架中沿纵向连接各立杆的水平杆件为（       ）。

A、纵向水平杆   B、横向水平杆    C、斜向水平杆        D、扫地杆

8．落地扣件钢管外脚手架中在脚手架外侧面设置的呈十字交叉的斜杆，可增强

脚手架的稳定和整体刚度的杆件为（       ）。

A、纵向水平杆   B、横向水平杆    C、斜向水平杆        D、剪刀撑

9．落地扣件钢管外脚手架中在内、外立杆之间设置并与横向水平杆相交成之字

形的斜杆，可增强脚手架的稳定性和刚度的杆件为（       ）。

A、纵向水平杆  B、横向水平杆     C、斜向水平杆       D、横向斜撑

10．落地扣件钢管外脚手架中在整个排架与地面之间引设的斜撑， 与地面倾斜角

为 45°～60°，可增加脚手架的整体稳定性的杆件为（       ）。

A、纵向水平杆  B、剪刀撑         C、抛撑             D、横向斜撑

11. 预应力混凝土梁是在构件的（       ） 预先施加压应力而成。

A.受压区       B.受拉区          C.中心线处          D.中性轴处

12.混凝土构件结构性能检验，在荷载标准值作用下，应持续（     ）。

A.15min        B.30min           C.1h

13.混凝土预制板结构性能检验裂缝测量， 对正截面裂缝， 应量测（ ）处的最大裂缝宽度。
A.板底         B.受拉主筋        C.板侧

14.回弹法检测混凝土抗压强度强度推定值相应于强度换算值总体分布中保证率不低于。（    ）的强度值。 
A.90%          B .85%            C .95%

15.混凝土回弹仪校准有效期为（    ）。
A.一年         B .三个月         C.六个月
二、多项选择题 

1．钢筋锥螺纹连接方法的优点是（       ）。

A、丝扣松动对接头强度影响小       B、应用范围广       C、不受气候影响

D、扭紧力距不准对接头强度影响小   E、现场操作工序简单、速度快

2．某大体积混凝土采用全面分层法连续浇筑时，混凝土初凝时间为 180min，运

输时间为 30min。已知上午 8 时开始浇筑第一层混凝土，那么可以在上午（       ）开始浇筑第二层混凝土。

A、9 时     B、9 时 30 分    C、10时     D、11 时      E、11 时 30分

3．某现浇钢筋混凝土楼板，长为 6m 宽为 2.1m，施工逢可留在（       ）。

A、距短边一侧 3m 且平行于短边的位置

B、距短边一侧 1m 且平行于短边的位置

C、距长边一侧 1m 且平行于长边的位置

D、距长边一侧 1.5m 且平行于长边的位置

E、距短边一侧 2m 且平行于短边的位置

4．以下各种情况中可能引起混凝土离析的是（       ）。

A、混凝土自由下落高度为 3m       B、混凝土温度过高

C、振捣时间过长                  D、运输道路不平     E、振捣棒慢插快拔

5．施工中可能造成混凝土强度降低的因素有（       ）。

A、水灰比过大                    B、养护时间不足     C、混凝土产生离析

D、振捣时间短                    E、洒水过多
三、名词解释

1. 龙门架
2. 装配式结构
3. 分件吊装法
4. 施工缝
5. 三顺一丁
四、判断题

1. 工作线数是指滑轮组中共同承担荷载的钢丝绳数量，称为工作线数。（     ）

2. 冷拉即钢筋在常温下以超过钢筋屈服强度的拉应力拉伸钢筋， 使其发生弹性

变形。提高强度，节约钢材。（     ）
3. 钢丝绳按钢丝和钢丝股的捻搓方向分顺捻绳和反捻绳。（     ）
4. 在预应力混凝土结构中，一般要求混凝土的强度等级不低于 C30。当采用碳

素钢丝、钢绞线、热处理钢筋作预应力筋时，混凝土的强度的等级不宜低于

C40。（     ）
5. 粘结预应力混凝土构件中，外荷载引起的预应力束的变化全部由台座承担。

（     ）
6. 所落地扣件钢管外脚手架中在整个排架与地面之间引设的斜撑， 与地面倾斜

角为 45°～60°，可增加脚手架的整体稳定性的杆件为抛撑。（     ）
7. 起重机的回转中心轴线至吊钩中心的距离称为工作幅度或回转半径。 起重机

的工作幅度则表示了起重机不移位时的工作范围。（     ）
8. 超声仪声时显示是否正确，可用空气声速标定值与实测空气声速比较的方法进行校验。（      ）
9.回弹法检测结构测区混凝土强度换算值相当于施工现场预留混凝土试块 28 天标养强度。（     ）

10.对选定的梁类构件，应抽取不少于 50%纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验。（    ）
五、简答题

1. 连墙件的设置需要注意哪些问题？
2. 预制混凝土构件结构性能检验加载方法及程序。
3. 定型组合钢模板由哪几部分组成 ? 模板安装的程序是怎样的 ? 包括哪些内容 ?
4. 何谓“三一”砌砖法 ? 其优点是什么 ?
5. 预应力筋的放张条件是什么 ? 对预应力筋的放张有何要求 ?
六、论述题

1. 钢筋为什么要调直 ? 钢筋调直应符合哪些要求 ? 机械调直可采用哪些机械 ?。
2. 砌体工程雨期施工的措施有哪些？
3. 砂浆回弹仪操作程序及要点是什么 ?
主体结构工程施工（Ⅰ）复习资料参考答案
一、单项选择题

1．B  2． A 3． D  4．C 5．B 6． B  7． A 8． D 9．D  10． C  11. B 
12. B 13. B 14. C  15. C 
二、多项选择题

1． BCDE  。2． BDE  3． ABCE  。4． ACDE  。5． CDE  。

三、名词解释

1. 龙门架

答：龙门 . 架是由两根三角形截面或矩形截面的立住及横梁组成的门式架

2. 装配式结构

答：将建筑物（或构筑物）划分成许多单独的构件，分别在现场或工厂预制

（制作）成型，然后，在施工现场用起重机械把他们吊起， 并安装到设计位置上，

用这种方法建造的建筑物（或构筑物）称为装配式结构。

3. 分件吊装法

答：分件吊装法是指起重机在车间内每开行一次仅吊装一种或两种构件。 通

常起重机分三次开行吊装完单层工业厂房全部构件。

4. 施工缝

答：由于技术或施工组织上的原因，不能对混凝土结构一次连续浇筑完毕，

而必须停歇较长的时间， 其停歇时间已超过混凝土的初凝时间， 致使混凝土已初

凝；当继续浇混凝土时，形成了接缝，即为施工缝。

5. 三顺一丁

答：三顺一丁砌法是三皮中全部顺砖与一皮中全部丁砖间隔砌成 ,上下皮顺

砖与丁砖间竖缝 错开 1/4 砖长,上下皮顺砖间竖缝错开 1/2 砖长。

四、判断题

1.√2.×3.√4. ×5.×6.√7.√8. √9. ×10. ×
五、简答题
1. 连墙件的设置需要注意哪些问题？

答：连墙件的设置需要注意 : ① 确保杆件间的连接可靠 ,扣件必须拧紧 ,垫木

必须夹持稳固 ,防止脱出。 ② 装设连墙件时 ,应保持立杆的垂直度的要求 ,避免拉固时产生的变形。 ③ 当连墙件轴向荷载 (水平力 )的计算值大于 6kn 时,应增设扣件以加强其抗滑动的能 力。特别是在遇有强风袭来之前 ,应检查和加固连墙措施 ,以保证架子安全。 ④ 连墙构造中的连墙杆或拉筋应垂直于墙面设置 ,并呈水平位置或稍可向脚手架一侧略倾

2. 预制混凝土构件结构性能检验加载方法及程序。

答：构件应分级加载。当荷载小于荷载标准值时，每级荷载不应大于荷载标准值的 20%；当荷载大于荷载标准值时，每级荷载不应大于荷载标准值的 10%；当荷载接近抗裂检验荷载值时，每级荷载不应大于荷载标准值的 5%；当荷载接近承载力检验荷载值时，每级荷载不应大于承载力检验荷载设计值的 5%。对仅作挠度、抗裂或裂缝宽度检验的构件应分级卸载。作用在构件上的试验设备重量及构件自重作为第一次加载的一部分。
3. 定型组合钢模板由哪几部分组成 ? 模板安装的程序是怎样的 ? 包括哪些内容 ?

答：定型组合钢模板是由多种规格的标准定型钢模板与连接件和交承件组合而成的模板体系。 模板的安装包括放样、 立模、支撑加固、吊正找平、尺寸校核、堵设缝隙及清仓去污等工序。

4. 何谓“三一”砌砖法 ? 其优点是什么 ?

答：“三一”砌砖法的操作要点是一铲灰、一块砖、一挤揉 ,并随手将挤出的砂浆刮去 ,操作时砖块要放平 ,跟线。挤浆法即即用灰 勺,大铲或铺灰器在墙顶上铺一段砂浆 ,然后双手拿砖或单手拿砖 ,用砖挤入砂浆中一定厚度 之后把砖放平 ,达到下齐边 ,上齐线 ,横平竖直的要求。这种砌法的优点 :可以连续挤砌几块 砖,减

少烦琐的动作 ;平推平挤可使灰缝饱满 ;效率高 ;保证砌筑质量。

5. 预应力筋的放张条件是什么 ? 对预应力筋的放张有何要求 ?

答：放张预应力筋时 ,混凝土必须达到设计要求的强度 ;如设计无要求时 ,应不

得低于混 凝土强度标准值的 75%。同时,应保证预应力筋与混凝土之间具有足够

的黏结力。 对于 重叠生产的构件 ,要求最上一层构件的混凝土强度不低于设计强

度标准值的 75%时方可 进行预应力筋的放张。过早放张预应力筋会引起较大的

预应力损失或产生预应力筋滑 动。预应力混凝土构件在预应力筋放张前要对混

凝土试块进行试压 ,以确定混凝土的实际强度。
六、论述题

1. 钢筋为什么要调直 ? 钢筋调直应符合哪些要求 ? 机械调直可采用哪些机械 ?。

答： 钢筋在使用前必须经过调直 ,否则会影响钢筋受力 ,甚至会使混凝土提前

产生裂缝 ,如未 调直直接下料 ,会影响钢筋的下料长度 ,并影响后续工序的质量。钢筋调直宜采用机械方法 ,也可以采用冷拉。对局部曲折、弯曲或成盘的钢筋在使用前应 加以调直。 钢筋调直方法很多 ,常用的方法是使用卷扬机拉直和用调直机调直。 钢筋调直应符合下列要求 : 钢筋的表面应洁净 ,使用前应无表面油渍、漆皮、锈皮等。 钢筋应平直 ,无局部弯曲 ,钢筋中心线同直线的偏差不超过其全长的 1%。成盘的钢筋或 弯曲的钢筋均应调直后方允许使用。 钢筋调直后其表面伤痕不得使钢筋截面积减少 5%以上。 钢筋调直一般采用机械调直 ,常用的调直机械有钢筋调直机、弯筋机、卷扬机等。钢筋调 直机用于圆钢筋的调直和切断 ，并可清除其表面的氧化皮和污迹。

2. 砌体工程雨期施工的措施有哪些？

答：降水量大的地区在雨期到来之际 ,施工现场、道路及设施必须做好有组织

的排水 ;施 工现场临时设施、库房要做好防雨排水的准备。 ( 2)现场的临时道路

必要时要加固、 加高路基 ,路面在雨期加铺炉渣、 砂砾或其他防滑材 料;准备足够的防水、防汛材料 (如草袋、油毡雨布等 )和器材工具等。 ( 3)砖在雨期必须集中堆放,不宜浇水 ;砌墙时要求干湿砖块合理搭配 ;砖湿度较大时不 可上墙 ;每日砌筑的高度不宜超过 1.2m。 ( 4)雨期遇大雨必须停止施工 ,并在砖墙顶面铺设一层干砖,以免大雨冲刷砂浆 ;雨后,受 冲刷的新砌墙体应翻砌上面的两皮砖。 ( 5)稳定性较差的窗间墙、山尖墙 ,砌筑到一定高度应在砌体顶部加水平支撑 ,以防阵风 袭击,维护墙体整体性。 ( 6)雨水浸泡会引起脚手架底座下陷而倾斜 ,雨后施工要经常检查 ,发现问题及时处理、 加固。 (7)砌体施工时 ,内外墙要尽量同时砌筑 ,并注意转角及丁字墙间的搭接 ;遇台风时 ,应在 与风向相反的方向加临时支撑 ,以保持墙体的稳定。 ( 8)雨后继续施工 ,须复核已完工砌体的垂直度和标高。

3. 砂浆回弹仪操作程序及要点是什么 ?

答：1对被测砌筑砂浆检测面进行磨平处理，使检测面平整、铅垂，将回弹仪弹击杆端部顶住砂浆检测面，轻压仪器，使按钮松开，弹击杆慢慢伸出，并使挂钩挂上弹击锤； 2用弹击杆端部顶住砂浆检测面缓慢均匀施压， 待弹击锤脱钩， 冲击弹击杆后弹击锤带动指针至某一定位置，指针块上的示值刻度线在刻度尺上指示出的数值即为回弹值； 3逐渐对回弹仪减压，使弹击杆自机壳内伸出，挂钩挂上弹击锤，按照第 2 条进行第二次弹击和第三次弹击，应注意三次弹击同一测点，弹击杆顶住砂浆检测面同一点，不得移动；4第一、二次弹击不记录回弹值，第三次弹击后，使回弹仪继续顶住砂浆检测面，进行读数并记录回弹值，如条件不利于读数，可按下锁定按钮，锁住机芯，将回弹仪移至他处读数； 5逐渐对回弹仪减压，使弹击杆自机壳内伸出，挂钩挂上弹击锤，移动回弹仪到下一测点。
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