
公差配合与技术测量复习资料及答案
1、 单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共计20分)
1、下列论述正确的有 (  B )。 
A．孔的最大实体实效尺寸 = Dmax－ 形位公差 
B．轴的最大实体实效尺寸 = dmax＋ 形位公差 
C．轴的最大实体实效尺寸 = 实际尺寸＋形位误差 
D．最大实体实效尺寸 = 最大实体尺寸 
2、表面粗糙度代（符）号在图样上应标注在(  A  )。 
A．可见轮廓线上              B．尺寸线上 
C．虚线上                    D．符号尖端从材料内指向被标注表面 
3、下列配合零件，应选用过盈配合的有(  A  )。 
A．需要传递足够大的转矩      B．可拆联接 
C．有轴向运动                D．要求定心且常拆卸 
4、下列测量中属于间接测量的有 ( B  )。 
A．用千分尺测外径            
B．用光学比较仪测外径 
C．用游标卡尺测量两孔中心距 
D．用高度尺及内径百分表测量孔的中心高度。
5、下列测量值中精度最高的是 ( D )。
A．真值为 40mm，测得值为 40.05mm 
B．真值为 40mm，测得值为 40.02mm 
C．真值为 100mm，测得值为 99.5mm 
D．真值为 100mm，测得值为 100.03mm 

6、下列说法不正确的有 （ C）。
A.用于精密机床的分度机构、测量仪器上的读数分度齿轮，一般要求传递运动准确 
B.用于传递动力的齿轮，一般要求载荷分布均匀 
C.用于高速传动的齿轮，一般要求载荷分布均匀 
D.低速动力齿轮，对运动的准确性要求高 
7、 测量与被测几何量有一定函数关系的几何量，然后通过函数关系式运算，获得该被测几何量的量值的方法，称为（ D  ）。
A.相对测量法               B.被动测量法 
C.综合测量法               D.间接测量法 
8、某阶梯轴上的实际被测轴线各点距基准轴线的距离最近为2 m，最远为4 m，则同轴度误差值为( C  )。 
A.2 m         B.4 m        C. 8 m       D.10 m 
9、一般来说，下列哪一个表面粗糙度要求最高。 (  A  )
A.30h7        B. 90H 7     C. 60h7      D. 80h7 
10、滚动轴承内径公差带的特点是它位于以内径公称直径为零线的 (  C  )。
A.上方且基本偏差为零       B.上方且基本偏差为正值 
C.下方且基本偏差为零       D.下方且基本偏差为负值 
11、按JJG146-1994的规定，量块的制造精度分为（  D  ）。
A.1、2、3、4、5、6 共六级  B.0、1、2、3、4、5 共六级 
C.00、0、1、2、3、4 共六级 D.00、0、K、1、2、3 共六级 
12、最大实体要求适用于（  A   ）。
A.需要保证可装配性的场合   
B.需要保证较严格配合要求的场合 
C.需要保证零件强度和最小壁厚的场合 
D.尺寸公差和形位公差要求的精度相差很大的场合。 
13、下列四个形位公差特征项目中公差带形状与径向全跳动公差带形状相同的那个公差项目是 （  B  ）。
A.圆度       B.圆柱度      C.同轴度    D.位置度 
14、孔的最小实体尺寸是其 ( A  )。
A.最大极限尺寸             B.最小极限尺寸 
C.基本尺寸                 D.实际尺寸 
15、工件为（ A）时需要校对量规。 
A.轴         B.孔          C.孔和轴
16、对于尺寸公差带，代号为A-H的基本偏差为（ C ）。
    A.上偏差，正值             B.上偏差，负值
    C.下偏差，正值          D.下偏差，负值
17、决定配合公差带位置的有（  B  ）。
    A.标准公差              B.基本偏差
    C.配合公差              D.孔轴公差之和
18、对于基本偏差代号为JS的孔的公差带，下列论述中，正确的有（ C  ）。
A.基本偏差只能是上偏差        
B.基本偏差只能是下偏差
C.基本偏差可以是上偏差或下偏差       
D.不能确定
19、配合是指（   B  ）。
    A.基本尺寸相同的相互结合的孔、轴的形位公差带之间的关系
B.基本尺寸相同的相互结合的孔、轴的尺寸公差等级之间的关系
C.基本尺寸相同的相互结合的孔、轴的尺寸公差带之间的关系
D.相互结合的孔、轴的尺寸公差带之间的关系
20、决定公差带大小的有（  A ）。
    A.标准公差            B.基本偏差
    C.配合公差            D.极限偏差
二、多项选择题(本大题共10小题，每小题1分，共计10分）
1、下列测量中属于间接测量的有 ( BC )。 
A．用千分尺测外径     
B．用光学比较仪测外径 
C．用内径百分表测内径 
D．用游标卡尺测量两孔中心距 
E．用高度尺及内径百分表测量孔的中心高度 
2、下列有关公差等级的论述中，正确的有（BC ）。
A．公差等级高，则公差带宽 
B．在满足使用要求的前提下，应尽量选用低的公差等级 
C．公差等级的高低，影响公差带的大小，决定配合的精度 
D．孔、轴相配合，均为同级配合 
E．标准规定，标准公差分为18 级 
3、下列论述正确的有 ( BC )。 
A．孔的最大实体实效尺寸 = Dmax－ 形位公差
B．孔的最大实体实效尺寸 = 最大实体尺寸－ 形位公差 
C．轴的最大实体实效尺寸 = dmax＋ 形位公差 
D．轴的最大实体实效尺寸 = 实际尺寸＋形位误差 
E．最大实体实效尺寸 = 最大实体尺寸 

4、表面粗糙度代（符）号在图样上应标注在( ABD )。 
A．可见轮廓线上         B．尺寸界线上 
C．虚线上               D．符号尖端从材料外指向被标注表面 
E．符号尖端从材料内指向被标注表面 
5、圆柱度公差可以同时控制（ AB  ）。 
A．圆度         B．素线直线度      C．径向全跳动           
D．同轴度       E．轴线对端面的垂直度
6、形位公差带形状是半径差为公差值t的两圆柱面之间的区域有（  BD  ）。
A．同轴度       B．径向全跳动      C．任意方向直线度 
D．圆柱度       E．任意方向垂直度
7、形位公差带形状是直径为公差值t的圆柱面内区域的（  CD  ） 。 
A．径向全跳动   B．端面全跳动      
C．同轴度       D．任意方向线位置度                
E．任意方向线对线的平行度 
8、形位公差带形状是距离为公差值t的两平行平面内区域的有（ ACE ）。 
A．平面度       B．任意方向的线的直线度 
C．给定一个方向的线的倾斜度        
D．任意方向的线的位置度 
E．面对面的平行度
9、属于形状公差的有 ( AB  )。 
A．圆柱度       B．平面度           C．同轴度 
D．圆跳动       E．平行度 
10、对于径向全跳动公差，下列论述正确的有( BCE )。 
A．属于形状公差 
B．属于位置公差     
C．属于跳动公差 
D．与同轴度公差带形状相同 
E．当径向全跳动误差不超差时，圆柱度误差肯定也不超差 
三、判断题（本大题共10小题，每小题1分，共计10分）
1、为减少测量误差，一般不采用间接测量。 ( √ ) 
2、未注公差尺寸即对该尺寸无公差要求。 （ × ） 
3、尺寸公差与形位公差采用独立原则时，零件加工的实际尺寸和形位误差有一项超差，则该零件不合格。 ( √ ) 
4、当包容要求用于单一要素时，被测要素必须遵守最大实体实效边界。 ( ×) 
5、被测要素采用最大实体要求的零形位公差时，被测要素必须遵守最大实体边
界。 （ √ ） 
6、用来确定公差带相对于零线位置的偏差称为基本偏差。(√  ) 
7、圆柱度和同轴度都属于形状公差。 (× ) 
8、在间隙配合中，孔的公差带都处于轴的公差带上方。( √ ) 
9、在过渡配合中， 孔的公差带都处于轴的公差带的下方。 (× ) 
10、表面粗糙度符号的尖端应从材料的外面指向被注表面。(√  ) 

4、 名词解释（本大题共5小题，每小题4分，共计20分）
1、尺寸：以持定单位表示线性尺寸值的数值。

2、表面粗糙度：加工表面上微观几何形状误差。

3、偏差：某一尺寸减基本尺寸所得的代数差。

4、互换性：不经选择，修配调整装配后达到规定使用性能要求。

5、尺寸公差：允许尺寸的变动量。

五、简答题（本大题共4小题，每小题6分，共计24分） 
1、公差与偏差有何区别和联系？ 
答：公差是指允许尺寸的变动量。偏差是指某一尺寸减去其基本尺寸所得的代数差，有实际偏差和极限偏差之分。 
公差和极限偏差都是设计时给定的，前者是绝对值，后者是代数值，有正负号。公差用于控制一批零件实际尺寸的差异程度，反映加工难易程度。 
极限偏差是判断完工零件尺寸合格与否的根据，是决定切削工具与工件相对位置的依据。在数值上，公差等于两极限偏差之差的绝对值。 

2、何谓最大、最小实体尺寸？它和极限尺寸有何关系？
 
[image: IMG_256]

3、 什么叫做“未注公差尺寸”？这一规定适用于什么条件？其公差等级和基本偏差是如何规定的？ 

答：图样上没有注出公差的尺寸称未注公差尺寸。这一规定，适用于以下几种情况： 
（l）非配合尺寸的限制要求很低。 
（2）由工艺方法保证公差的尺寸。 
（3）为简化制图，使图面清晰。 
标准规定未注公差尺寸的公差等级为IT12 ～IT18 。基本偏差孔用H，轴用 h，长度用土 IT/2 ，也可不分孔、轴和长度，均按士IT/2 。 

4、 互换性有什么作用？

[image: IMG_256]



六、计算题（本大题共2小题，，每小题8分，共计16分）
 1、请计算下列孔与轴的上偏差，下偏差，公差，最大极限尺寸，最小极限尺寸。
孔[image: IMG_256]32
轴[image: IMG_256]30
[image: IMG_256]




1. 设某孔、轴配合的基本尺寸为[image: ]60mm，要求间隙在um30～um80之间，试确定孔、轴公差等级和配合代号，并画出公差带图和配合公差图。
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