农业机械复习资料
填空题

1.耕地机械按工作部件的工作原理不同，可分为锌式犁、           和            等。

2.犁侧板的功用是支持犁体，                  犁体工作时产生的侧压力。

3.悬挂犁的调整内容主要包括:犁的入土角和入土行程调整、犁架水平调整、            和                  。
4.犁耕机组行走常用的方法有内翻法、外翻法和                三种。

5.旋耕机的耕作行走方法主要有             、套耕法和回耕法

二、单项选择题

1.封闭式叶轮主要适用于抽送(    )。

A、泥浆       B、清水       C、杂质水        D、类便

2.半封闭式叶轮主要适用于抽送(    )。

A、泥浆       B、清水       C、杂质水        D、类便

3.风送离心喷雾机是(    )。

A、喷雾机     B、雾机       C、超低量喷雾机   D、液压式喷雾机

4.铧式犁主犁体上的犁托是用来固定(    )犁壁和犁侧板的。

A、犁铧         B、犁翼          C、滑草板        D、小前犁

5.单铧犁耕深25cm的翻垡型型体，其可稳定翻垡的耕作宽度约为(    )。

A、16cm        B、31.75cm        C、25cm          D、29cm

三、判断题

1、横切、斜切和削切均属于正切。(    )

2、一般来说，随着切制速度的增加，切割阻力也有所增加。(    )

3、往复式切割器的动刀片的几何形状多为梯形或三角形，目的是为了在往复直线运动中对茎秆形成滑切。(    )

4、犁体过去后，被翻过的土垡在自身重力的作用下有可能重新翻回到犁沟中，这种现象称为回垡。(    )

5、耕作土垡的耕深和耕宽的比值称为土垡宽深比。(    )

四、简述题

1、外槽轮排种器的构造和工作原理是什么?

2、工农一36 型喷雾机混药室的作用和工作原理是什么?

3、简述卧式旋耕机的工作原理?

五、综合论述题

1、试论述影响犁耕牵引阻力的因素和减少牵引阻力的主要途径?

2、试述全喂入自走式谷物联合收获机的工作过程

农业机械参考答案

填空题

1、 圆盘犁，旋耕机

2、平衡

3、耕深调整，耕宽调整

4、套翻法

5、梭形耕法

二、单项选择题

1-5 B C B A B       
三、判断题

1-5 √ × √  √ ×    
四、简述题

1、答:外槽轮排种器由排种轮、排种盒、排种轮挡圈、阻塞套、排种轴和排种舌等组成

工作原理:工作时，排种轴带动排种轮转动，充满凹槽内的种子随排种轮一起转动，并被强制从排种盒下部排出，这层种子称为强制层。处于排种轮外缘附近的种子，由于种子之间的摩擦作用和排种轮轮缘突起的间断冲击作用也被带动起来，这一层种子被称为带动层。带动层种子的运动速度自里向外逐渐减小，直至为零。带动层外为静止层。随着强制层和带动层种子的不断排出，静止层的种子便依次向带动层和凹槽内补充，因而，排种器就不断地工作

答:作用是利用射流原理将母液与水按一定比例自动混合。

工作原理:工作时，打开截止阀，由液泵排出高压水流，经过射嘴的小孔时产生高速射流，此射流使混药室内形成足够的真空度，将母液由药液桶中吸入混药室与水自动混合，然后经喷雾胶管从喷枪喷出。

综合论述题

答:影响牵引阻力的因素包括:犁体曲面形状、曲面光滑程度、铧刃锋锐程度、耕深和耕宽、土壤物理学性质、机组速度等。减少牵引阻力的措施:设计合理的犁体曲面、选用合适的犁锋材料及制造工艺、保持铧刃的锋锐和曲面光滑、改变犁体曲面的结构形式、正确的挂结和调整等。

答:联合收获机工作时，谷物在拨禾轮的扶持作用下被切割器切割，割下谷物在拨禾轮的铺放作用下，倒在割台上。割台螺旋推运器将谷物集中到中间，由伸缩拨齿将谷物送入倾斜输送器，而进入脱粒装置。谷物在脱粒滚筒和凹版的作用下脱粒。大部分脱出物(籽粒、颖糠、碎茎秆等)经凹版筛孔落到抖动板上，茎秆则借助于逐稿轮进入键式逐稿器进行分离被分离的籽粒落到抖动板上，而茎草则被排出机外。位于抖动板上的脱出物，在移动过程中有一定的分离作用，然后进入清粮室。脱出物在筛子和风扇的作用下，将大部分颖糠、碎茎秆等细小夹杂物送出机外。未脱粒的穗头经尾筛落入杂余推运器，经升运器送回脱粒装置再进行脱粒。通过清粮室筛孔的干净籽粒由籽粒推运器和升运器送往粮箱。

