
  农业机械  复习资料
 单项选择题 

1、若圆盘耙的偏角变小，则耙片的推土、翻土作用变_______，耙深变（        ）。 

A、好，浅         B、差，浅        C、好，深        D、差，深 

2 、若牵引犁挂结点过高，则前铧耕深_______，后铧耕深（        ）。

A 、不变，变浅    B 、变浅，不变   C 、变深，变浅   D 、变浅，变深 

3 、在犁体曲面设计中，对于碎土型犁体，导曲线在垂直于铧刃的垂面内且距离铧尖为（        ）。 

A 、 L            B 、 L/ 2        C 、 L/3         D 、 2L/3 

4 、是指1米厚的谷物层，在上下层温差为1摄氏度时，在1小时内通过1平米谷层面积所传递的热量（        ）。 

A 、谷物水分的汽化潜热  B 、谷物的比热   C 谷物的导热性   D 、谷物的平衡水分 

5 、对切向离心式喷头，当涡流室调浅时，其雾锥角变_______，射程变（        ）。 

A 、大；远        B 、大；近       C 、小；远       D 、小；近 

6 、设D表示拨禾轮直径，L表示作物高度，h表示切割器离地高度，则拨禾轮的安装高度应为：（        ）。 

A 、A、H=D/2+2（L+h）/3            B 、H=D/2-2（L+h）/3 

C 、H=D/2+（L+h）/3                D 、H=D/2+2（L-h）/3 

名词解释 

1 、物料的飘浮速度   

2 、犁耕牵引阻力 

3 、割刀进距

4 、精密播种 

5 、半复式脱粒机

判断题

1 、小槽轮式排种器的排种量可以通过改变槽轮有效工作长度和槽轮转速来进行调整。(       )

2 、牵引犁挂结的原则是：犁的挂结点必须在拖拉机的动力中心和犁的阻力中心的延长线上。(       )

3 、铧式犁作业时，其牵引阻力与机组作业速度之间成正比关系。(       )

4 、对于滚动直插式分插机构，移箱器轴与分插轮轴的传动速比应等于秧爪排数。(       )

5 、旋耕刀片端点的绝对运动轨迹为余摆线，其圆周速度应大于机组前进速度。(       ) 

四、填空题 

1 、 影响外槽轮式排种器工作性能的结构参数有_________、________、________、________和____      ____ 。

2 、典型干燥工艺过程包括______   __、____    ____、_____    ___、______     __和___          _____等五个阶段。

3 、联合收获机的整机基本参数主要有以下三种：______  __、_____  ___ 和___  _____ 。 

4 、微灌系统由_____   ___ 、____     ____ 、______     __ 和____     ____ 等组成。

5 、_____      ___是指该物体在垂直气流的作用下，当气流对物体的作用力等于该物体本身的重量而使物体保持飘浮状态时，气流所具有的速度。 

五、简答题 

1、 试述悬挂犁机组的挂结调整的内容。

2、评价播种机播种质量的性能指标有哪些？ 

3 、简述水平横轴式旋耕机的工作过程。 

4 、简述农业机械在农业生产中的作用。 

5 、什么是牵引阻力？犁的牵引阻力包括哪几个方面？ 

六、论述题 

1 、请根据谷物干燥特性曲线，论述谷物的干燥过程。

2 、试述全喂入联合收获机的一般构造和工作过程。
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图 11-1 自走式联合收获机的工作过程 

1. 拨禾轮 2. 切割器 3. 割台螺旋推运器和伸缩扒指 4. 输送链耙 5. 倾斜输送器 ( 过桥 ) 6. 割台升降油缸 7. 驱动轮 8. 凹板 9. 滚筒 10. 逐稿轮 11. 阶状输送器 ( 抖动板 ) 12. 风扇 13. 谷粒螺旋和谷粒升运器 14. 上筛 15. 杂余螺旋和复脱器 16. 下筛 17. 逐稿器 18. 转向轮 19. 挡帘 20. 卸粮管 21. 发动机 22. 发动机

农业机械复习资料

一、单项选择题  

1.B 2.C 3.D 4.C 5. 6.

二、名词解释 

1 、所谓某一物体的悬浮速度，是指该物体在垂直气流的作用下，当气流对物体的作用力等于该物体本身的重量而使物体保持飘浮状态时，气流所具有的速度。

2 、犁耕牵引阻力——耕作时，作用在犁上的总阻力的纵向水平分力，该力与拖拉机前进方向相反，可由拖拉机的牵引力来平衡。

3 、割刀进距——割刀完成一个行程S的时间t内机组所前进的距离。

4 、精密播种：按精确的粒数、间距、行距、播深将种子播入土壤的方式。是穴播的高级形式。

5 、半复式脱粒机 

四、填空题  

1 、 槽轮直径、槽轮转速、槽轮工作长度、槽数 2 、 预热、等速干燥、减速干燥、缓苏及冷却

3 、 喂入量、割副、前进速度 4 、 5 、  6 、 

五、简答题 

1 、答 ： （ 1 ） 耕深调节：采用高度调节的悬挂犁，提高其限深轮的高度，则增加耕深 。 位调节的悬挂犁由拖拉机液压系统来控制耕深。力调节悬挂犁在耕地过程中，其耕深是由液压系统自动控制。 

（ 2 ） 耕宽调整：多铧犁的耕宽调整，就是改变第一铧犁实际耕宽，使之符合规定要求 。 1 ）转动曲拐轴； 2 ）横移悬挂轴。 （ 3 ） 纵向水平调整：多铧犁在耕作时，犁架纵向应保持水平，使前后犁体耕深一致。 

（ 4 ） 横向水平调整：犁耕时，犁架横向应保持水平，使多铧犁左右耕深一致。 

2、答 ： （ 1 ）播量稳定性。　（ 2 ）各行排量一致性。　（ 3 ）排种均匀性。　（ 4 ）播种均匀性。（５）播深稳定性。　（６）种子破碎率。（７）穴粒数合格率。　（８）粒距合格率。3 、答：水平横轴式旋耕机工作时，刀片一方面由拖拉机动力输出轴驱动作回转运动，一方面随机组前进作等速直线运动。  刀片在切土过程中，首先将土垡切下，随即向后方抛出，土垡撞击到罩壳与拖板而细碎，然后再落回到地表上。  由于机组不断前进，刀片就连续不断地对未耕地进行松碎。  

4、 答；农业机械不仅是农业生产水平的标志，而且还能促进农业生产力的发展： （ 1 ）提高劳动生产率： 农业机械的功效大大高于人畜力。一台 310 千瓦的大型拖拉机，配高速犁进行耕地，一小时可达几十亩。可牵引由多台播种机组成的机组进行播种，一小时可播几百亩，使农业生产中所需的人力劳动量大大减少。

（ 2 ）促进增产措施的实施与发展 ：利用农业机械能保证农业增产措施的实现，而且促进了各种增产措施和农业生物新技术的发展。如使用机引犁进行深耕深松，最大松土深度可达 60 厘米，从而有效地改善了下层土壤的结构，机械播种可以做到播量准确，粒距均匀，播深一致。  

（ 3 ）争取时间，不违农时： 农业生产中的各个环节，对时令的要求都很严格。农业机械由于效能高、速度快，可以在短时间完成大量工作，这不仅能保证“不违农时”，而且还能可以提高复种指数和土地利用率。  

（ 4 ）改善劳动条件： 现代农业机械在设计时，充分考虑人的因素。从人机工程学高度，设计出驾驶室舒适、操作容易、安全可靠的工作环境，有效地降低了操作人员的劳动强度和紧张程度。  

5、答： 

六、论述题 

1 、答： 谷物干燥特性曲线包括谷物水分随干燥时间而变化的曲线 M ＝ f( τ ) ，谷物温度随时间而变化的曲线 T ＝ f( τ ) 及谷物干燥速度随干燥时间而变化的曲线。 

典型干燥工艺过程包括预热、等速干燥、减速干燥、缓苏及冷却五个阶段。各阶段的过程如下： 

（一）预热阶段：此阶段谷物受热而升温，水分变化很小，但干燥速度[image: image2.png]


  却由零增加起来。 

（二）等速干燥阶段：此阶段的谷物干燥已达到了介质的湿球温度，由于谷物水分由里向外扩散速度较大，则干燥速度较快并维持稳定不变，相当于自由水的蒸发。该阶段的谷物温度保持在湿球温度。谷物水分直线下降。

（三）减速干燥阶段：此阶段的水分已较等速干燥阶段有显著地减少，其内部扩散速度较表面蒸发速度为低，因而干燥速度逐渐减小，谷物温度逐渐上升，谷物水分按曲线下降。

（四）缓苏阶段：此阶段为谷物保温堆放状态，使谷粒内、外层的热量和水分相互传递。逐渐达到表里温、湿平衡。缓苏后谷物表面温度有所下降，水分也少许降低，干燥速度变化很小。

（五）冷却阶段：此阶段的谷物温度要求下降到不高于环境温度 5 ℃左右，冷却过程中谷物水分基本保持不变，降水幅度为 0 ％－ 0.5 ％。

2 、答： 全喂入式联合收获机 的工作过程如下：拨禾轮将作物拨向切割器。切割器将作物割下后，由拨禾轮拨倒在割台上。  割台螺旋将作物推集到割台中部，并由螺旋推运器上的伸缩扒指将作物送入倾斜输送器，然后由倾斜输送器的输送链耙把作物喂入滚筒进行脱粒。  脱粒后的大部分谷粒连同颖壳杂穗和碎稿经凹板的栅格筛孔落到阶状输送器上，而长茎秆和少量夹带的谷粒等被逐稿轮的叶片抛送到逐稿器上。  在逐稿器的抖动抛送作用下使谷粒得以分离。  谷粒和杂穗短茎稿经逐稿器键面孔落到键底，然后滑到阶状输送器上，连同从凹板落下的谷粒杂穗颖壳等一起，在向后抖动输送的过程中，谷粒与颖壳杂物逐渐分离，由于比重不同，谷粒处于颖壳碎稿的下面。  当经过阶状输送器尾部的筛条时，谷粒和颖壳等先从筛条缝中落下，进入上筛，而短碎茎稿则被筛条托着，进一步被分离。  由阶状输送器落到上筛和下筛的过程中，受到风扇的气流吹散作用，轻的颖壳和碎稿被吹出机外，干净的谷粒落入谷粒螺旋，并由谷粒升运器送入卸粮管（大型机器则进入粮箱）。  未脱净的杂余、断穗通过下筛后部的筛孔落入杂余螺旋，并经复脱器二次脱粒后再抛送回到阶状输送器上再次清选，长茎稿则由逐稿器抛送到草箱或直接抛撒在地面上。 
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