
         农业机械复习资料
单项选择题 

1、拖拉机的传动方式主要有哪两种?(  B   )
A.齿轮传动和链传动                   B.液压传动和机械传动

C.皮带传动和齿轮传动                 D.液压传动和皮带传动

2.农业机械化发展的初级阶段主要特征是？（ B  ）
A. 农业生产全面实现机械化
B. 部分农业生产环节开始使用简单机械
C. 农业生产实现高度自动化
D. 农业机械完全替代传统农具
3.农业机械化水平提高后，对农产品质量的影响是？（   A  ）
A. 一般会有所提高    B. 一定会下降    C. 没有影响    D. 可能导致农产品单一化
4、农业机械化对农业生产的影响主要体现在哪些方面?(  D   )
A.提高劳动效率      B.降低劳动强度   C.提高作物产量    D.以上都是

5、对切向离心式喷头，当涡流室调浅时，其雾锥角变_______，射程变（    C    ）。 

A、大；远         B、大；近        C、小；远        D、小；近 
6、农业机械中，哪种类型的机械是用于作物收获的?(  B   )
A.播种机            B.收割机         C.拖拉机          D.喷雾机

7、农业机械化发展的主要目的是什么?(  D   )
A.减少人工成本                       B.提高作物产量   

C.改善农民生活水平                   D.促进农业现代化

8、若圆盘耙的偏角变小，则耙片的推土、翻土作用变_______，耙深变（     B   ）。 

A、好，浅         B、差，浅        C、好，深        D、差，深 

9、下列哪种不是农业机械的分类?(  D   )

A.耕作机械          B.收割机械       C.运输机械        D.建筑机械
10、若牵引犁挂结点过高，则前铧耕深_______，后铧耕深（     C   ）。

A、不变，变浅     B、变浅，不变    C、变深，变浅    D、变浅，变深 

11.下列哪项不是农业机械化对农业现代化的贡献？（  D   ）
A. 提高农业生产效率
B. 改善农民生活质量
C. 促进农业技术进步
D. 导致农村劳动力大量流失
12.在犁体曲面设计中，对于碎土型犁体，导曲线在垂直于铧刃的垂面内且距离铧尖为（   D     ）。 

A、 L             B、L/ 2          C、L/3           D、2L/3 

13.是指1米厚的谷物层，在上下层温差为1摄氏度时，在1小时内通过1平米谷层面积所传递的热量（   C     ）。 

A、谷物水分的汽化潜热              B、谷物的比热   

C、谷物的导热性                    D、谷物的平衡水分 

二、名词解释 

1、半复式脱粒机:有脱粒、分离和清粮功能，能获得比较干净的籽粒的脱粒机械，但脱粒不太彻底，仍有少量的混合物。 

5、割刀进距：割刀进距——割刀完成一个行程S的时间t内机组所前进的距离。
1、正牵引:瞬心与阻力中心的连线通过动力中心，且与前进方向平行。

2、偏牵引:瞬心与阻力中心的连线与前进方向平行，但不通过动力中心。

3、物料的飘浮速度：所谓某一物体的悬浮速度，是指该物体在垂直气流的作用下，当气流对物体的作用力等于该物体本身的重量而使物体保持飘浮状态时，气流所具有的速度。

4、犁耕牵引阻力：犁耕牵引阻力——耕作时，作用在犁上的总阻力的纵向水平分力，该力与拖拉机前进方向相反，可由拖拉机的牵引力来平衡。 

三、判断题

1、农业机械化可以减少农业生产中的人力需求。(√)

2、农业机械的维护保养只需要定期进行即可。(×)

3、农业机械化可以提高作物的产量。(√)

4、农业机械的设计不需要考虑操作的便捷性。(×)

5、小槽轮式排种器的排种量可以通过改变槽轮有效工作长度和槽轮转速来进行调整。(    √   )

6、牵引犁挂结的原则是：犁的挂结点必须在拖拉机的动力中心和犁的阻力中心的延长线上。(     ×  )

7、铧式犁作业时，其牵引阻力与机组作业速度之间成正比关系。(  ×  )

8、对于滚动直插式分插机构，移箱器轴与分插轮轴的传动速比应等于秧爪排数。(  √  )

四、填空题

1、播种方式有撒播、条播、点播、联合播种、铺膜播种、兔耕播种。

2、作业机具的挂接方式有悬挂式、牵引式、半悬挂式。

3、影响外槽轮式排种器工作性能的结构参数有 槽轮直径  、槽轮转速、_槽轮工作长度  、_凹槽断面的形状_和 槽数_ 。

4、典型干燥工艺过程包括 预热 、等速干燥、减速干燥、缓苏和冷却等五个阶段。

5、联合收获机的整机基本参数主要有以下三种：喂入量、割副和前进速度 。 

简答题  

1、什么是农业机械化？农业机械化对农业现代化有什么重要意义？
答 ：农业机械化是指运用先进适用的农业机械装备改善农业生产条件，提高农业生产技术水平和经济效益的过程。它涵盖了从农田耕整、播种、施肥、田间管理、收获到农产品初加工等各个环节的机械化作业。
农业机械化对农业现代化的重要意义主要体现在以下几个方面：
提高生产效率：农业机械化可以显著提高农业生产的作业效率和劳动生产率，减少人力投入，缩短生产周期。

促进规模经营：农业机械化是实现农业规模经营的基础，有助于推动农业生产的集约化和规模化发展。

提升产品质量：机械化作业能够更精准地控制农业生产过程，从而提高农产品的产量和质量。

增强抗风险能力：农业机械化有助于增强农业生产的抗风险能力，如应对自然灾害、病虫害等。

推动农业现代化进程：农业机械化是农业现代化的重要标志和核心内容，对于实现农业可持续发展具有重要意义。
2、请简述农业机械的维护保养的重要性。

答:农业机械的维护保养对于延长机械的使用寿命、保持其良好的工作状态、预防故障和事故的发生具有重要作用。定期的维护保养可以确保机械在农业生产中发挥最大的效能，同时也能降低维修成本和提高作业安全性。

3、试述悬挂犁机组的挂结调整的内容。

答 ： （ 1 ） 耕深调节：采用高度调节的悬挂犁，提高其限深轮的高度，则增加耕深 。 位调节的悬挂犁由拖拉机液压系统来控制耕深。力调节悬挂犁在耕地过程中，其耕深是由液压系统自动控制。

（ 2 ） 耕宽调整：多铧犁的耕宽调整，就是改变第一铧犁实际耕宽，使之符合规定要求 。 1 ）转动曲拐轴； 2 ）横移悬挂轴。 

（ 3 ） 纵向水平调整：多铧犁在耕作时，犁架纵向应保持水平，使前后犁体耕深一致。 

（ 4 ） 横向水平调整：犁耕时，犁架横向应保持水平，使多铧犁左右耕深一致。
六、论述题 

1、双向犁的主要特点是什么?

答:双向犁的犁体可以换向，耕地时，可采用梭形作业，使土垡始终向一侧翻转。耕后地表平整，无沟垄，还可减少机组空行，提高作业效率。

2、近年来，随着农业机械化水平的不断提升，我国农业生产方式发生了显著变化。某地区通过推广使用先进的农机装备，实现了水稻生产的全程机械化，包括耕整、播种、施肥、田间管理、收获和烘干等环节。这一举措不仅提高了水稻生产的效率和质量，还有效降低了生产成本和劳动强度。
结合材料，分析该地区推广水稻生产全程机械化的主要成效。
答：该地区推广水稻生产全程机械化的主要成效包括：一是显著提高了水稻生产的效率，缩短了生产周期；二是通过精准施肥、科学管理等手段提高了水稻的产量和质量；三是有效降低了生产成本，包括人力成本和物资成本；四是减轻了农民的劳动强度，提高了农业生产的舒适度。
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