
农业机械复习资料
填空题

1.耕地机械按工作部件的工作原理不同，可分为锌式犁、            和            等。

2.犁侧板的功用是支持犁体，                  犁体工作时产生的侧压力。

3.悬挂犁的调整内容主要包括:犁的入土角和入土行程调整、犁架水平调整、             和                  。
4.犁耕机组行走常用的方法有内翻法、外翻法和                三种。

5.旋耕机的耕作行走方法主要有             、套耕法和回耕法

二、单项选择题

1.封闭式叶轮主要适用于抽送 (     ）
A 泥浆       B清水       C杂质水       D类便

2.半封闭式叶轮主要适用于抽送(     ）

A 泥浆       B清水       C杂质水       D类便

3.风送离心喷雾机是(     ）

A喷雾机     B雾机       C超低量喷雾机   D 液压式喷雾机

4.铧式犁主犁体上的犁托是用来固定 (    )犁壁和犁侧板的。

A犁铧       B 犁翼      C滑草板         D 小前犁

5、单铧犁耕深25cm的翻垡型型体，其可稳定翻垡的耕作宽度约为(     ）
A 16cm      B 31.75cm      C 25cm        D 29cm

6、擦离式碾米机采用擦离碾白原理，碾辊为 (     ）
A铁辊      B圆柱形砂辊     C呢绒塑料辊       D砂辊
7、碾削式碾米机采用碾削碾白原理，碾辊为 (     ）
A铁辊      B圆柱形砂辊     C呢绒塑料辊       D砂辊

混合式碾米机采用混合碾白原理，碾辊为 (      ）

A铁辊      B圆柱形砂辊     C呢绒塑料辊       D砂辊

采用垂片交错排列的垂片式粉碎机的特点之一是 (      ）
A平衡性较差     B平衡性很好     C机器振动小     D垂片磨损小

保证翻垡型铧式犁不产生回垡现象的理论翻垡系数临界值是

A 1.13           B 1.17          C 1.21           D 1.27

三、判断题

1、横切、斜切和削切均属于正切。(       ）
2、一般来说，随着切制速度的增加，切割阻力也有所增加。(       ）

3、往复式切割器的动刀片的几何形状多为梯形或三角形，目的是为了在往复直线运动中对茎秆形成滑切。(       ）

4、犁体过去后，被翻过的土垡在自身重力的作用下有可能重新翻回到犁沟中，这种现象称为回垡。(       ）

5、耕作土垡的耕深和耕宽的比值称为土垡宽深比。(       ）

6、犁的垂直间隙是指犁侧板前端至沟底的垂直距离。(       ）

7、犁的水平间隙是指犁侧板后端至沟墙平面之间的水平距离。(       ）

8、使药液在一定的压力下通过喷头或喷枪，雾化成直径为 150~300 微米的雾滴，喷洒到农作物上的方法称为弥雾。(       ）

9、用收割机、脱粒机、扬场机分别完成谷物的收割、脱粒、清选等作业的方法称为联合收获法。(       ）

10、犁的入土角是指第一犁体铧尖开始入土时，犁体支持面与地面的夹角。(     ）

四、简述题

1、外槽轮排种器的构造和工作原理是什么?

2、工农一36 型喷雾机混药室的作用和工作原理是什么?

3、简述卧式旋耕机的工作原理?

4、简述背负式弥雾机的工作原理?

五、综合论述题

1、试论述影响犁耕牵引阻力的因素和减少牵引阻力的主要途径?

2、试述全喂入自走式谷物联合收获机的工作过程

农业机械参考答案

填空题

1、 圆盘犁，旋耕机

2、平衡

3、略

4、套翻法

5、略

二、单项选择题

1-5 B 略 B A B        6-10 A B 略 C D
三、判断题

1-5 √ × 略  √ ×    6-10 √ × 略 × √
四、简述题

1、答:外槽轮排种器由排种轮、排种盒、排种轮挡圈、阻塞套、排种轴和排种舌等组成

工作原理:工作时，排种轴带动排种轮转动，充满凹槽内的种子随排种轮一起转动，并被强制从排种盒下部排出，这层种子称为强制层。处于排种轮外缘附近的种子，由于种子之间的摩擦作用和排种轮轮缘突起的间断冲击作用也被带动起来，这一层种子被称为带动层。带动层种子的运动速度自里向外逐渐减小，直至为零。带动层外为静止层。随着强制层和带动层种子的不断排出，静止层的种子便依次向带动层和凹槽内补充，因而，排种器就不断地工作

答:作用是利用射流原理将母液与水按一定比例自动混合。

工作原理:工作时，打开截止阀，由液泵排出高压水流，经过射嘴的小孔时产生高速射流，此射流使混药室内形成足够的真空度，将母液由药液桶中吸入混药室与水自动混合，然后经喷雾胶管从喷枪喷出。

答:旋耕机是工作部件主动旋转，以铣切原理加工土壤的。工作时，刀轴一方面由拖拉机的动力输出轴驱动旋转，一方面随机组前进作等速直线运动。刀片在切土过程中，首先将土垡切下，随即向后方抛出，土垡撞击到罩壳与拖板上而破碎，然后再回落到地表上，被拖板拖平。由于机组不断前进，刀片就连续不断地对未耕地进行松碎和整平。

答:工作时，汽油机带动风机叶轮旋转，产生高速气流。大部分高速气流经风机出口流入喷管，经过喷管到弥雾喷头吹出，而小部分气流经进风阀、进气塞和软管，通过滤网的出口进入药液箱，使药液箱内形成一定的风压。风压迫使药液经出水塞接头流向输液管。只要打开喷药开关，药液就从梅花喷嘴周围小孔喷出，喷出的药液在喷管内高速气流的冲击下粉碎成细小的雾滴，并吹向植株。

综合论述题

略
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