
农业机械复习资料答案
1、 单项选择题 

1、若圆盘耙的偏角变小，则耙片的推土、翻土作用变_______，耙深变（        ）。 

A、好，浅         B、差，浅        C、好，深        D、差，深 

2 、若牵引犁挂结点过高，则前铧耕深_______，后铧耕深（        ）。

A 、不变，变浅    B 、变浅，不变   C 、变深，变浅   D 、变浅，变深 

3、封闭式叶轮主要适用于抽送(      )。

A泥浆 B清水 C 杂质水 D粪便 

4、半封闭式叶轮主要适用于抽送(      )。

A泥浆 B清水 杂质水 D粪便 

5、风送离心喷雾机是(      )。 

A喷雾机 B雾机 C超量喷雾机 D液压式喷雾机
6 、设D表示拨禾轮直径，L表示作物高度，h表示切割器离地高度，则拨禾轮的安装高度应为：（        ）。 

A 、A、H=D/2+2（L+h）/3            B 、H=D/2-2（L+h）/3 

C 、H=D/2+（L+h）/3                D 、H=D/2+2（L-h）/3 

二、名词解释 

1 、物料的飘浮速度   

2 、犁耕牵引阻力 

3 、割刀进距

4 、滴灌

5、谷粒的比热
三、判断题

1、横切、斜切和削切均属于正切。(     )

2、一般来说，随着切割速度的增加，切割阻力也有所增加。（    ）
3、往复式切割器的动刀片的几何形状多为梯形或三角形，目的是为了在往复直线运动中对

茎秆形成滑切。(     )
4 、对于滚动直插式分插机构，移箱器轴与分插轮轴的传动速比应等于秧爪排数。(       )

5 、旋耕刀片端点的绝对运动轨迹为余摆线，其圆周速度应大于机组前进速度。(       ) 

四、填空题
1 、 影响外槽轮式排种器工作性能的结构参数有_________、________、________、________和____      ____ 。

2 、典型干燥工艺过程包括______   __、____    ____、_____    ___、______     __和___          _____等五个阶段。

3 、联合收获机的整机基本参数主要有以下三种：______  __、_____  ___ 和___  _____ 。 

4 、微灌系统由_____   ___ 、____     ____ 、______     __ 和____     ____ 等组成。

5 、_____      ___是指该物体在垂直气流的作用下，当气流对物体的作用力等于该物体本身的重量而使物体保持飘浮状态时，气流所具有的速度。 

五、简答题  

1、 试述悬挂犁机组的挂结调整的内容。

2、工农-36型喷雾机混药室的作用和工作原理是什么? 

3 、简述水平横轴式旋耕机的工作过程。 

4 、简述卧式旋耕机的工作原理? 

5 、什么是牵引阻力？犁的牵引阻力包括哪几个方面。 

六、论述题 

1 、请根据谷物干燥特性曲线，论述谷物的干燥过程。

2 、试述全喂入联合收获机的一般构造和工作过程。
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图 11-1 自走式联合收获机的工作过程 

1. 拨禾轮 2. 切割器 3. 割台螺旋推运器和伸缩扒指 4. 输送链耙 5. 倾斜输送器 ( 过桥 ) 6. 割台升降油缸 7. 驱动轮 8. 凹板 9. 滚筒 10. 逐稿轮 11. 阶状输送器 ( 抖动板 ) 12. 风扇 13. 谷粒螺旋和谷粒升运器 14. 上筛 15. 杂余螺旋和复脱器 16. 下筛 17. 逐稿器 18. 转向轮 19. 挡帘 20. 卸粮管 21. 发动机 22. 发动机

农业机械复习资料

一、单项选择题  

1.B 2.B 3.C 4.C 5.C 6.

二、名词解释 

1 、所谓某一物体的悬浮速度，是指该物体在垂直气流的作用下，当气流对物体的作用力等于该物体本身的重量而使物体保持飘浮状态时，气流所具有的速度。

2 、

3 、割刀进距——割刀完成一个行程S的时间t内机组所前进的距离。

4 、滴灌是利用安装在末级管道（称为毛管）上的滴头，或与毛管制成一体的滴灌带将压力水以水滴状湿润土壤，在灌水器流量较大时，形成连续细小水流湿润土壤。

5 、使1kg的谷物温度升高1摄氏度所需要的热量称为谷粒的比热。

三、判断题(1.T 2.F 3.T 4T 5.T 6. 7. 

四、填空题  

1 、 槽轮直径、槽轮转速、槽轮工作长度、槽数 2 、 预热、等速干燥、减速干燥、缓苏及冷却

3 、 喂入量、割副、前进速度 4 、 水源、首部枢纽、输配水管网和灌水器

5 、 物体的悬浮速度 6 、 

五、简答题） 

1 、答 ： （ 1 ） 耕深调节：采用高度调节的悬挂犁，提高其限深轮的高度，则增加耕深 。 位调节的悬挂犁由拖拉机液压系统来控制耕深。力调节悬挂犁在耕地过程中，其耕深是由液压系统自动控制。 

（ 2 ） 耕宽调整：多铧犁的耕宽调整，就是改变第一铧犁实际耕宽，使之符合规定要求 。 1 ）转动曲拐轴； 2 ）横移悬挂轴。 

（ 3 ） 纵向水平调整：多铧犁在耕作时，犁架纵向应保持水平，使前后犁体耕深一致。 

（ 4 ） 横向水平调整：犁耕时，犁架横向应保持水平，使多铧犁左右耕深一致。 

2、答 ： 
3 、答：水平横轴式旋耕机工作时，刀片一方面由拖拉机动力输出轴驱动作回转运动，一方面随机组前进作等速直线运动。刀片在切土过程中，首先将土垡切下，随即向后方抛出，土垡撞击到罩壳与拖板而细碎，然后再落回到地表上。  由于机组不断前进，刀片就连续不断地对未耕地进行松碎。  

4、 答；工作时，汽油机带动风机叶轮旋转，产生高速气流。大部分高速气流经风机出口流入喷管，经过喷管到弥雾喷头吹出，而小部分气流经进风阀、进气塞和软管，通过滤网的出口进入药液箱，使药液箱内形成一定的风压。风压迫使药液经出水塞接头流向输液管。只要打开喷药开关，药液就从梅花喷嘴周围小孔喷出，喷出的药液在喷管内高速气流的冲击下粉碎成细小的雾滴，并吹向植株。
5、答：犁的牵引阻力是指土壤作用在犁上的总阻力沿前进方向的水平分力。 （ 1 分） 犁的牵引阻力包括以下几方面：

（ 1 ）犁对土垡切割破碎、扭转推移所需的力；  

（ 2 ）犁在行进中，犁底、侧板、轮子等所产生的摩擦力； 

（ 3 ）使土垡产生运动所需的力。

六、论述题  

1 、答： 谷物干燥特性曲线包括谷物水分随干燥时间而变化的曲线 M ＝ f( τ ) ，谷物温度随时间而变化的曲线 T ＝ f( τ ) 及谷物干燥速度随干燥时间而变化的曲线。 

典型干燥工艺过程包括预热、等速干燥、减速干燥、缓苏及冷却五个阶段。各阶段的过程如下： 

（一）预热阶段：此阶段谷物受热而升温，水分变化很小，但干燥速度[image: image2.png]


  却由零增加起来。

（二）等速干燥阶段：此阶段的谷物干燥已达到了介质的湿球温度，由于谷物水分由里向外扩散速度较大，则干燥速度较快并维持稳定不变，相当于自由水的蒸发。该阶段的谷物温度保持在湿球温度。谷物水分直线下降。

（三）减速干燥阶段：此阶段的水分已较等速干燥阶段有显著地减少，其内部扩散速度较表面蒸发速度为低，因而干燥速度逐渐减小，谷物温度逐渐上升，谷物水分按曲线下降。

（四）缓苏阶段：此阶段为谷物保温堆放状态，使谷粒内、外层的热量和水分相互传递。逐渐达到表里温、湿平衡。缓苏后谷物表面温度有所下降，水分也少许降低，干燥速度变化很小。

（五）冷却阶段：此阶段的谷物温度要求下降到不高于环境温度 5 ℃左右，冷却过程中谷物水分基本保持不变，降水幅度为 0 ％－ 0.5 ％。

2 、答： 全喂入式联合收获机 的工作过程如下：拨禾轮将作物拨向切割器。切割器将作物割下后，由拨禾轮拨倒在割台上。  割台螺旋将作物推集到割台中部，并由螺旋推运器上的伸缩扒指将作物送入倾斜输送器，然后由倾斜输送器的输送链耙把作物喂入滚筒进行脱粒。  脱粒后的大部分谷粒连同颖壳杂穗和碎稿经凹板的栅格筛孔落到阶状输送器上，而长茎秆和少量夹带的谷粒等被逐稿轮的叶片抛送到逐稿器上。在逐稿器的抖动抛送作用下使谷粒得以分离。谷粒和杂穗短茎稿经逐稿器键面孔落到键底，然后滑到阶状输送器上，连同从凹板落下的谷粒杂穗颖壳等一起，在向后抖动输送的过程中，谷粒与颖壳杂物逐渐分离，由于比重不同，谷粒处于颖壳碎稿的下面。  当经过阶状输送器尾部的筛条时，谷粒和颖壳等先从筛条缝中落下，进入上筛，而短碎茎稿则被筛条托着，进一步被分离。  由阶状输送器落到上筛和下筛的过程中，受到风扇的气流吹散作用，轻的颖壳和碎稿被吹出机外，干净的谷粒落入谷粒螺旋，并由谷粒升运器送入卸粮管（大型机器则进入粮箱）。未脱净的杂余、断穗通过下筛后部的筛孔落入杂余螺旋，并经复脱器二次脱粒后再抛送回到阶状输送器上再次清选，长茎稿则由逐稿器抛送到草箱或直接抛撒在地面上。 

PAGE  
第 - 6 - 页 共 7页

