

化学反应工程复习资料
填空题

1．化学反应工程学不仅研究化学反应速率与反应条件之间的关系，即                     ，而且着重研究传递过程对                        的影响，研究不同类型反应器的特点及其与化学反应结果之间的关系。 

2．反应器按型式来分类可以分为管式反应器、                     和                         。
3．对于反应 A 2B 3C 4D ，反应物 A 的消耗速率表达式为                      ； 反应产物 C的生成速率表达式为：                         。

4．反应器设计计算所涉及的基础方程式就是动力学方程式、                                     

和                                  。 

5．间歇釜反应器中进行如下反应： A P (1) 1 1 n rA k CA E1 A S (2) 2 2 n rA k CA E2 在 CAo和反应时间保持不变下， 降低反应温度， 釜液中 Cp /CS 增大，表明活化能 E1 与 E2 的相对大小为                   ；在温度和反应时间保持不变下，增高反应浓 度，釜液中 Cp /CS 增大，表明反应级数 n1、 n2 的相对大小为                    。 

二、选择题

1．反应器中等温进行着A→P(1)和A→R(2)两个反应，当降低A的浓度后，发现反应生成P的量显著降低，而R的生成量略降低，表明(    )。

A．反应(1)对A的反应级数大于反应(2)   

B．反应(1) 对A的反应级数小于反应(2)

C．反应(1)的活化能小于反应(2)         

D．反应(1)的反应速率常数大于反应(2)

2.四只相同体积的全混釜串联操作，其无因次停留时间分布的方差值[image: image1.png]


为（）。
A． 1.0        B. 0.25         C．0.50          D．0

3．对一平行—连串反应[image: image2.png]4L 5p @50
A—32 3R



，P为目的产物，若活化能次序为E2<E1<E3，为了目的产物的收率最大，则最佳操作温度序列为（    ）。

A．先高后低    B.先低后高     C．高温操作    D．低温操作

4．两个等体积的全混流反应器进行串联操作，反应为一级不可逆，则第一釜的反应速率-rA1与第二釜的反应速率-rA2之间的关系为(    )。两釜反应温度相同。
A．-rA1 > -rA2      B．-rA1 = -rA2    C．-rA1 < -rA2     D.不能确定何者为大

5. 已知一闭式反应器的[image: image3.png]


，该反应器若用多釜串联模型来描述，则模型参数N为

（    ）。 

A． 4.5         B. 5.6          C．3.5           D．4.0

名词解释

1.理想置换反应器：
2.体积当量直径：
3.气液相反应过程：
4.速率控制步骤：

5.速率方程
四、简答题

1.简述反应速率方程的推导过程（步骤）

2.简述流化床反应器的特点。

3.在四段绝热式固定床反应器中进行n级不可逆反应，各段的催化剂量相同，且控制进入各段的反应物料温度相等.若n>0，试问

(1)哪一段的净转化率最大？哪一段最小？

(2)若段间采用冷激方法进行降温，试问第一段与第二段之间和第二段与第三段之间哪处需加入的冷激剂量多？为什么？
简述非理想流动轴向扩散模型的特点。

五、计算题

1.在恒压条件下，反应A+2B==R，原料气组成为CA0=CB0=100kmol/m3，计算当CB = 20 kmol/m3时，反应转化率xA、xB及各组分的浓度。

2.串联-平行反应A+B==R，A+R==S，原料中各组分的浓度为CA0=2.0mol/L，CB0=4.0 mol/L，

CR0=CS0=0，在间歇反应器中恒容操作一定时间后，得到CA=0.3mol/L，CR=1.5 mol/L，计算此时组分B和S的浓度。
化学反应工程参考答案

一、填空题
化学反应动力学、

槽式反应器（釜式反应器）和塔式反应器（先后可以互换）
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4.物料衡算方程式、热量衡算方程式（先后可以互换）
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单项选择题

A  2.B    3.B    4.A   5.B    
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四、简答题
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4.简述非理想流动轴向扩散模型的特点。

答：1.在管内径向截面上流体具有均一的流速；2.在流动方向上流体存在扩散过程，该过程类似于分子扩散，符合Fick定律；3.轴向混合系数Ez在管内为定值；4.径向不存在扩散；5.管内不存在死区或短路流。
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