化学工艺学复习资料
一、单选题 
1.化学工业的基础原料有（   ）
A石油	B汽油	C乙烯	D酒精
2.化工生产中常用的“三酸二碱”是指（   ）
A硫酸、盐酸、硝酸和氢氧化钠、氢氧化钾
B硫酸、盐酸、磷酸和氢氧化钠、氢氧化钾
C硫酸、盐酸、硝酸和氢氧化钠、碳酸钠
D硫酸、盐酸、磷酸和氢氧化钾、碳酸钾
3.所谓“三烯、三苯、一炔、一萘”是最基本的有机化工原料，其中的三烯是指（   ）
A乙烯、丙烯、丁烯	B乙烯、丙烯、丁二烯
C乙烯、丙烯、戊烯	D丙烯、丁二烯、戊烯
4.天然气的主要成份是（   ）
A乙烷	B乙烯	C丁烷	D甲烷
5.化学工业的产品有（   ）
A钢铁	B煤炭	C酒精	D天然气
6.反应一个国家石油化学工业发展规模和水平的物质是（   ）
A石油	B乙烯	C苯乙烯	D丁二烯
7.在选择化工过程是否采用连续操作时,下述几个理由不正确的是（   ）
A操作稳定安全
B一般年产量大于4500t的产品
C反应速率极慢的化学反应过程
D工艺成熟
8.进料与出料连续不断地流过生产装置，进、出物料量相等。此生产方式为（   ）
A间歇式	B连续式	C半间歇式	D不确定
9.评价化工生产效果的常用指标有（   ）
A停留时间	B生产成本	C催化剂的活性	D生产能力
10.转化率指的是（   ）
A生产过程中转化掉的原料量占投入原料量的百分数
B生产过程中得到的产品量占理论上所应该得到的产品量的百分数
C生产过程中所得到的产品量占所投入原料量的百分比
D在催化剂作用下反应的收率
11.电解工艺条件中应控制盐水中Ca2+、Mg2+等杂质总量小于（   ）
A 10µg/L 	B 20mg/L 	C 40µg/L 	D 20µg/L
12.带有循环物流的化工生产过程中的单程转化率的统计数据（   ）总转化率的统计数据。
A大于	B小于	C相同	D无法确定
13.（   ）表达了主副反应进行程度的相对大小，能确切反映原料的利用是否合理。
A转化率	B选择性	C收率	D生产能力
14.三合一石墨炉是将合成、吸收和（   ）集为一体的炉子。
A干燥	B蒸发	C冷却	D过滤
15.转化率X、选择性S、收率Y的关系是（   ）
A Y=XS 	B X=YS C 	S=YX 	D以上关系都不是
16.化工生产一般包括以下（   ）组成
A原料处理和化学反应	B化学反应和产品精制
C原料处理和产品精制	D原料处理、化学反应和产品精制
17.化工生产过程的核心是（   ）
A混合	B分离	C化学反应	D粉碎
18.下列各加工过程中不属于化学工序的是（   ）
A硝化	B裂解	C蒸馏	D氧化
19.反应温度过高对化工生产造成的不良影响可能是（   ）
A催化剂烧结		B副产物增多
C爆炸危险性增大		D以上都有可能
20.对于低压下放热的可逆气相反应，温度升高，则平衡常数（   ）
A增大	B减小	C不变	D不能确定
二、判断题 
1.连续操作设备中物料性质不随时间而变化,多为稳态操作。（   ）
2.化工生产的操作方式主要有开停车、正常操作管理及事故处理等。（   ）
3.催化剂使用初期活性较高，操作温度宜控制在工艺允许范围内的较低处。（   ）
4.三苯是最基本的有机原料,是指“苯、甲苯、二甲苯"。（   ）
5.通常用来衡量一个国家石油化工发展水平的标志是石油产量。（   ）
6.甲烷只存在于天然气和石油气中。（   ）
7.将石油加工成各种石油产品的过程称为石油炼制。（   ）
8.反应物的单程转化率总小于总转化率。（   ）
9.对相同的反应物和产物，选择性（产率）等于转化率和收率相乘。（   ）
10.衡量一个反应效率的好坏,不能单靠某一指标来确定。应综合转化率和产率两个方面的因素来评定。（   ）
三、简答题 
1.三废处理的四个优先级的顺序如何？为什么？
2.催化剂在化工生产中有哪些作用?
3.写出硫铁矿的焙烧反应，提高焙烧反应速度的途径有哪些？
4.写出二氧化硫催化氧化的反应式。此反应有什么特点？如何提高二氧化硫的平衡转化率?
四、画图题 
1.画出以硫铁矿为原料,“文泡冷电”酸洗流程生产硫酸的工艺流程框图。
五、计算题 
1.利用反应C2H4+Cl2 →C2H4Cl2 由乙烯制取二氯乙烷。已知通入反应器中乙烯的量为800kg/h，其中乙烯的质量分数为95％，反应后得到二氯乙烷的量为2000kg/h，并测得尾气中乙烯的含量为60kg/h。试求乙烯的转化率，二氯乙烷的收率。
2.某电解槽通以6kA的电流时，每天生产30%的烧碱700t,99％的氯气180t,求阳极和阴极电流效率。


答案：
一选择题   
1-5  ACBD？    6—10 BCBDA  11—15 ？？BCA  16—20 DCC？？  
      二判断题
[bookmark: _GoBack]1   2   3 ？  4   5 ？  6   7 ？  8 ？  9  ？10   
     三简答题
1、对废气、废水和废渣的控制治理，必须从生产的源头上进行控制和预防，从产品的开发、工程设计和生产等方面统筹考虑.“三废"的控制应按照减少污染源、排放物循环、排放物的治理和排放等四个优先级考虑。

2、加快化学反应速率，提高生产能力；对于复杂反应，可有选择地加快主反应的速率，抑制副反应，提高目的产物的收率;改善操作条件，降低对设备的要求，改进生产条件;开发新的反应过程，扩大原料的利用途径，简化生产工艺路线；消除污染，保护环境.

3、

4、

四、画图题
1、硫铁矿破碎  沸腾焙烧炉 废热锅炉 旋风分离器 电除尘器 
文氏管 泡沫塔 冷却器  电除雾器 干燥塔 转换器 吸收塔 三废综合治理
五、计算题

1、乙烯的转化率： 100%=92.5％

  二氯乙烷的收率: 100％=70.7%


2、氯气实际产量：180100099％=178200kg

 氯气理论产量：=190746.3kg

阳极电流效率： =93.4％


氢氧化钠的实际产量：700100030%=210000kg

          理论产量:=214925.4kg

阴极电流效率：=97.7％
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