化工产品定性定量分析1-化学分析复习资料
一、判断题。 

1、（ × ）在化学定量分析中，常采用的分析方法是微量分析。

2、（ √ ）金属指示剂与金属离子生成的配合物的稳定性应比金属 EDTA 配合物的稳定性

要差一些。

3、（ √ ）指示剂的变色范围越窄越好。

4、（ × ）高锰酸钾法通常在强酸性溶液如 HNO3 溶液中进行。

5、（ √ ）使用酸式滴定管时，应大拇指在前，食指和中指在后。

6、（ √ ）随机误差具有重复性，单向性。

7、（ × ）天平的灵敏度越高，天平的稳定性越好 。

8、（  ）标准溶液是用化学试剂标定或配制的已知浓度的溶液。

9、（  ）浓硫酸稀释时，应将浓硫酸缓慢加入一定体积的水中，并不断搅拌。

10、（  ）从质子理论的观点出发，凡能给出质子（ H+ ）的物质都是酸。

二、选择题。

1、用万分之一天平称量以物品， 下列记录正确的是： ,,,,,,,,,,,,, （ C ）

A：13.245g B：13.24535g C： 13.2453g D：13.25g

2、误差越大，则准确度 ： ,,,,,,,,,,,,, （ B ）

A：越高 B：越低 C：不变 D：没有影响

3、对于见光易分解的溶液， 如高锰酸钾等， 应如何存放 ：,,,,,, （ A ）

A：应存放于棕色瓶中，并密闭保存

B：应存放于透明玻璃瓶中

C：应存放于塑料瓶中，并敞口放置

D：随便找个装溶剂的瓶子盛装即可

4、滴定操作时， 通过滴定管滴加到试样溶液中的溶液是： ,,,,,,,,,,, （ D ）

A：一般溶液 B：待测溶液 C：有一定浓度的溶液 D：标准溶液

5、检查玻璃器具洗干净的标准是： ,,,,,,,,,,, （ D ）

A：不挂水珠 B：透明 C：无异味 D：光滑

6、分析化学依据分析的目的、任务可分为： ,,,,,,,,,,,,,,,, （ A ）

A：定性分析、定量分析、结构分析

B：常量分析、半微量分析、微量分析

C：无机分析、有机分析

D：化学分析、仪器分析

7、下列误差属于系统误差的是： ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, （ B ）

A：天平零点突然变化

B：读取滴定管的读数量偏高

C：环境温度发生变化

D：环境湿度发生变化

8、用于反应速度慢或反应物是固体，加入滴定剂后不能立即定量完成或没有适当的指示剂

的滴定反应，常采用的滴定方法是： ,,,,,,,,,,,,,,,,,, （ B ）

A：直接滴定法 B：返滴定法 C：置换滴定法 D：间接滴定法

9、以下试剂不能作为基准物质的是： ,,,,,,,,,,,,,,,,, （ D ）

A：优级纯的 Na 2 B 4 O 7 · 10H 2 O B：99.99%的纯锌

C： 105-110℃烘干 2h 的 Na 2 C 2 O 4 D：未烘干的 Na 2 C0 3

10、某 AgNO 3 标准溶液的滴定度为T（AgNO3 /NaCl ）=0.005858g/L ，若 M （NaCl ）=58.44，则 AgNO3 标准溶液的浓度是： ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,（ B ）

A：1.0 mol.L

-1 B：0.1002 mol.L -1

C：0.0100 mol.L

-1 D：0.1 mol.L -1

11、在 EDTA 直接滴定法中，终点所呈现的颜色是： ,,,,,,,,,,,, （ B ）

A：金属指示剂与待测金属离子形成的配合物的颜色 B：游离金属指示剂的颜色

C：EDTA 与待测金属离子形成的配合物的颜色 D：上述 A 项与 B 项的混合色

12、在间接碘量法中，正确加入淀粉指示剂的时机是： ,,,,,,,,,,, （ D ）

A：滴定前 B：滴定开始后 C：终点前 D：近终点

13、使用碱式滴定管时，下列错误的是： ,,,,,,,,,,,,,,,,, （   ）

A: 用待装液淌洗滴定管 2－3 次

B: 左手控制活塞，大拇指在前，食指在后挤捏玻璃珠外橡皮管，中指、无名指和小指辅助

夹住出口管

C:右手控制活塞，大拇指在前，食指在后挤捏玻璃珠外橡皮管

D: 读数时滴定管应保持垂直，视线、刻度线、液面凹月面三点一线

14、下列是四位有效数字的是 ,,,,,,,,,,,,,,,, （   ）

A：2.5523g B：3.678g C：13.2528g D ：13.25g

15、不能用于加热溶液的器具是： ,,,,,,,,,,, （   ）

A：三角瓶 B：烧杯 C：试管 D：容量瓶

三、多选题。

1、化学分析中，常用的滴定分析方法有哪些 ,,,,,,,,,,, （ ABCDE ）

A：酸碱滴定法 B：配位滴定法 C：氧化还原滴定法 D：沉淀滴定法 E：电位滴定法

2、下列哪些属于选择基准物质所必须具备的条件 ,,,,,,,,,,, （ ABCD ）

A：纯度高 B：稳定，不易变性 C：易溶解 D：不易产生副反应 E：无需干燥

3、根 据 色 谱 图 进 行 组 分 的 定 量 时 ， 所 用 定 量 计 算 方 法 主 要 有 哪 三种,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, （ ABC ）

A：内标法 B：外标法 C：归一化法 D：滴定法

4、下列可以使用气相色谱测试的物质有哪些 ,,,,,,,,,,,,, （ BCDE ）

A：液碱 B：甲醇 C：乙醇 D：甲苯 E：二甲苯

5、利用生成难溶银盐的反应进行滴定的沉淀滴定法，成为银量法。银量法可以用来测定化

合物中哪些离子的含量 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, （      ）

A：Cl

-

B：Br

-

C：I

-

D：CN

-

E：SCN

-

四、简答分析题。

1、目前，分析化学广泛应用于各行各业，针对目前土壤污染状况日趋严重，请简单分析，

哪些化学物质是土壤污染的重要“杀手” ，并做简单的归类，可尝试指明，这些污染物可以

通过你学过的哪种化学分析方法进行监控。

答案：

污染源 1.生活污水和工业废水→ 通过分析“化学总需氧量”测试达标后排放

污染物 2.大气污染对土壤的污染→ 对气体排放进行理化检测，达标后排放

污染物 3.化肥对土壤的污染→ 理化滴定法和气相法监测

污染物 4.农药对土壤的影响→ 可通过气相色谱法检测土壤中农药的残留量

污染物 5.固体废物对土壤的污染→ 可使用理化法监测土壤中重金属、微量物质

（可自由发挥，有道理即可）

五、计算题。 

1、朗伯 -比尔定律是分光光度法的基础理论，它的数学表达式为 A=Kcb 。其中 A 代表吸光度， K 为吸收系数， c 为溶液的浓度， b 为液层厚度。若使用分光光度法测定某溶液时，已知溶液的理论吸收系数为 8.8×10 4 L/（mol·cm），溶液的浓度为1.25×10-6 mol/L ，比色皿的厚度（即液层厚度）为 2cm，计算理论的吸光度结果为多少？

某人测试后，所得吸光度结果为 0.219，问测得的结果是否正常？

答案：

A=Kcb=8.8 ×10

4 L/（ mol·cm）× 1.25×10 -6 mol/L ×2cm=0.22

测试结果接近计算所得的理论结果，测试结果正常。

