化工产品定性定量分析2-仪器分析
一 单选题 
1. 用气相色谱法定性是依据_______。  

A. 色谱峰面积       B. 色谱峰高       C. 色谱峰宽度       D. 保留时间 

2. 下面几种常用的激发光源中，分析的线性范围最大的是_______。  

A. 直流电弧         B. 交流电弧       C. 电火花     D. 高频电感耦合等离子体 

3. 在气-液色谱系统中，被分离组分与固定液分子的类型越相似，它们之间______。
A. 作用力越小，保留值越小                B. 作用力越小，保留值越大 

C. 作用力越大，保留值越大                D. 作用力越大，保留值越小 

4. 带光谱是由下列哪一种情况产生的?_________。 

A. 炽热的固体        B. 受激分子          C. 受激原子        D. 单原子离子 

5. 原子发射光谱是由下列哪种跃迁产生的？_____________。 

A. 辐射能使气态原子外层电子激发          B. 辐射能使气态原子内层电子激发 

C. 电热能使气态原子内层电子激发          D. 电热能使气态原子外层电子激发 

6. 某有色溶液在某一波长下用2cm吸收池测得其吸光度为0.750，若改用0.5cm和3cm吸收池，则吸光度各为（      ）  

A. 0.188/1.125     B. 0.108/1.105      C. 0.088/1.025     D. 0.180/1.120 

7. 红外光谱法中的红外吸收带的波长位置与吸收谱带的强度，可以用来________。
A. 鉴定未知物的结构组成或确定其化学基团及进行定量分析与纯度鉴定 

B. 确定配位数         C. 研究化学位移      D. 研究溶剂效应 

8. 在红外光谱分析中，用KBr制作为试样池，这是因为（       ）。  

A. KBr 晶体在 4000～ 400cm -1 范围内不会散射红外光 

B. KBr 在 4000～ 400 cm-1 范围内有良好的红外光吸收特性 

C. KBr 在 4000～ 400 cm-1 范围内无红外光吸收 

D. 在 4000～ 400 cm -1 范围内，KBr 对红外无反射 

9. 在液相色谱中，不会显著影响分离效果的是（       ）。  

A. 改变固定相种类   B. 改变流动相流速   C. 改变流动相配比   D. 改变流动相种类 

10. 指出下列哪种因素对朗伯-比尔定律不产生偏差 （       ）。
A. 溶质的离解作用 B. 杂散光进入检测器 C. 溶液的折射指数增加 D. 改变吸收光程长度 

11. 色谱分析中，要求两组分达到基线分离，分离度应是_________。  

A. R≥0.1            B. R≥0.7              C. R≥1              D. R≥1.5 

12. Na原子的下列光谱线间哪个能发生跃迁？_____________。  

A. 32S1/2—43S1/2    B. 32P1/2—42D5/2    C. 32S1/2—32D5/2   D. 32S1/2—32P1/2 

13. 进行电解分析时，要使电解持续进行，外加电压应 （      ）。
A. 保持不变        B. 大于分解电压       C. 小于分解电压      D. 等于分解电压 

14. 经常不用的pH电极在使用前应活化__________________ 

A. 20分钟          B. 半小时             C. 一昼夜           D. 八小时 

15. 在分光光度法中，运用朗伯－比尔定律进行定量分析时采用的入射光为___________

A. 白光            B. 单色光             C. 可见光           D. 紫外光 

16. M1| M1n+|| M2m+ | M2在上述电池的图解表示式中，规定左边的电极为 （      ）

A. 正极            B. 参比电极           C. 阴极             D. 阳极 

17. 符合比耳定律的有色溶液稀释时，其最大的吸收峰的波长位置 （       ）

A. 向长波方向移动  B. 向短波方向移动   C. 不移动，但峰高降低   D. 无任何变化 

18. 离子选择性电极的结构中必不可少的部分是 （       ）

A. 对特定离子呈能斯特响应的敏感膜    B. 内参比电极  C. 内参比溶液   D. 电极杆 

19. 用红外吸收光谱法测定有机物结构时, 试样应该是 （      ）

A. 单质             B. 纯物质             C. 混合物            D. 任何试样 

20. 下述操作中正确的是 （       ）

A. 比色皿外壁有水珠                   B. 手捏比色皿的磨光面 

C. 手捏比色皿的毛面                   D. 用报纸去擦比色皿外壁的水 

21. 在液相色谱法中，提高柱效最有效的途径是（        ）  

A. 提高柱温         B. 降低板高        C. 降低流动相流速     D. 减小填料粒度 

22. 分子光谱是由于__________________而产生的。 （        ）

A. 电子的发射       B. 电子相对于原子核的运动以及核间相对位移引起的振动和转动 

C. 质子的运动                            D. 离子的运动 

23. 符合朗伯-比尔定律的有色溶液在被适当稀释时，其最大吸收峰的波长位置（      ）  

A. 向长波方向移动   B. 向短波方向移动    C. 不移动          D. 移动方向不确定 

24. 原子吸收光谱法是一种成分分析方法, 可对六十多种金属和某些非金属元素进行定量测定, 它广泛用于________的定量测定  

A. 低含量元素       B. 元素定性          C. 高含量元素       D. 极微量元素 

25. 在柱温一定时，要使相对保留值增加，可以采取__________________  

A. 更细的载体       B. 最佳线速          C. 高选择性固定相    D. 增加柱长 

26. 可以消除原子吸收法中的物理干扰的方法是__________________  

A. 加入释放剂       B. 加入保护剂        C. 扣除背景        D. 采用标准加入法 

27. 高效液相色谱仪与气相色谱仪比较增加了（       ）  

A. 恒温箱           B. 进样装置          C. 程序升温         D. 梯度淋洗装置 

28. 原子发射谱线的自吸现象是基于__________________  

A. 不同粒子的碰撞   B. 外部磁场的作用    C. 外部电场的作用   D. 同类原子的作用 

29. 火焰原子吸收法、石墨炉原子吸收及氢化物原子吸收法，它们的主要区别在于        

A. 所依据的原子吸收原理不同              B. 所采用的光源不同 

C. 所利用的分光系统不同                  D. 所采用的原子化方式不同 

30. 下列羰基化合物中C＝O伸缩振动频率最高的是__________________  

A. RCOR’            B. RCOCl            C. RCOF            D. RCOBr 

二 多选题 

31. 原子吸收分光光度计的主要部件是（     ）。  

A. 单色器           B. 检测器          C. 高压泵            D. 光源 

32. 用相关电对的电位可判断氧化还原反应的一些情况，它可以判断（    ）。  

A. 氧化还原反应的方向      B. 氧化还原反应进行的程度 

C. 氧化还原反应突跃的大小  D. 氧化还原反应的速度 

33. 膜电位的建立是由于（     ）。  

A. 溶液中离子与电极膜上离子之间发生交换作用的结果 

B. 溶液中离子与内参比溶液离子之间发生交换作用的结果 

C. 内参比溶液中离子与电极膜上离子之间发生交换作用的结果 

D. 溶液中离子与电极膜水化层中离子之间发生交换作用的结果 

34. 参比溶液的种类有（      ）。  

A. 溶剂参比        B. 试剂参比         C. 试液参比        D. 褪色参比 

35. 下列关于空心阴极灯使用描述正确的是（        ）。 

A. 空心阴极灯发光强度与工作电流有关        B. 增大工作电流可增加发光强度 

C. 工作电流越大越好                        D. 工作电流过小，会导致稳定性下降 

36. 分光光度法中判断出测得的吸光度有问题，可能的原因包括（         ）。  

A. 比色皿没有放正位置                      B. 比色皿配套性不好 

C. 比色皿毛面放于透光位置                  D. 比色皿润洗不到位 

37. 下列哪种光源不能作为原子吸收分光光度计的光源（      ）。  

A. 钨灯           B. 氘灯               C. 直流电弧       D. 空心阴极灯 

38. 在原子吸收光谱法测定条件的选择过程中，下列操作正确的是（        ）。  

A. 在保证稳定和合适光强输出的情况下，尽量选用较低的灯电流 

B. 使用较宽的狭缝宽度            C. 尽量提高原子化温度 

D. 调整燃烧器的高度，使测量光束从基态原子浓度最大的火焰区通过 

39. 在下列措施中，（        ）不能消除物理干扰。  

A. 配制与试液具有相同物理性质的标准溶液       B. 采用标准加入法测定 

C. 适当降低火焰温度                           D. 利用多通道原子吸收分光光度计 

40. 检验可见及紫外分光光度计波长正确性时，应分别绘制的吸收曲线是 （      ）。  

A. 甲苯蒸汽      B. 苯蒸汽           C. 镨钕滤光片      D. 重铬酸钾溶液 
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