化工仪表及自动化复习资料
一 单选题 
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	A. 

	B. 

	C. 

	D. 


2. 化工生产中的控制系统中常用PID调节，这里的P指（ ）。 
	A. 比例 

	B. 比例度 

	C. 积分时间 

	D. 微分时间 


3. 串级控制系统中，副控制器通常采用（ ）控制规律。 
	A. PI 

	B. PID 

	C. PD 

	D. P 


4. 不属于过渡过程的品质指标有（ ）。 
	A. 最大偏差 

	B. 余差 

	C. 过渡时间 

	D. 偏差 


5. 一台安装在设备内最低液位下方的压力式液位变送器，为了测量准确，压力变送器必须采用（ ）。 
	A. 正迁移 

	B. 负迁移 

	C. 无迁移 

	D. 不确定 


6. 一台测温仪表，其测温范围为0～300℃，要求测量最大绝对误差不超过2℃，则应该选择精度等级为（）的仪表 
	A. 0.5 

	B. 1.0 

	C. 1.5 

	D. 2.5 

	E. 5.0 
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	A. 

	B. 

	C. 

	D. 


8. 镍铬－康铜热电偶的分度号是（） 
	A. K 

	B. E 

	C. S 

	D. T 

	E. B 


9. （ ）压力仪表不适合测量脉动压力。 
	A. 电容式 

	B. 弹性式 

	C. 电阻式 

	D. 应变式 


10. 控制阀在实际运行时阀位应当在（ ）为适宜。 
	A. 30%~80% 

	B. 15%~90% 

	C. 20%~100% 

	D. 10%~50% 


11. 单闭环比值控制系统中，当主流量变化时，副流量比值控制系统相当于（） 
	A. 随动控制 

	B. 定值控制 

	C. 程序控制 

	D. 均匀控制 

	E. 预测控制 


12. 一般认为经过（ ）时间动态过程就基本结束了。 
	A. 3T 

	B. T 

	C. 5T 

	D. 10T 


13. 某加热炉温度控制系统中，通过调节燃油量来控制炉内温度，则燃油量是（） 
	A. 操纵变量 

	B. 被控变量 

	C. 设定值 

	D. 干 扰 


14. 一台测温仪表，其测温范围为0～300℃，已知其最大绝对误差为±2℃，则其精度等级为（） 
	A. 0.5 

	B. 1.0 

	C. 1.5 

	D. 2.5 

	E. 5.0 


15. PID控制规律的特点是（ ）。 
	A. 能消除余差 

	B. 动作迅速、及时 

	C. 具有超前调节功能 

	D. 以上都是 


16. DCS的中文全称是（ ）。 
	A. 可编程序控制系统 

	B. 集散控制系统 

	C. 数字控制系统 

	D. 控制器 


17. 分程控制中，阀A和阀B的信号分段由（）完成 
	A. 控制器 

	B. 阀门定位器 

	C. 电－气转换器 

	D. 变送器 

	E. 比较器 


18. 在自动控制系统中，调节器的积分作用加强，会使系统（ ）变坏。 
	A. 余差 

	B. 最大偏差 

	C. 稳定性 

	D. 超调量 


19. 对某量程为0～3米测量仪表进行校验，测得最大绝对误差为0.02米，则该仪表的精度等级为（） 
	A. 0.5 

	B. 1.0 

	C. 1.5 

	D. 2.0 

	E. 2.5 


20. 数字仪表的（ ）是指数字显示的最小数与最大数的比值。 
	A. 分辨力 

	B. 灵敏度 

	C. 分辨率 

	D. 不灵敏限 


二 多选题 
1. 分散（集散）控制系统的特点是（） 
	A. 控制分散 

	B. 控制集中 

	C. 管理分散 

	D. 管理集中 

	E. 可靠性高 


2. 关于串级控制系统，以下哪些表述是正确的（） 
	A. 是两个单回路控制系统的串连 

	B. 串级系统的副回路是一个随动系统 

	C. 主回路是一个定制控制系统 

	D. 有两个闭合回路 

	E. 主副参数之间有一定的内在联系 


3. 串级控制系统中，主控制器正反作用的选择通常与（）无关 
	A. 主对象 

	B. 副对象 

	C. 控制阀 

	D. 副控制器 

	E. 主变送器 


4. 以下关于串级控制正确的说法有（） 
	A. 是两个简单控制系统直接串接 

	B. 有两个测量变送环节 

	C. 有两个执行机构 

	D. 有两个控制器 

	E. 有两个被控对象 


5. 比值控制系统一般有（） 
	A. 开环比值 

	B. 单闭环比值 

	C. 三闭环比值 

	D. 变比值 

	E. 双闭环比值 


三 判断题
1. 选择性控制属于一种安全保护措施。 （  ）

2. 集散控制系统是集中控制，管理分散的系统。 （  ）

3. 闭环控制系统是负反馈控制，而开环控制系统是无反馈控制。（ ） （  ）

4. 化学反应器控制时，要考虑物料、能量平衡及约束条件。 （  ）

5. 建立过程模型有利于了解过程特性，对工艺操作有利，与控制无关。 （  ）

6. 工业生产中用热电偶测温时，要采取冷端温度补偿措施。（ ） （  ）

7. 干扰通道纯滞后也会影响控制系统品质。（ ） （  ）

8. 热电阻通常与电子电位差计配接进行温度检测和显示。 （  ）

9. 可编程控制器主用用于数字量控制点多的制造业等领域。 （  ）

10. 简单均匀控制系统与简单控制系统在控制结构上有较大差异。 （  ）

一 单选题
1. 答案：A
2. 答案：A
3. 答案：D
4. 答案：D
5. 答案：A
6. 答案：A
7. 答案：C
8. 答案：B
9. 答案：B
10. 答案：A
11. 答案：A
12. 答案：A
13. 答案：A
14. 答案：B
15. 答案：D
16. 答案：B
17. 答案：B
18. 答案：C
19. 答案：B
20. 答案：C
二 多选题
1. 答案：A,D,E
2. 答案：B,C,D
3. 答案：B,C,D
4. 答案：B,D,E
5. 答案：A,B,D,E
三 判断题
1. 答案：对
2. 答案：错
3. 答案：T
4. 答案：对
5. 答案：错
6. 答案：T
7. 答案：F
8. 答案：错
9. 答案：对
10. 答案：错
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