化工制图与识图

一 单选题
1. 下面图形中，尺寸标注不正确的是_________________________________________。
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	A. A 

	B. B 

	C. C 

	D. D 


2. 装配图主要表达机器或部件中各零件的________________________________________、工作原理和主要零件的结构特点。 
	A. 运动路线 

	B. 装配关系 

	C. 技术要求 

	D. 尺寸大小 


3. 下列图中，正确的重合剖面图是________________________________________________________________________。
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	A. A 

	B. B 

	C. C 

	D. D 


4. 设备布置图和管路布置图主要包括设备和管路布置的________________________________________________________图。 
	A. 立面 

	B. 平面 

	C. 平面和剖面 

	D. 剖面 


5. 在化工工艺流程图中，符号  [image: image3.png]


 代表的是_。 
	A. 截止阀 

	B. 闸阀 

	C. 旋塞阀 

	D. 球阀 


6. 在化工工艺流程图中，符号 [image: image4.png]


 代表的是________________________________________________________。 
	A. 截止阀 

	B. 旋塞阀 

	C. 球阀 

	D. 闸阀 


7. 将主视图改画为全剖视图，画法正确且最佳的是_________________________________________________________。
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	A. A 

	B. B 

	C. C 

	D. D 


8. 已知立体的主视图和俯视图，选择正确的左视图。
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	A. A 

	B. B 

	C. C 

	D. D 


9. 化工工艺流程图中的设备用_________________________________________线画出。 
	A. 粗实 

	B. 细实 

	C. 虚 

	D. 点画 


10. 下面的剖视图，画法及标注均正确的是__________________________________________________________________________。
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	A. A 

	B. B 

	C. C 

	D. D 


二 判断题 
1. 圆弧连接的关键在于求圆心和切点。 （  ）

2. 两直径相等的圆柱相贯，其相贯线的投影一定是直线。 （  ）

3. 圆弧连接的关键在于求圆心。 （  ）

4. 工程设计中广泛采用正投影法。 （  ）

5. 管螺纹的公称直径是指该螺纹所在管子的公称直径。 （  ）

三 填空题
1. 标注直径或半径尺寸时，应在数字前面加符号_________________________________或_________________________________。 
2. 化工工艺图主要包括 工艺流程图 、__________________________________________和 管道布置图。 
3. 螺距是相邻两牙（在多线螺纹中不论是否在同一条螺旋）在________________（大、中、小）径线上对应两点间的轴向距离。 
4. 图样中汉字应写成_________________________体，采用国家正式公布的简化字。 
5. 表面粗糙度是衡量零件表面状况的尺度，国家标准中规定用三种同轮廓峰高和谷深有关的高度参数来评定工业制品的表面粗糙度，其中Ra表示________________________________________。 
6. 在机械图样中，表示可见轮廓线采用_________线。 
7. 根据装配图中的尺寸标注Φ30H7/f6可知，在零件图中对应的孔的尺寸应为________________________________________。 
8. 同时垂直于H面和V面的平面称为________________________________________________________。 
9. 在装配图中常标注配合尺寸，如Φ30H7/f6表示公称直径为30mm、精度等级为_________级的基准孔和精度等级为__________级、基本偏差代号为__________的配合轴所组成的配合。 
一 单选题
1. 答案：D
2. 答案：B
3. 答案：D
4. 答案：C
5. 答案：A
6. 答案：D
7. 答案：D
8. 答案：C
9. 答案：B
10. 答案：D
二 判断题 
1. 答案：T
2. 答案：F
3. 答案：F
4. 答案：T
5. 答案：T
三 填空题
1. 答案：Φ,R
2. 答案：设备布置图
3. 答案：中
4. 答案：长仿宋
5. 答案：轮廓算术平均偏差
6. 答案：粗实线
7. 答案：Φ30H7
8. 答案：正平面
9. 答案：7,孔,6f
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