  化工制图与识图复习资料
一、填空题 

1.化工设备图常采用          画法，将设备周向分布接管、孔口或其他结构，分别旋转到与主视图所在投影面平行的位置画出。   

2.管口方位图一般仅画出设备的外轮、用           表示管口位置，
用        示意性地画出设备管口。  

3.化工设备图中的         可以不按比例夸大画出。      

4.化工设备图可以用来指导设备的      、       、      、      、

         和         。 

5.建筑物的          以标高形式标注，以      为单位，而平面尺寸
以       为单位。 

6.粗牙普通螺纹，公称直径20，螺距2.5，中、顶径公差带7H，短旋合长度，右旋。标出规定代号_           
7.图纸中的比例采用　       　、          、          3种。

8.尺寸标注中的符号：R表示     ，Φ表示     ，SΦ表示       。

二、选择题

1、关于管道连接，图例 [image: image1.png]


 表示的是（      ）。
A．  承插连接       B．  法兰连接      

 C．  螺纹连接       D．  焊接连接

2、一般情况下，管口表应该画在明细栏的（      ）。

A、下面         B、左边         C、右边         D、上面
3、已知带有圆孔的球体的四组投影，正确的一组是（      ）。

[image: image2.wmf]     
4、俯视图在主视图的（      ）。

A、正下方       B、斜下方       C、正左方       D、正右方
5、已知立体的主、俯视图，选择正确的左视图（      ）。
     
[image: image3.wmf]
6、制图国家标准规定，必要时图纸幅面尺寸可以沿（     ）边加长。

A.  长          B.  短          C.  斜          D.  各

7、机械行业标准的表示符号是以下哪种（      ）。
A、GB           B、JB           C、QB           D、NY

8、在机械图样中，表示可见轮廓线采用（      ）线型。 

A、  粗实线     B、  细实线     C、  波浪线     D、  虚线

9、国家标准的表示符号是以下哪种（      ）。
A、GB           B、JB           C、QB           D、NY

10、三视图不包括（      ）。
A、主视图       B、俯视图       C、左视图       D、右视图

11、在垂直于螺纹轴线的视图中，表示小径的细实线圆画约（      ）圈。

A、1/2          B、3/4          C、2/3          D、1

12、制图国家标准规定，汉字字宽是字高h的（      ）倍。

A、2            B、3            C、0.667        D、1/2

13、分析化学依据分析的目的、任务可分为（     ）。
A：定性分析、定量分析、结构分析

B：常量分析、半微量分析、微量分析

C：无机分析、有机分析

D：化学分析、仪器分析
14、在间接碘量法中，正确加入淀粉指示剂的时机是（     ）。
A：滴定前 B：滴定开始后 C：终点前 D：近终点

15、使用碱式滴定管时，下列错误的是（      ）。
A: 用待装液淌洗滴定管 2－3 次

B: 左手控制活塞，大拇指在前，食指在后挤捏玻璃珠外橡皮管，中指、无名指和小指辅助夹住出口管

C:右手控制活塞，大拇指在前，食指在后挤捏玻璃珠外橡皮管

D: 读数时滴定管应保持垂直，视线、刻度线、液面凹月面三点一线
三、简答题

1.化工设备常用的标准化零部件有哪些？

 

2.化工设备的结构特点有哪些？

3.化工容器的主要结构包括哪几部分？
四、读图题

1、已知轴和轴套孔的基本尺寸为
[image: image4.wmf]mm
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，基本偏差代号分别为f和H，公差等级分别为IT7和IT8；轴套外径和箱体上孔的基本尺寸为
[image: image5.wmf]mm
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，基本偏差代号分别为n和H，公差等级分别为IT6和IT7。

回答：轴和轴套的配合为基             制                配合；

箱体孔和轴套的配合为基             制               配合。

2、回答下列问题：

（1）说明尺寸
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的含义：
[image: image7.wmf]F

20为                ，f7为                。

（2）说明[image: image8.png]


的含义，符号[image: image9.png]


表示                ，数字0.03是                ，A是                。
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化工制图与识图复习资料答案

一、填空题 

1.多次旋转

2.廓线、中心线  

3.设备壁厚     

4.制造、装配、安装、检验、使用和维护。 

5.高度尺寸，米，毫米 

6.M20-7H-S 

7.原值比例、放大比例 、缩小比例

8.半径 ，直径 ，球直径 。

二、选择题

1--5CDAACAC  6--10BBAAD 11--15BCADC   
三、简答题

1.化工设备常用的标准化零部件有哪些？ 

答：筒体；封头；法兰；人孔和手孔；支座；补强圈 

2.化工设备的结构特点有哪些？

答：外壳多以回转体为主； 尺寸相差悬殊； 

壳体上有较多的开孔和接管； 大量采用焊接结构； 广泛采用标准化零部件

3. 设备布置设计要遵从什么原则？

答：桶体，封头，一对法兰，支座，各个进出口，若干个螺栓螺母
四、读图题

1.孔、间隙； 孔、   

2.（1）直径20mm 、公差带代号f7    

   （2） 垂直度、误差不大于0.03mm 、
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