化工制图与识图复习资料
一、填空题（每空1分，共20分）  

1.化工设备图常采用          画法，将设备周向分布接管、孔口或其他结构，分别旋转到与主视图所在投影面平行的位置画出。   

2.管口方位图一般仅画出设备的        、用       表示管口位置，用          示意性地画出设备管口。  

3.化工设备图中的         可以不按比例夸大画出。      

4.化工设备图可以用来指导设备的      、       、      、      、

         和         。 

5.建筑物的          以标高形式标注，以   为单位，而平面尺寸以     为单位。 

6.粗牙普通螺纹，公称直径20，螺距2.5，中、顶径公差带7H，短旋合长度，右旋。标出规定代号_           
7.图纸中的比例采用　       　、          、          3种。

8.尺寸标注中的符号：R表示     ，Φ表示     ，SΦ表示       。

二、选择题（每空2分，共40分）

1、关于管道连接，图例 [image: image1.png]


 表示的是（      ）

A．  承插连接       B．  法兰连接      

 C．  螺纹连接       D．  焊接连接

2、分别判断A—A，B—B，C—C的正确答案，结果填入括号内

[image: image2.png]



3、已知带有圆孔的球体的四组投影，正确的一组是（      ）


[image: image3.wmf]     

4、已知立体的主、俯视图，选择正确的左视图（      ）


[image: image4.wmf]
5、已知立体的主、俯视图，选择正确的左视图（      ）

     
[image: image5.wmf]
6、制图国家标准规定，必要时图纸幅面尺寸可以沿（     ）边加长。

A.  长          B.  短          C.  斜          D.  各

7、机械行业标准的表示符号是以下哪种（      ）

A、GB           B、JB           C、QB           D、NY

8、在机械图样中，表示可见轮廓线采用（      ）线型。 

A、  粗实线     B、  细实线     C、  波浪线     D、  虚线

9、国家标准的表示符号是以下哪种（      ）

A、GB           B、JB           C、QB           D、NY

10、三视图不包括（      ）

A、主视图       B、俯视图       C、左视图       D、右视图

11、在垂直于螺纹轴线的视图中，表示小径的细实线圆画约（      ）圈。

A、1/2          B、3/4          C、2/3          D、1

12、制图国家标准规定，汉字字宽是字高h的（      ）倍。

A、2            B、3            C、0.667        D、1/2

13、机械制图中国家标准规定汉字是（      ）

A、草体         B、长仿宋体     C、宋体         D、楷体

14、螺纹的公称直径指的是螺纹的（      ）

A、小径         B、大径         C、中径         D、顶径

15、在螺纹标注中，M表示（      ）

A、普通螺纹     B、梯形螺纹    C、锯齿形螺纹   D、非标准螺纹

16、一般情况下，管口表应该画在明细栏的（      ）

A、下面         B、左边         C、右边         D、上面

17、俯视图在主视图的（      ）

A、正下方       B、斜下方       C、正左方       D、正右方

18、粗实线宽度为d，则虚线和细点画线的宽度分别为（      ）

A、d,0.5d        B、0.5d,d         C、d,d         D、0.5d,0.5

三、简答题（第1、2小题7分，第3小题8分，共22分）

1.化工设备常用的标准化零部件有哪些？（7分） 

 

2.化工设备的结构特点有哪些？（7分） 

3. 设备布置设计要遵从什么原则？（8分）

四、读图题（每空2分，共18分）

1、已知轴和轴套孔的基本尺寸为
[image: image6.wmf]mm
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，基本偏差代号分别为f和H，公差等级分别为IT7和IT8；轴套外径和箱体上孔的基本尺寸为
[image: image7.wmf]mm
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，基本偏差代号分别为n和H，公差等级分别为IT6和IT7。

回答：轴和轴套的配合为基             制                配合；

箱体孔和轴套的配合为基             制               配合。

2、回答下列问题：

（1）说明尺寸
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的含义：
[image: image9.wmf]F

20为                ，f7为                。

（2）说明[image: image10.png]


的含义，符号[image: image11.png]


表示                ，数字0.03是                ，A是                。
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化工制图与识图复习资料答案

一、填空题（每空1分，共20分）  

1.多次旋转

2.外轮廓线、中心线  

3.设备壁厚     

4.制造、装配、安装、检验、使用和维护。 

5.高度尺寸，米，毫米 

6.M20-7H-S 

7.原值比例、放大比例 、缩小比例

8.半径 ，直径 ，球直径 。

二、选择题（每空2分，共40分）

CBADCAC 6BBAAD11BCBBA16DAD

三、简答题

1.化工设备常用的标准化零部件有哪些？（6分） 

筒体；封头；法兰；人孔和手孔；支座；补强圈 

2.化工设备的结构特点有哪些？（6分） 

外壳多以回转体为主； 尺寸相差悬殊； 

壳体上有较多的开孔和接管； 大量采用焊接结构； 广泛采用标准化零部件

4. 3.设备布置设计要遵从什么原则？

设备布置设计是是化工工程设计的一个重要阶段，设备平面布置应满足以下几条原则：

满足生产工艺要求、符合经济原则、便于操作、安装和检修、符合安全生产要求。

四、读图题

1.孔、间隙； 孔、过渡   

2.（1）直径20mm 、公差带代号f7    

   （2） 垂直度、误差不大于0.03mm 、底面A
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