化工原理复习资料参考答案
1、 填空题
[bookmark: _GoBack]2.热传导只发生在固体和（静止 ）的或（ 滞）流动的流体中。
3.物体的吸收率越大，其辐射能力越______大_____，   所以黑体的辐射能力比灰体的   _____大______。（填大或小）
4.蒸发中以（ 二次蒸汽 ）是否再利用而分为单效或多效蒸发。
5.蒸发中的温度差损失主要由溶液中的（不挥发溶质）、液柱的（ 静压头 ）和管路（ 阻力 ）所引起的沸点升高三部分组成。
6.一容器压力表读数为10 kpa，当地大气压强为100 kpa，则此容器的绝对压强（以kpa 计）为：（90kpa ）。
二、选择题
2.精馏塔内上层塔板液相轻组分浓度较下层塔板（  A ），液相温度较下层塔板。
A. 高，低；   B. 低，高；   C. 高，高；    D. 低，低
3.（ D）是塔内气液两相总体上呈逆流流动，而在每块塔板上呈均匀的错流流动。
A. 板式塔的传质意图；               B. 板式塔的设计过程；
C. 板式塔的恒摩尔流要求；            D. 板式塔的设计意图
4.恒定干燥条件是指湿空气在干燥器内的（C）及与物料的接触方式都不变。
A. 温度、焓值、湿度；            B. 流速、压强、湿度；
C. 流速、温度、湿度；             D. 温度、湿度、压强
5.对于湿物料的湿含量，下面哪种说法是正确的？（    B   ）
A. 平衡水一定是自由水； B. 平衡水一定是结合水；
C. 自由水一定是结合水；  D. 自由水一定是非结合水
三、计算题
1.在一列管换热器中将15000kg/h	油品从20摄氏度加热到90摄氏度，油品走管内管外，加热介质 为	130	摄 氏 度 的 水 蒸 气，换 热 器 有100根 直 径1.5*15mm ， 长2m的 钢 管 构 成 ，
管内ɑ1=360 w2/ m2 *c，管外ɑ0=12000W/㎡油品的比热容为1.9KJ/kg*	℃，操作条件下的汽化潜热为2205KJ/Kg ，钢管的导热系数	45W/m*℃，若加热全部冷凝后在饱和温度下排出的，忽略热损失和管壁的污垢热阻。
（ 4）该换热器能否满足生产任务？
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2.在一连续精馏中分离苯、甲苯的混合，进料量为	100kmol/h ，原料液中苯	0.4 ，塔顶馏出液中苯的回收率为	83.3%，塔底馏出液中含苯	0.1 （以上均为摩尔分数） ，原料液为饱和液体进料，笨甲苯的相对挥发度为		2.5 ，回流比为最小回流比的		3 倍，塔底为主凝器， 。
（ 1）馏出液及釜残夜量
（ 2）塔釜产生的蒸汽量及塔顶回流的液体量。
（ 3）离开塔顶第一层理论板的液相组成
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3.一连续干燥器中，每小时处理湿物料1000kg 经干燥后物料含水量有8%降至2%（均为湿基）湿度为 0.009kg水/kg ，绝干气的新鲜空气经预热器预热后进入干燥器后空气湿度为0.022kg水/kg绝干气。
（ 1）水分蒸发量。
（ 2）新鲜空气的消耗量。
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4.每小时将15000kg 含苯40%（质量分数下同）和甲苯60%的溶液，在连续精馏塔中进行分离，要求釜残夜中含苯不高于2%，塔顶馏出液中苯的回收率为97.1%. 。
（ 1）求出馏出液和釜残液的流量及组成以及摩尔流量及摩尔分数表示。
解
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