化工原理复习资料
一、填空题 
1.一个生产工艺是由若干个_________和_________构成的。
2.各单元操作的操作原理及设备计算都是以物理衡算、_________、_________、_________四个概念为依据的。
3.单位体积流体的质量称为_________，它与比容互为_________。
4.流体垂直作用于单位面积上的力，称为流体的_________。
5.单位时间内流经管道任一截面的流体量称为_________，其表示方法有_________和_________两种。
6.当管中流体形成稳定流动时，管中必定充满流体，即流体必定是_________的。
7.离心泵的主要工作部件为_________、_________、_________等部件。
8.表示管路所需的外加压头和流量的函数关系的曲线称为_________；它与所配用泵的Q-H曲线绘在一张图上，则两线的交点称为_________。
9.产生流体阻力的根本原因是_________；而流体的_________是产生流体阻力的第二位原因。另外，管壁粗糙度和管子的长度、直径均对流体阻力的大小有影响。
10.为了保证不发生_________，离心泵的实际安装高度只能低于理论计算出的最大吸上高度。

二、选择题 
1.液体的密度随温度的升高而（   ）。
A增大	B减小	C不变	D不一定
2.表压值是从压强表上读得的，它表示的是（   ）。
A比大气压强高出的部分	B设备的真实压力
C比大气压强低的部分	D大气压强

3.流体的流动状态是由多方面因素决定的，d、u、增大，都使流体向（   ）方向移动。
A湍流	B滞流	C过渡流	D稳流
4.湍流流动的流体随Re值的增大，摩擦系数与A雷诺准数关系不大，而（   ）的影响却越来越明显。
A雷诺准数	B粘度	C管壁粗糙度	D流体阻力
5.粘度愈大的流体其流动阻力（   ）。
A愈大	B愈小	C二者无关系	D不会变化
6.柏努利方程式既可说明流体流动时的基本规律也能说明流体静止时的基本规律，它表明静止流体内任一点流体的（   ）是常数。
A总能量	B静压能与动压能的和	
C压强	D静压能
7.气体压送机械的出口压强与进口压强之比在4以上的是（   ）。
A鼓风机	B压缩机	C通风机	D真空泵
8.用泵将液体从低处送往高处的高度差称为（   ）。
A安装高度	B吸上高度	C扬程	D升扬高度
9.对吸收操作有利的条件是（   ）
A操作温度高、压强高	B操作温度高、压强低
C操作温度低、压强低	D操作温度低、压强高
10.精馏塔内上层塔板液相轻组分浓度较下层塔板（   ），液相温度较下层塔板。
A高，低	B低，高	C高，高	D低，低

三、判断题 
1.气体的粘度随压力的升高而增大。（   ）
2.层流内层的厚度随流体湍动程度的增加而增加。（   ）
3.流体在管路中作稳定流动时，任一截面处流体的流速、密度与截面积的乘积均相等。（   ）
4.当液体内部某点压强一定时，则液体的密度越大，此点距液面的高度也越大。（   ）
5.流体阻力的主要表现之一是静压强下降。（   ）
6.离心泵启动时应关闭出口阀，这样可避免功率过大而烧坏电机。（   ）
7.往复泵可用出口阀调节流量也可用回流支路调节流量。（   ）
8.往复式压缩机在运行中，不允许关闭出口阀，这样可防止压力过大而造成事故。（   ）
9.离心式压缩机与离心鼓风机相同，各级叶轮大小相等。（   ）
10.离心式压缩机常用的调节方法是调节入口阀的开度，此方法是改变了压缩机的特性曲线。（   ）

四、问答题 
1.什么是单元操作？主要包括哪些基本操作？ 
2.提高过程速率的途径是什么？
 
五、计算题 
1.对某一台离心泵作扬程测定实验，物料为277K的水，实际测得入口处真空表的读数为27kPa，出口处压力表读数为260kPa，出入口的管径相同，两个测压点之间的垂直距离为0.8m，试计算在实验条件下泵的扬程。
2.用一台离心泵来输送277K的清水，设已知泵的流量为100m3/h，扬程为50m，泵的效率为80%，试求离心泵的轴功率、电动机的计算功率。



化工原理参考答案
一、填空题 
1.单元操作、化工单元
2.能量衡算、平衡关系、过程速率
3.
4.
5.流量、质量流量、体积流量
6.连续流动
7.叶轮、泵壳、轴封装置
8.管路特性曲线、泵的工作点
9.
10.

二、选择题 
1.B	2. 	3.A	4.C	5.A
6.B	7.B	8.D	9.D	10. 
三、判断题 
1.√	2.×	3. 	4.×	5.√
6. 	7.×	8.√	9. 	10.√

四、问答题 
1.什么是单元操作？主要包括哪些基本操作？


2.提高过程速率的途径是什么？
答题要点：过程速率=过程推动力/过程阻力。增大过程推动力和降低过程阻力都可提高过程速率。

五、计算题 
1.对某一台离心泵作扬程测定实验，物料为277K的水，实际测得入口处真空表的读数为27kPa，出口处压力表读数为260kPa，出入口的管径相同，两个测压点之间的垂直距离为0.8m，试计算在实验条件下泵的扬程。

解：

2.用一台离心泵来输送277K的清水，设已知泵的流量为100m3/h，扬程为50m，泵的效率为80%，试求离心泵的轴功率、电动机的计算功率。
解：
[bookmark: _GoBack]
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