化工安全生产复习资料
一 单选题
1. （ ）级情况需要各个部门同外部机构联合处理的各种紧急情况
	A. 1 

	B. 2 

	C. 3 

	D. 4 


2. 钾应贮存于 中。
	A. 水 

	B. 不含水分的矿物油 

	C. 含水分的矿物油 


3. 电流作用在人体的位置不同，对人体造成的伤害也不一样，其中伤害最大的途径是（ ）
	A. 从手到手 

	B. 从手到脚 

	C. 从脚到脚 

	D. 没有区别 


4. 以下 不是电击后留下的特征。
	A. 电标 

	B. 电纹 

	C. 皮肤金属化 

	D. 电流斑 


5. 乙炔的爆炸极限范围为 。
	A. 1.5-82.0% 

	B. 汽油：1.4%-7.6% 

	C. 4%-75.6% 


6. 破裂的压力容器本体没有产生明显的整体塑性变形，而只是一般的开裂，使容器泄漏而失效。这种压力容器的破坏形式为
	A. 韧性破坏 

	B. 脆性破坏 

	C. 疲劳破坏 

	D. 腐蚀破坏 

	E. 蠕变破坏 


7. 扑救电气火灾时，应首先 。
	A. 切断电源 

	B. 救火 

	C. 抢救重要设备 


8. 当氧气钢瓶的气压超过钢瓶的极限强度时发生的爆炸
	A. 物理爆炸 

	B. 化学爆炸 


9. 灭火器应正确放置在（ ）的地方
	A. 隐藏 

	B. 易于取用 

	C. 远离生产车间大门 

	D. 防丢失锁在箱子里 


10. 在限定空间内作业时，一般应指派 人以上作罐外监护。
	A. 0 

	B. 1 

	C. 2 

	D. 3 


11. 由钾、铝或硝酸纤维造成的火灾，下列（）种灭火器最适合扑灭
	A. 氧化碳 

	B. 泡沫剂 

	C. 水 

	D. 特别成份粉剂灭火器 


12. 当相对密度小于1 的液体发生火灾时，不可用 灭火。
	A. 泡沫灭火剂 

	B. 水 

	C. 干粉灭火剂 


13. 消防井、栓周围 m以内禁止堆放废旧设备、管线、材料等物件，确保消防、救护车辆的通行。
	A. 2 

	B. 3 

	C. 5 

	D. 8 

	E. 10 


14. 汽油的爆炸极限范围为 ：
	A. 1.4%-3..6% 

	B. 1.4%-7.6% 

	C. 1.4%-15.6% 

	D. 1.4%-25.6%重大 


15. 对大部分是空气，同时又含有较低浓度的可燃有害废气，可以采用 
（ ）的净化方式。
	A. 无法燃烧净化 

	B. 直接燃烧 

	C. 热力燃烧 

	D. 催化燃烧 


16. 有害工业废气的可燃组分浓度较低，大部分是空气，通常采用的燃烧净化方式是（ ）
	A. 热力燃烧 

	B. 直接燃烧 

	C. 化燃烧 

	D. 法燃烧净化 


17. 以下 属于二级可燃性气体。
	A. 乙炔 

	B. 甲烷 

	C. 氨 

	D. 环氧乙烷 


18. 危险化学品安全技术说明书应每（ ）年更新一次内容
	A. 6 

	B. 5 

	C. 3 

	D. 2 


19. 我国规定工频安全电压的上限值，即在任何情况下，两导体间或导体与地之间均不得超过的工频有效值为 。
	A. 6V 

	B. 20V 

	C. 50V 

	D. 120V 


20. 采取阻止新的可燃气体或液体进入燃烧区域属千（ ）种灭火法
	A. 隔离灭火法 

	B. 窒息灭火法 

	C. 冷却灭火法 

	D. 抑制灭火法 


21. 毒物的急性毒性可根据动物染毒实验资料 进行分级，将毒物分为剧毒、高毒、中等毒、低毒、微毒五级
	A. LD100 

	B. LD50 

	C. MLD 

	D. LD0 


22. 由组织体制、运作机制、（ ）和应急保障系统等四部分构成完整的应急体系
	A. 应急救援系统 

	B. 信息发布系统 

	C. 法制基础 

	D. 应急物资配备机制 


23. 以下 不是常用电气安全用具。
	A. 绝缘手套 

	B. 金属杆 

	C. 携带型接地线 

	D. 绝缘垫 


24. 通常便把 看作是人体允许电流。
	A. 感知电流 

	B. 摆脱电流 

	C. 致命电流 


25. 急性闷浓度和慢性阅浓度之间的差距，反映了慢性中毒的危险性，差距（ ）慢性 中毒的危险（ ）
	A. 小、越小 

	B. 越大、越大 

	C. 大、越小 

	D. 无关 


26. 可燃性混合物的爆炸下限越低、爆炸极限范围越宽，其爆炸的危险性越
	A. 小 

	B. 大 

	C. 不确定 


27. 装卸危险化学品应避免使用（）工具
	A. 橡胶 

	B. 塑料 

	C. 铁制 

	D. 铜制 


28. 以下 不是电伤后留下的特征。
	A. 电流斑 

	B. 电弧烧伤 

	C. 皮肤金属化 

	D. 电光眼 


29. 以下 情况，能用水灭火
	A. 金属钠 

	B. 不溶于水，且密度比大的易燃液体 

	C. 笨 

	D. 精密仪器设备 


30. 某种毒物的剂量LD50越大,表示该物质毒性越
	A. 大 

	B. 小 

	C. 相等 


二 多选题
31. 采用心肺复苏法进行抢救，以维持触电者生命的基本措施的有
	A. 通畅气道 

	B. 口对口人工呼吸 

	C. 胸外心脏按压。 


32. 高压液化气体的充装压力部一般有 MPa.
	A. 5 

	B. 12.5 

	C. 15 

	D. 40 


33. 以下 等属化工生产中的点火源。
	A. 明火 

	B. 电气火花 

	C. 搬运 

	D. 光线 


34. 压力容器设计时应使 这些结构在位置上相互错开，以防局部应力叠加，产生更高的应力。
	A. 开孔 

	B. 转角 

	C. 焊缝 

	D. 平面 


35. 特尔裴预测法特点为 ：
	A. 应答者有某种程度的匿名性 

	B. 在统计评估的基础上建立集体的判断和见解。 

	C. 征得答复经过统计处理 

	D. 每个应答者没有一次机会修改自己的意见



36. 钠应贮存于 中。
	A. 水 

	B. 不含水分的矿物油 

	C. 不含水分的石蜡油 

	D. 含水分的石蜡油 


37. 化工生产 。
	A. 厂区内不准吸烟 

	B. 不按规定穿戴劳动保护用品不准进人生产岗位 

	C. 不准使用汽油等易燃液体擦洗设备 

	D. 可以使用汽油等易燃液体擦洗衣物



38. 以下 的伤害是电击。
	A. 电弧烧伤 

	B. 电标 

	C. 皮肤金属化 

	D. 电流斑 


39. 下列（ ）操作是导致误操作的直接原因
	A. 对工艺异常情况检测不够 

	B. 忽略关千运转和维修的操作教育 

	C. 产品的标示不完全 

	D. 没有建立操作人员和安全人员之间的协作体制 

	E. 缺乏紧急停车的操作训练 


40. 以下 可消除或控制静电的产生和积累。
	A. 增湿 

	B. 去湿 

	C. 导体接地 

	D. 加入抗静电添加剂 
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