化工常用软件复习资料
1、 单项选择题
1. 化工制图“CAD”的含义是（  A   ）。
A.计算机辅助设计的简称     B.一种专门软件的名称
C.一种文件格式的代号       D.专用于化工制图的机器
2.“打开”和“保存”按钮是在哪一个工具栏上（  B  ）。
A.“CAD标准”工具栏       B.“标准”工具栏
C.“布局”工具栏           D.“UCS”工具栏
3.关于快捷帮助的说法错误的是（      ）。
A.在信息选择板上     B.当处于锁定状态时，他提供命令相关操作列表
C.获得正在使用命令的帮助    D.快捷帮助也可以为对话框提供帮助
4.弹出“设计中心”的快捷键为（  B ）。
A.CTRL+1      B.CTRL+2     C.CTRL+3      D.CTRL+4
5.计算记得软件可分为哪几类（   C  ）。
A.CAD软件、仿真软件、分析软件    B.C语言、fortran语言、PASCAL语言
C.系统软件、支撑软件、应用软件   D.DOS系统、windows系统、UNIX系统
6.为了提高绘图速度，可以调用最近刚用过的一些命令，方法是：（ A ）。
A.鼠标空闲时，在绘图区右键，从快捷菜单中选择“最近使用命令”
B.鼠标空闲时，在命令窗口右键，从快捷菜单中选择“最近使用命令”
C.鼠标空闲时，在工具栏右键，从快捷菜单中选择“最近使用命令”
D.A和B 
7.请根据标准HG20559.2-93选择反应器的设备代号（  C ）。
A.E   B.B   C.D   D.P
8.下列哪个软件不能进行物料衡算（  D ）。
A.AspenONE   B.PRO/II  C.ChemCAD  D.PDsoft
9.立式容器一般采用（ A ）视图。
A.主、俯视图         B.左、右视图
C.主、左（右）视图   D.俯、左（右）视图
10.卧式设备一般为（ C ）视图。
A.主、俯视图         B.左、右视图
C.主、左（右）视图   D.俯、左（右）视图
11.绘制设备布置图时，设备轮廓采用（ C ）绘制。
A.细实线       B.中粗实线   C.粗实线       D.粗虚线
[bookmark: _GoBack]12.以下哪些内容不是化工设备图的内容（       ）。
A.标题栏       B.明细栏    C.管口方位     D.管口表
13.设备图中管口表中用（  C ）按顺序填入表中，以明确管口位置和规格。
A.阿拉伯数字从上至下  B.阿拉伯数字从下至上
 C.英文大写字母从上至下 D.英文小写字母从上至下
14.化工设备图中明细栏的内容不包括（D ）。
 A.件号    B.质量   C.材料   D.连接标准
15.既可以绘直线，又可以绘曲线的命令是（ c ）。 
A.样条曲线    B.多线   C.多段线     D.构造线 
16.在下列线型中，常用于作辅助线的线型是（ c ）。 
A.多段线     B.样条曲线  C.构造线     D.多线 
17.应用倒角命令 “chamfer ”进行倒角操作时：（ C ）。 
A.不能对多段线对象进行倒角      B.可以对样条曲线对象进行倒角 
C.不能对文字对象进行倒角     D.不能对三维实体对象进行倒角
18.在修改编辑时，只以采用交叉或交叉多边形窗口选取的编辑命令是（ D ）。 
A.拉长    B.延伸   C.比例  D.拉伸 
19.下列线型命令中，含有“偏移 ”项的命令是（ B ）。 
A.直线    B.构造线  C.多段线  D.多线 
20.CAD 的功能键中，控制坐标点的显示的功能键是（ B ）。 
A.F5    B.F6    C.F7    D. F8 
21.能真实反映倾斜对象的实际尺寸的标注命令是（ A ）。 
A.对齐标注    B.线性标注   C.引线        D.连续标注 
22.在图块的插入命令中，只能进行矩形阵列复制的命令是（ B ）。 
A.Insert                B.MInsert    C .Insert +ARRAY       D .MEASURE 
23.在绘制圆环时，当环管的半径大于圆环的半径时，会生成（A ）。 
A.圆环    B.球体    C.纺垂体   D.不能生成 
10、将三维实体一分为二的命令是（ B ）。 
A、差集 B、切割 C、剖切 D、合并
24.在下列线型中，常用于作辅助线的线型是（ c ）。 
A.多段线     B.样条曲线 
C.构造线     D.多线 
二、多项选择题
1.微软公司office软件中可用于绘制图的是（   ABC  ）。
A.Word   B.Excel   C.PowerPoint   D.Outlook
2.计算机化工辅助设计和模拟中，常用的软件有（ ABC ）。
   A.Aspenplus   B.Pro/II   C.ChenCAD   D.Visio
3.在化工中常用的分子式结构和实验装置的软件（ABCD）。
A.ChenWindow   B.Chemoffice   C.ISIS/Draw  D.ChenSketch
4.在化工中常用中文数据库有（ ABCD ）。
A.中国期刊数据网      B.超星数据图书馆
C.万方数据库          D.维普数据库
5. 在 AutoCAD 中默认存在的命名图层过滤器包括（ ABD ） 。
A.显示所有图层 
B.显示所有使用图层 
C.显示所有打印图层 
D.显示所有依赖于外部参照的图层
6. 化学化工类国际著名的学术期刊有（ ABCD ）。
A. J.Am.Chem.Soc.   B.Angew.Chem.Int.Ed.
C.Chem.Eur.J        D.AICheJ.
7.常用的科学计算与数据处理软件有（ABCD）。
    A.Mathematic        B.Origin    
C.MathCAD           D.AICheJ.
8.下面关于拉伸对象的说法正确的是： （ BCD ）。 
A.直线在窗口内的端点不动，在窗口外的端点移动 
B.在对区域填充部分拉伸对象时，窗口外的端点不动，窗口内的端点移动 
C.在拉伸圆弧时，圆弧的弦高不变，主要调整圆心的位置和圆弧的起始角和终止角 
D.多段线两端的宽度、切线方向以及曲线及拟合信息均不改变
三、填空题
1.在Origin7.5软件窗口中，图标[image: IMG_256]的作用是读取屏幕坐标值；图标[image: IMG_256]的作用是读取曲线上的数据(坐标值）；图标[image: IMG_256]的作用是读取屏幕上的数据并能存贮在一个表单中。
2.用缩放命令“scale”缩放对象时：基点可以选择在对象之外。
3.AUTOCAD英文全称是（ACTOMATIC  COMPUTER AIDED DESIN),该软件是美国的（AUTODESK）公司开发的计算机绘图软件。
4.AUTOCAD的界面是有标题栏、菜单栏、工具栏、绘图区、状态栏、命令行、光标、坐标系图标、多文档标签、滚动条组成。
5.UTOCAD的坐标系统有世界坐标系、用户坐标系，其中世界坐标系是固定不变的。
6.CAD三维模块有线框模型、曲面模型、实体模型三种类型，其中主要生成的是实体模型。
7.布尔运算包括 并集  、交集、差集。
8.拉伸命令stretch拉伸对象时，不能： 把圆拉伸为椭圆。
9.不能应用修剪命令“trim”进行修剪的对象是 文字 。
10.在修改编辑时，只以采用交叉或交叉多边形窗口选取的编辑命令是 拉伸 。
11.写出 ChemCAD5 中几种常用的反应器单元操作： Equilibrium reactor( 化学平衡反应器)、Gibbs reactor( 吉布斯反应器 )、Stoichiometic reactor( 化学计量反应器 )、Kineticreactor(动力学反应器 ) 。 
12.写出 ChemCAD5 中几种常用的蒸馏单元操作：SHOR (简捷蒸馏 )、SCDS ( NR 法严格蒸馏)、TOWR( 内外环法严格蒸馏 )、TPLS(内外环法复杂蒸馏 )、BATC（间歇蒸馏） 。 
4、 判断题
1. 由Origin编辑和绘制的图形，可以直接复制粘贴到word文档中的任何地方。（√）
2. 用缩放命令 “scale ”缩放对象时可以只在X 轴方向上缩放。（ X ） 
3.Origin中的“i”也是一个内部变量，代表行的序号。（√）
4.用缩放命令“scale”缩放对象时：几点可以选择在对象之外。
5.在 AutoCAD 中无法使用透视方式观察三维模型。（ X ） 
6.缩放命令 “zoom”和缩放命令 “scale ”都可以调整对象的大小，可以互换使用。 （ X ） 
7.可以通过输入一个点的坐标值或测量两个旋转角度定义观察方向。 （ √ ） 
8.在 AutoCAD 中查询距离仅报告两点之间的真实三维距离。 （ X ） 
9.可以通过输入一个点的坐标值或测量两个旋转角度定义观察方向。 （ √ ） 
10． 多边形选取对象的方法是单击移动 +按钮，命令行内输入 WP，然后确定选择范围。（ X ）
11． AutoCAD 尺寸标注定义点层 (defpoinls) 上的内容辕缺省设置为“不可打印”，如果用户在此层画有图形而又未注意到事层的打印设置就会造成图形打印不全。 ( √ ) 
12．用户在 AuloCAD 中设置的线型不能1E 常显示， 通常是由于全局线型比例因子 (Itscale)设置不当所至．可通过改变全局线型比例因子(hseale)来调整。 ( √ ) 
13.AutoCAD 无法实现类似 Word 的文字查找或者替换功能。（ X ） 
14.在 AutoCAD 中查询距离仅报告两点之间的真实三维距离。 （ X ） 
15. “多行文字 ”和“单行文字 ”都是创建文字对象，本质是一样的。 （ X ） 
16.范围缩放可以显示图形范围并使所有对象最大显示。 （ √ ）

5、 简答题
1．在绘制图形时，如果发现某一田形没有绘制在顶先设置的图层上，应如何纠正? 
答： 在绘制图形时， 如果发现某一图形役有绘制在预先设置的图层上，这时可以选中该图形元素，并在 Layers(图层 )工具栏的田层控制下拉列表框中选择预设层名，然后按下 Ese 健即可。

2．在 AutoCAD 中，什么叫线型比例因子? 


3．多段线 (pilne)与多线 (mpline) 有何不同 ? 
答：多段线是指由各种线段组成的单一实体对象，多线是指由两条以上组成的平行线，不同之处就是多线是平行线。 

4．答出两种激活或启动快插入的命令(中文，英文均可 )。 
答：利用对话框插入 (Ddln~crt) ，利用插入命令插入块 (insert） 

5．什么是图层？为什么要设置图层？
答：图层相当一层层的胶片，每一层上绘入具有相同属性的图形，汇总即可形成一副完整的图。设置图层便于图形的编辑和修改，节省时间。

6.AUTOCAD 的命令输入的方式有几种？
答：命令输入方式有： 1）、从菜单栏中输入 2）、点击工具栏中的图标 3）、从命令行中输入 4）、点击屏幕菜单中的命令 

2．答出三种可扑捉的特征点。 
答： (1)切点； (2) 交点； (3)中点； (4)圆心点。


6、 应用题
1.用对分法求f(x)=x3-7.7x2+19.2x-15.3在区间［1,2］之间的根。







2.用迭代法求代数方程x3-2x-5=0,在x0=2附近的零点。
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