
《化工常用软件》复习资料
单项选择题

1.化工制图“CAD”的含义是（    ）。

A.计算机辅助设计的简称               B.一种专门软件的软件名称  

C.一种文件格式的代号                 D.专用于化工制图的机器

2.“打开”和“保存”按钮是在哪一个工具栏上（    ）。

A.“CAD标准”工具栏   B.“标准”工具栏  C.“布局”工具栏     D.“UCS”工具栏

3.关于快捷帮助的说法错误的是（    ）。

A.在信息选择板上                     B.当处于锁定状态时，他提供命令相关操作列表

C.获得正在使用命令的帮助             D.快捷帮助也可以为对话框提供帮助

4.弹出“设计中心”的快捷键为（    ）。

A.CTRL+1          B.CTRL+2         C.CTRL+3         D.CTRL+4

5.计算记得软件可分为哪几类（    ）。

A.CAD软件、仿真软件、分析软件       B.C语言、fortran语言、PASCAL语言

C.系统软件、支撑软件、应用软件        D.DOS系统、windows系统、UNIX系统

6.为了提高绘图速度，可以调用最近刚用过的一些命令，方法是：（    ）。

A.鼠标空闲时，在绘图区右键，从快捷菜单中选择“最近使用命令”

B.鼠标空闲时，在命令窗口右键，从快捷菜单中选择“最近使用命令”

C.鼠标空闲时，在工具栏右键，从快捷菜单中选择“最近使用命令”

D.A和B 

7.用偏移命令 “offset ”偏移对象时：（    ）。 

A.必须指定偏移距离                   B.不可以指定偏移通过特殊点 

C.不可以偏移开口曲线和封闭线框       D.原对象的某些特征可能在偏移后消失

8.下列哪个软件不能进行物料衡算（    ）。

A.AspenONE         B.PRO/II         C.ChemCAD          D.PDsoft

9.立式容器一般采用（    ）视图。

A.主、俯视图        B.左、右视图     C.主、左（右）视图   D.俯、左（右）视图

10.用缩放命令 “ scale ”缩放对象时：（    ）。 

A.必须指定缩放倍数: s# C4 X$ }: j       B.可以不指定缩放基点- J+ ~# u. R( R" U" T) g4 j4 I 

C.必须使用参考方式                   D.可以在三维空间缩放对象

11.绘制设备布置图时，设备轮廓采用（    ）绘制。

A.细实线          B.中粗实线         C.粗实线          D.粗虚线

12.以下哪些内容不是化工设备图的内容（    ）。

A.标题栏          B.明细栏           C.管口方位        D.管口表

13.设备图中管口表中用（    ）按顺序填入表中，以明确管口位置和规格。

A.阿拉伯数字从上至下                 B.阿拉伯数字从下至上

C.英文大写字母从上至下               D.英文小写字母从上至下

14.不是环形阵列定义阵列对象数目和分布方法的是：（    ）。 

A.项目总数和填充角度 1 M: @7 f0 \$ W. ~ 

B.项目总数和项目间的角度 ! F( p7 t4 j( h) P" T" C1 o- f 

C.项目总数和基点位置                  

D.填充角度和项目间的角度 

15.既可以绘直线，又可以绘曲线的命令是（    ）。 

A.样条曲线         B.多线            C.多段线          D.构造线 

16.下面关于选取对象的说法正确的是：（    ）。 

A.直接单击所要选取的对象 

B.在选取对象时先确定左上角，再向右下角拖动，框在选择框内的对象被选中 

C.交叉选取对象时先确定右上角，再向右下角拖动，框在选择框内的对象被选中 

D.多边形选取对象的方法是单击移动+按钮，命令行内输入WP，然后确定选择范 

17.应用倒角命令 “chamfer ”进行倒角操作时：（    ）。 

A.不能对多段线对象进行倒角           B.可以对样条曲线对象进行倒角 

C.不能对文字对象进行倒角             D.不能对三维实体对象进行倒角

18.在修改编辑时，只以采用交叉或交叉多边形窗口选取编辑命令是（    ）。 

A.拉长            B.延伸             C.比例            D.拉伸 

19.下列线型命令中，含有“偏移 ”项的命令是（    ）。 

A.直线            B.构造线           C.多段线          D.多线 

20.要创建与 3 个对象相切的圆可以：（    ）。 

A.选择【绘图】 【圆】【相切、相切、相切】命令       

B.选择【绘图】 【圆】【相切、相切、半径】命令 

C.选择【绘图】 【圆】【三点】命令 

D.单击【圆】按钮，并在命令行内输入 3P 命令
二、多项选择题

1.微软公司office软件中可用于绘制图的是（     ）。

A.Word            B.Excel            C.PowerPoint       D.Outlook

2.计算机化工辅助设计和模拟中，常用的软件有（     ）。

A.Aspenplus        B.Pro/II            C.ChenCAD        D.Visio

3.在化工中常用的分子式结构和实验装置的软件（     ）。

A.ChenWindow     B.Chemoffice        C.ISIS/Draw        D .ChenSketch

4.在化工中常用中文数据库有（     ）。

A.中国期刊数据网    B.超星数据图书馆     C.万方数据库     D.维普数据库

5.在 AutoCAD 中默认存在的命名图层过滤器包括（     ）。

A.显示所有图层      B.显示所有使用图层   

C.显示所有打印图    D.显示所有依赖于外部参照的图层

6.化学化工类国际著名的学术期刊有（     ）。

A.J.Am.Chem.Soc.    B.Angew.Chem.Int.Ed.   C.Chem.Eur.J      D.AICheJ.

7.常用的科学计算与数据处理软件有（ABCD）。

A.Mathematic        B.Origin               C.MathCAD       D.AICheJ.

8.下面关于拉伸对象的说法正确的是：（     ）。 

A.直线在窗口内的端点不动，在窗口外的端点移动 

B.在对区域填充部分拉伸对象时，窗外的端点不动，窗内的端点移动 

C.在拉伸圆弧时，圆弧的弦高不变，主要调整圆心的位置和圆弧的起始角和终止角 

D.多段线两端的宽度、切线方向以及曲线及拟合信息均不改变

9.下面关于选取对象的说法不正确的是：（     ）。 

A.直接单击所要选取的对象 

B.在选取对象时先确定左上角，再向右下角拖动，框在选择框内的对象被选中 

C.交叉选取对象时先确定右上角，再向右下角拖动，框在选择框内的对象被选中 

D.多边形选取对象的方法是单击移动 +按钮，命令行内输入 WP，然后确定选择范围 

10.在 AutoCAD 中，不可以通过以下方法改变一个系统变量的值：（     ）。 

A.在命令行输入系统变量名，然后键入新的值 

B.右击，从快捷单中选择系统变量，然后键入新的值 

C.在某些对话框中改变复选框的状态 

D.在下拉菜单中，选择“工具”“查询”“设置变量 ”进行变量设置
三、判断题

1.AutoCAD 无法实现类似 Word 的文字查找或者替换功能。（    ）

2. Origin文档也可以引入Excel数据。（    ）

3.Origin中的“i”也是一个内部变量，代表行的序号。（    ）

4.用缩放命令“scale”缩放对象时：几点可以选择在对象之外。（    ）

5.在 AutoCAD 中无法使用透视方式观察三维模型。（    ） 

6.缩放命令“zoom”和缩放命令“scale ”都可以调整对象的大小，可以互换使用。 （    ）

7.可以通过输入一个点坐标值或测量两个旋转角度定义观察方向。（    ） 

8.在 AutoCAD 中查询距离仅报告两点之间的真实三维距离。 （    ） 

9.范围缩放可以显示图形范围并使所有对象最大显示。 （    ）

10.AutoCAD中的倒圆角命令(fillet)可用于两条相互平行的直线。（    ） 
四、简答题

1．在绘制图形时，如果发现某一田形没有绘制在顶先设置的图层上，应如何纠正? 

2．在 AutoCAD 中，什么叫线型比例因子? 

3．多段线 (pilne)与多线 (mpline) 有何不同 ? 

4．答出两种激活或启动快插入的命令(中文，英文均可 )。 
五、应用题

1.用对分法求f(x)=x3-7.7x2+19.2x-15.3在区间［1,2］之间的根。

2.用迭代法求代数方程x3-2x-5=0,在x0=2附近的零点。

参考答案
单项选择题

A    2.B    3.C    4.B    5.C    6.A   7 .D    8.D    9.A    10.D    11C.

C    13.C   14.C   15.C   

多项选择题

ABC   2.ABC   3.ABCD   4.ABCD   5.ABD   

三、判断题

1.×  2.√     3.×     4. ×    5.×     

四、简答题
1．在绘制图形时，如果发现某一田形没有绘制在顶先设置的图层上，应如何纠正? 

答： 在绘制图形时， 如果发现某一图形役有绘制在预先设置的图层上，这时可以选中该图形元素，并在 Layers(图层 )工具栏的田层控制下拉列表框中选择预设层名，然后按下 Ese 健即可。 

2．在 AutoCAD 中，什么叫线型比例因子? 

答： AutoCAD 的线型是一系列具有确定长度的短划、空格及点的组合的重复。显然，对不同比例的图形这“确定长度”也应有相应的改变，这种改变的比例叫做线型比例因子。 

3．多段线 (pilne)与多线 (mpline) 有何不同 ? 

答：多段线是指由各种线段组成的单一实体对象，多线是指由两条以上组成的平行线，不同之处就是多线是平行线。 

4．答出两种激活或启动快插入的命令(中文，英文均可 )。 

答：利用对话框插入 (Ddln~crt) ，利用插入命令插入块 (insert） 

应用题
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