化工环保与安全复习资料  
一、名词解释
1.安全:安全是指不会引起死亡、职业病、设备财产损失以及环境污染的一种状态。国家标准(GB/T 2800１)对“安全”给出的定义是:“免除了不可接受的损害风险的状态”.

2.事故:是发生在人们的生产、生活活动中的意外事故。是指造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况。

3.灾害：灾害是对能够给人类和人类赖以生存的环境造成破坏性影响的事物总称。灾害不表示程度，通常指局部，可以扩张和发展，如化工灾害。
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二、单项选题


2、Aｇ２C２、CuC２、NI３　、TNI等四种爆炸物中，（D)爆炸危险最小。

A.Ag2C2　B.CｕC2　 C.NI3  D.TNT


A. CH≡CH　 B. CH2=CH2　　C.CH3CH3  D.三者毒性一样大

4、下列不属于刺激性毒物的是（D）。

A. Cl２　 B.盐酸蒸气  C.SO2   D.HCN


6、下列压力容器不属于分离容器的是（C）。

A、过滤器  B、干燥塔  C、汽提塔  D、蒸发器

7、下列专用于盛装乙炔是：(C)。

A、压缩气体气瓶  B、液化气体气瓶  C、溶解气体气瓶　 D、高压气体气瓶

8、人耳能听到的声频范围一般在( B／C)之间。

A.2～2×103 Hｚ  B. 20~20×10３ Hz   C.20~20×103　Ｈｚ　D.0～2×10５　Hｚ

10、氧气瓶和移动式乙炔瓶发生器应距明火( C ）以上。

A 2．5m  B.5ｍ  C.10m　　D.15ｍ
三、多项选题

1、化学危险物质的主要特性有（ AD）。

A.易燃易爆性　B.扩散性　C.突发性 D.毒害性


3、根据可燃物质燃烧时的状态不同，燃烧有( ABCD)等几种情况。

A.气相燃烧   B.液相燃烧　 C.固相燃烧 　D.超临界燃烧

4、工业毒物按其物理形态可分为(ABCD )。

A.气体 B.蒸汽 C.烟 D.雾　

6、锅炉的安全附件主要有：(　ABC)。

A.压力表  B.安全阀  C.水位计  D.爆破片



8、工业毒物进入人体的途径有（ ABC）。

A.呼吸道 　B.皮肤 　C.消化道　 D.神经系统

9、“三不动火”规定包括（ABC ）。

A. 无动火证不动火        B.防火措施不落实不动火  
C.监护人不在现场不动火   D.无合格证者不动火

10、化学灼伤的程度与（ ABC )有关。

A. 物质的物理性质　　                   B.物质的化学性质  
C.物质与人体组织接触时间                D.物质与人体组织接触面积


四、判断题


1、重大危险源就是重大事故隐患。（ F）

2、通常气体比液体、固体易燃易爆，且燃速更快。（T ）


4、 H2、CO、CH4等三种气体,其火灾爆炸危险性排序为H2　＞CO>CH4。（ T)

6、相对密度小于１的液体发生火灾时，用水灭火是无效的。(　T )

五、简答题
1、重大危险源与重大事故隐患有何区别?
答：重大危险源，是指长期或临时地生产、搬运、使用或储危险物品,且危险物品的数量等于或超过临界量的单元。重大事故隐患,是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患,或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。包括人的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷等。
2、化学危险物质可分为哪八大类?化学物质危险性包括哪些方面？
答：爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体.自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒物品、放射性物品、腐蚀品。危险性：物理危险、生物危险、环境危险。
4、急性中毒的现场急救应遵循哪些原则?防止职业中毒的技术措施有哪些?
答：1)迅速将患者移离现场；(2)松解衣领和钮扣,保持呼吸畅通；(3）保持患者的安静;（4）尽快清除污染;（5）密切注意病情；（6）立即转送医院。措施：替代或排除有毒或高度物料、采用危害性小的工艺、密闭化，机械化，连续化措施、隔离操作和自动控制。
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