
化工生产主控操作复习资料
一、单项选择题

1、（   ）是一个从业者能够胜任工作的基本条件，也是实现人生价值的基本条件。 

A.职业技能 B. 职业能力 C.职业情感 D.职业意识 

2、化工生产人员应坚持做到的“三按”是指（  ） 。 

A.按工艺、按质量、按标准生产  B.按工艺、按规程、按标准生产 

C.按产量、按质量、按标准生产  D.按质量、按产量、按时间  

3、在安全操作中化工企业职业纪律的特点是（   ）。

A.一定的强制性      B. 一定的弹性 

C.一定的自我约束性  D.一定的团结协作性 

4、解除劳动合同应当（    ）。 

A.提前 10 日书面通知用人单位   B.提前 30 日书面通知用人单位 

C.没有提前通知的义务   D. 口头告知即可  

5、将等物质的量的 SO2、H2S于常温下在定容的密闭容器中充分反应后

恢复到常温，容器内压力是原压力的（    ）。 

A.1/2   B.1/4   C.﹤1/4   D. ﹥1/4

6、电极电位对判断氧化还原反应的性质很有用，但它不能判断（   ）。

A.氧化还原反应的完全程度  B.氧化还原反应速率  

C.氧化还原反应的方向      D.氧化还原能力的大小 

7、钢中含碳量（     ）。 

A.小于 0.2%   B.大于 1.7%   C.在 0.2%～1.7%之间   D.任意值  

8、甲苯苯环上的 1 个氢原子被含 3 个碳原子的烷基取代，可能得到的一元取代物有（   ）。

A.三种   B.四种   C.五种   D.六种

9、目前有些学生喜欢使用涂改液，经实验证明，涂改液中含有许多挥发性有害物质，二氯甲烷就是其中一种。下面关于二氯甲烷（ CH2CI2）的几种说法：①它是由碳、氢、氯三种元素组成的化合物；②它是由氯气和甲烷组成的混合物；③它的分子中碳、氢、氯元素的原子个数比为 1：2：2；④它是由多种原子构成的一种化合物。正确的是（   ）。 

A.①③  B.②④  C. ②③  D.①④ 

10、爆炸极限是指（  ）与空气形成的混合物遇火源发生爆炸时的极限混合浓度。  

A.可燃气体   B.粉尘  C.可燃液体   D.可燃气体、液体及粉尘 

11、下列分子中 N原子采用 sp2 杂化的是（   ） 。

A.BF3·NH3  B.N2F2  C.N2F4  D.NF3 

12、下列物质常温下可盛放在铁制或铝制容器中的是（   ） 。

A.浓盐酸  B.浓硫酸  C.硫酸铜  D.稀硝酸

13、氨合成塔一般是由内件和外筒两部分组成的，其主要目的是（   ）。

A.便于维修  B.便于制造  C.防止腐蚀  D.有利于反应  

14、在选择化工过程是否采用连续操作时，下述几个理由不正确的是（    ） 。

A.操作稳定安全      B. 一般年产量大于 4500t 的产品  

C.反应速率极慢的化学反应过程  D.工艺成熟 ? 

15、反应物流经床层时，单位质量催化剂在单位时间内所获得目的产物量称为（  ） 。 

A.空速   B. 催化剂负荷   C.催化剂空时收率  D.催化剂选择性 

16、乙炔与醋酸催化合成醋酸乙烯酯，已知新鲜乙炔的流量为 600kg/h ，混合乙炔的流量为 5000kg/h ，反应后乙炔的流量为 4450kg/h ，循环乙炔的流量为 4400kg/h ，驰放乙炔的流量为 50kg/h ，则乙炔的单程转化率和总转化率分别为 （  ）。 

A.11%、91.67%  B.13%、91.67%  C.11%、93.55%  D.13%、93.55%? 

17、某硫酸厂以 35%S的标准硫铁矿为原料生产硫酸，设硫被全部烧成 SO2，如硫的烧出率为 98.5%，SO2的洗涤净化率为 94%，硫的转化率为 99%，则 100t 硫铁矿可得（   ）t100%硫酸。 

A.280.7   B.32.1  C.98.3  D.104.5

18、关于原料配比，叙述不正确的是（   ） 。  

A.多数条件下，原料的配比不等于化学计量系数比 

B.原料配比严格按化学计量系数比就能保证原料 100%转化

C.使价廉易得的反应物过量能保证反应经济合理

D.恰当的原料配比可以避开混合气体的爆炸范围  

19、实际生产过程中，为提高反应过程的目的产物的单程收率，宜采

用以下哪种措施？（   ） 

A.延长反应时间，提高反应的转化率，从而提高目的产物的收率  

B.缩短反应时间，提高反应的选择性，从而提高目的产物的收率 

C.选择合适的反应时间和空速，从而使转化率与选择性的乘积即单程收率达最大

D.选择适宜的反应器类型，从而提高目的的产物的收率

20、发现有人触电时，切断电源的方法是（   ）。 

A.拉下电闸            B. 用手把电线拿走  

C.用手拉开触电者      D. 用湿木棍把电线挑开 

二、判断题

1、在一定条件下，当化学反应达到平衡时，平衡混合物中各组分浓度保持不变。 （ ）  

2、定量分析中产生的系统误差是可以校正的误差。 （  ） 

3、氯气常用于自来水消毒是因为次氯酸是强氧化剂，可以杀菌。 （  ） 

4、煤、石油、天然气三大能源，是不可以再生的，必须节约使用。 （  ） 

5、能量可以从一种形式转化成另一种形式，但它既不能凭空创造，也不会自行消灭。 （  ）  

6、能水解的盐，其水溶液不是显酸性，就是显碱性。 （  ） 

7、减小分析中的偶然误差的有效方法是增加平行测定次数。 (  )

8、工业上所用的乙烯主要从石油炼制厂所生产的石油裂化气中分离出来的。 (   )

9、乙炔在氧气中的燃烧温度很高，故可用氧炔焰切割金属。 (  )

10、煤通过气化的方式可获得基本有机化学工业原料 --- 氧化碳和氢 ( 合成气 )。(   )

三、多选题

1、装置检修后，重新开工，发现新上的某台离心泵出口压力达不到工艺要求，且振动大，问哪些原因可引起以上现象（   ）

A 设计选型错误，制造缺陷 B 旋转方向不对、叶轮不平衡

C 入口不畅，流道堵塞     D 泵入口压力太低

2、泵在什么条件下不允许开车（   ）

A 发生轴弯曲 B 零部件卡住 C 冷却水给不上 D 电机潮湿

3、泵流量降低你如何处理（   ）

A 检查原因提高转速   B 停泵检修，排出杂物 

C 检查管路，更换填料 D 停泵检修，更换或修复

4、泵出口压力过高的原因是什么 (   ) 

A 输送管路堵塞         B压力表失灵 

C 泵出口阀开度小或未开 D 电流多大

5、泵出口压力过高你如何处理（   ）

A 查明原因，清除杂物  B 更换压力表 

C 开大泵出口阀        D 更换叶轮

6.如何防止离心泵气蚀现象的发生（  ）

A 泵的安装高度不能超过允许吸入高度 B 当吸入管路中的液体流速和阻力过大时，应降低安装高度 C 严格控制物料温度 D 灌泵

7、泵机械密封的的密封点包含什么（   ）

A 泵体与压盖之间 B 静环与压盖之间 C 动环与静环之间D 动环与轴或轴套之间。

8、泵内有杂音或振动的原因有哪些（    ）

A 泵轴与电机轴不同心 B 流量超过规定范围 C)产生汽蚀 D 转动部分不平衡

9、冷换设备投用前的检查内容有哪些（   ）

A检查壳体，外壁，确认无变形，撞击，裂纹等痕迹

B检查管箱盖，管箱，封头与壳体连接螺栓，确认把紧

C拆除施工中所加盲板，检查壳体上放气嘴，确认把紧堵死

D确认管壳出入口阀门灵活好用，连接法兰把紧

10、如何提高换热器的总传热系数 K（   ）

A 增加湍流程度，可少层流边界层厚度      B 采用翅片管，增加传热面积 

C 防止结垢和及时清除垢层，以减少垢层热阻 D 增大冷热流体温差

四、名词解释

1、催化剂：

2、精馏： 

3、吸收：

4、爆炸极限：

5、流量：

五、简答题

1、发生急性一氧化碳中毒应如何处理？ 

2、列管式换热器为什么设置折流挡板？ 

3、什么叫气开式和气闭式调节阀？ 

4、何谓离心泵的气缚？ 

5、蝶阀有何特点？适用于什么场合？

化工生产主控操作复习资料答案
一、单项选择题

1、 A  2、 B  3、A 4、B 5、B  6、B 7、C  8、D 9、A  10、D  11、B 
12、B 13、C 14、C 15、C 16、A 17、C 18、B 19、C 20、A 

二、判断题

1、在一定条件下，当化学反应达到平衡时，平衡混合物中各组分浓度保持不变。 （√）  

2、定量分析中产生的系统误差是可以校正的误差。 （√） 

3、氯气常用于自来水消毒是因为次氯酸是强氧化剂，可以杀菌。 （√） 

4、煤、石油、天然气三大能源，是不可以再生的，必须节约使用。 （√） 

5、能量可以从一种形式转化成另一种形式，但它既不能凭空创造，也不会自行消灭。 （√）  

6、能水解的盐，其水溶液不是显酸性，就是显碱性。 （×） 

7、减小分析中的偶然误差的有效方法是增加平行测定次数。 ( √)

8、工业上所用的乙烯主要从石油炼制厂所生产的石油裂化气中分离出来的。 ( √)

9、乙炔在氧气中的燃烧温度很高，故可用氧炔焰切割金属。 ( √)

10、煤通过气化的方式可获得基本有机化学工业原料 --- 氧化碳和氢 ( 合成气 )。( √)

三、多选题

1、ABCD 2、ABCD  3、ABCD  4、ABC 5、ABC 6. ABC 7、ABCD 8、ABCD 

9、ABCD  10、AC 

四、名词解释

1、催化剂：在化学反应里，能改变其他物质的反应速度，而本身的质量和化学 性质在反应前后都没有发生改变的物质叫催化剂。 

2、精馏：是指将由挥发度不同的组分组成的混合液 , 在精馏塔内同时而多次进行 部分汽化和部分冷凝 , 使其分离成几乎纯态组分的过程。 

3、吸收：是用适当的液体与气体混合物相接触，气体混合物中的一个或几个组 分溶解到液体中，从而达到与其余组分分离的目的。 

4、爆炸极限：可燃气体、蒸汽或粉尘与空气混合形成的爆炸性混合物，遇火源 发生爆炸的浓度范围叫爆炸极限。 

5、流量是指单位时间内流过管道某一截面的流体数量，它分为体积流量和质量 流量两种。

五、简答题

1、发生急性一氧化碳中毒应如何处理？ 

答：应立即将患者移至空气新鲜处， 使其脱离毒源， 松开衣领，保持呼吸道畅通， 并注意保暖。轻度中毒吸入新鲜空气后症状可自行消失。中度中毒至重度中毒， 视情况应立即给予吸氧、强制输氧、人工呼吸并迅速就医。 

2、列管式换热器为什么设置折流挡板？ 

答：安装折流挡板的目的是为了提高管外给热系数， 提高换热效率， 同时起到支 承管束的作用。 

3、什么叫气开式和气闭式调节阀？ 

答：有信号压力时调节阀关， 无信号压力时调节阀开的作用方式称为气闭式调节 阀，反之为气开式。 

4、何谓离心泵的气缚？ 

答;气缚是指离心泵启动时， 若泵壳和吸入口管内没有充满液体， 或离心泵在运转过 程中发生漏气， 均可使泵内积有空气。 由于空气的密度小于液体的密度， 产生的 离心力小，因而叶轮中心处形成的低压不足以见入口管内的液体吸入泵内， 此时 离心泵虽运转但不能输送液体，此种情况叫做气缚。 

5、蝶阀有何特点？适用于什么场合？ 蝶阀又叫翻板阀，其流通能力大，价格便宜，阻力损失小，沉积物不易积存，结 构紧凑，安装空间很小，但操作力矩大，泄漏量小。调节型蝶阀可谓范围小，蝶 阀特别适用于低压差、大口径、大流量的气体和浆状的液体。
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