《化工生产主控操作》复习资料
一 单选题
下列哪种设备不是属于沉降设备（ ）

A. 沉降槽 



B. 旋风分离器

C. 降尘室 


D. 袋滤器 
有关灵敏板的叙述，正确的是（ ） 

是操作条件变化时，塔内温度变化最大的那块板 

板上温度变化，物料组成不一定都变 

板上温度升高，反应塔顶产品组成下降 

D. 板上温度升高，反应塔底产品组成增大 
三角形相图内任一点，代表混合物的（ ）个组分含量。

A. 一 




B. 二 



C. 三



 D. 四 
为了提高蒸发器的强度，可（ ） 

采用多效蒸 







B. 加大加热蒸汽侧的对流传热系数 

C. 提高沸腾侧的对流传热系数 



D. 增加换热面积 

5. 有关单元操作的叙述错误的是（ ） 

A. 是化工生产过程的核心   B. 是《化工单元操作》的研究对象 
C. 是基本物理操作         D. 用于不同的化工生产过程中其基本原理和作用相同 
蒸汽中不凝性气体的存在，会使它的对流传热系数α值（ ）

A. 降低    B. 升高    C. 不变   D. 都有可能 
单位时间内流过管道任一截面积的流体质量称为（ ） 

A. 质量流量 


B. 质量流速


C. 体积流量 
依靠惯性离心力的作用实现沉降（ ）

A. 离心沉降 


B. 过滤沉降 


C. 温洗沉降 


D. 重力沉降 
9. 在相同条件下，缩小管径，雷诺数（ ） 

A. 增大



B. 减小 



C. 不变 
在静止的流体内，单位面积上所受的压力称为流体的（ ） 

A. 绝对压力 


B. 表压力


C. 静压力 


D. 真空度 
气体是（ ）的流体。 

A. 可移动 



B. 可压缩 


C. 可流动 


D. 可测量 
层流与湍流的本质区别是（ ） 

湍流流速＞层流流速          B.流道截面大的为湍流，截面小的为层流 

C.层流的雷诺数＜湍流的雷诺数   D. 层流无径向脉动，而湍流有径向脉动。
离心泵的工作点是指（ ）

A.与泵最高效率时对应的点



B. 由泵的特性曲线所决定的点 \

C. 由管路特性曲线所决定的点 


D. 泵的特性曲线与管路特性曲线的交点 
14. 在填料塔中，低浓度难溶气体逆流吸收时，若其他条件不变，但入口气量增加，则出口气体吸收质组成将（ ） 

A. 增加 


B. 减少



C. 不变 



D. 不定 
化工原理中的“三传”是指（ ） 

动能传递、势能传递、化学能传递 


B. 动能传递、内能传递、物质传递 

C. 动量传递、能量传递、热量传递 


D. 动量传递、质量传递、热量传递 

下列哪个方法不能增大传热系数K（ ） 

增大流体湍流程度    B. 采用较薄和热导率大的换热器 

C. 减少污垢层厚度      D. 如果有冷凝，尽量采取一定措施促进膜状冷凝 
流体产生阻力的根本原因（ ）

A. 没有黏性 


B. 有黏性


 C. 有质量 


D. 有温度 
雷诺数越大，湍动程度越（ ）

A. 低 




B. 高 



C. 好 



D. 差 
萃取剂的加入量应使原料与萃取剂的交点M位于（ ） 

溶解度曲线上方区 





B. 溶解度曲线下方区 

C. 溶解度曲线上






D. 任何位置均可 

下列不是用来调节离心泵流量的选项是（ ） 

调节离心泵出口阀的开度




B. 改变叶轮转速 

C. 改变叶轮直径 






D. 调节离心泵的旁路调节阀 

在精馏塔中，加料板以上（不包括加料板）的塔部分称为（ ） 

精馏段



 B. 提馏段



C. 进料段  

化工厂常见的间壁式换热器是（ ）

A. 固定管板式换热器 
B. 板式换热器 
C. 釜式换热器 
D. 蛇管式换热器 
混合气体中能够溶解的组分称（ ） 

A. 吸收质 


B. 溶剂 


C. 惰性气体

 D. 载体 
流体在管内作（ ）流动时，其质点沿管轴作有规则的平行运动。 

A. 层流
   
 B. 湍流 

C. 过渡流

 D. 漩涡流 
流体流动时产生摩擦阻力的根本原因是（ ）

A. 流动速度大于零 


B. 管边不够光滑 


C. 流体具有粘性 
流体的粘度愈大，它的流动性就（ ） 

A. 愈大 



B. 愈小



 C. 不变 
精馏操作时，若其他操作条件均不变，只将塔顶的泡点回流改为过冷液体回流，则塔顶产品组成xD变化为（ ） 

A. 变小 



B. 不变 



C. 变大 



D. 不确定 
吸收过程能够进行的条件是（ ）

A. p=p* 



B. p＞p* 



C. p＜p* 



D. 不需条件 
下列不适宜作为萃取分散相的是（ ） 

体积流量大的相 
体积流量小的相 

C. 不易润湿填料等内部构件的相D.黏度较大的相 
当离心泵输送的液体沸点低于水的沸点时，则泵的安装高度应（   ） 

A. 加大 

B. 减小 

C. 不变 

D. 无法确定 
二 多选题
工业换热方法包括（ ） 

A. 间壁式换热 


B. 混合式换热 


C. 直接换热

 D. 蓄热式换热 
采用下列方法可以提高过滤速率的有（ ） 

增大滤饼和介质两侧间的压差 




 B. 冷却料浆

C. 加助滤剂








 D. 加热料浆 
离心泵主要由哪些部件构成（ ） 

A. 叶轮 



B. 泵壳 




C. 活塞 


D. 轴封装置 
向一杯清水中加入少许细沙构成一非均相物系，其中沙是（ ） 

A. 分散相



 B. 连续相 



C. 轻相 


D. 重相 
换热过程中冷热流体的流向有（ ） 
A. 并流 



B. 逆流 




C. 错流


 D. 折流 
影响对流传热膜系数的因素有（ ） 

流体种类





B. 流动形态 



C. 是否发生相变 




D. 流体的物理性质 
4.往复式压缩机的工作循环包括（ ）过程 

A. 吸气 



B. 膨胀 



C. 压缩 



D. 排气 
下列换热器中采取了热补偿措施的有（ ） 

固定管板式列管换热器 



B. 浮头式换热器 

C. U型管式换热器 





D. 具有补偿圈的列管式换热器 
影响重力沉降的因素有哪些（ ） 

颗粒的特性 






B. 流体的性质 




C. 流体的流动状态 





D. 容器壁的影响 
强化传热的三种途径是（ ） 

增大冷热流体流量 




 B. 提高传热推动力 

C. 增大传热面积





 D. 提高传热系数 
三 判断题 
41. 精馏塔内的温度随易挥发组分浓度增大而降低。 （  ）
42. 所输送的液体的性质不同离心泵上的扬程也不同。 （  ）
43. 在气体吸收过程中，操作气速过大会导致大量的雾沫夹带，甚至造成液泛，使吸收无法进行。 （  ）
44. 分子筛作吸附剂，可根据分子不饱和程度进行选择吸附，分子的不饱和程度越大，被吸附的就越多。 （  ）
45. 离心压缩机的“喘振”现象是由于进气量超过上限所引起的。 （  ）
46. 在列管换热器中，采用多程结构，可增大换热面积。 （  ）
47. 设备某处的真空压力即为表压，P表压=P绝对压力-P大气压力。 （  ）
48. .浮阀塔板的液面落差是由于液体横过塔板时产生各种阻力引起的。 （  ）
49. 泵对流体的机械能就是升举高度。 （  ）
50. 汽蚀现象往往随着离心泵的吸上高度的增加而增加。 （  ）
复习资料答案

一 单选题  
1. 答案：D

2. 答案： 

3. 答案：C

4. 答案：C

5. 答案：A
6. 答案：A

7. 答案：A

8. 答案： 

9. 答案：A

10. 答案：C
11. 答案：B

12. 答案：D

13. 答案：D

14. 答案：  
15. 答案：D
16. 答案： 

17. 答案：B

18. 答案：B

19. 答案：B

20. 答案：D
21. 答案：A

22. 答案：A

23. 答案：   
24. 答案：A

25. 答案：C
26. 答案：B

27. 答案： 

28. 答案：B

29. 答案：A

30. 答案：B
二 多选题 
31. 答案：A,B,D


32. 答案： 


    
33. 答案：A,B,D
34. 答案： 



35. 答案：A,B,C,D


36. 答案：A,B,C,D
37. 答案：A,B,C,D


38. 答案：B,C,D



39. 答案： 
40. 答案：B,C,D
三 判断题  
41. 答案：T

42. 答案： 

43. 答案：T

44. 答案： 

45. 答案：F
46. 答案： 

47. 答案：T

48. 答案：  
49. 答案：F

50. 答案：T
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