
化工生产认知复习资料
一、 填空题 

1. 燃烧应具备的三个条件：_________、_________、_________、。 

2. 受压容器要严禁：_________、_________、_________、。 

3. 从事高处作业的单位必须办理_________。 

4. 设备内作业必须有_________ 

5. 安全生产的方针是_________、_________。 

6. 预防伤亡事故三不伤害_________、_________、_________。 

7. 消防工作的方针_________、_________。 

8. 化工生产中，主要需测量的参数对象有哪些_________、_________、_________、_________、_________
二、选择题

1. 以下对质量守恒定律的描述，正确的是 (   ) 。 

A 反应前后固体质量不变    B 反应前后气体质量不变 

C反应前后液体质量不变     D 反应前 后总质量不变 

2. A与 B可发生反应 2A+B=C+D，如果 A的分子量为 10，B的分子量为 20，C的分子量为 30，则 D 的分子量为 (   ) 。

A10   B20   C30   D40 

3. 一定量的理想气体，在等体积过程中吸收了热量，则 (   ) 。

A 气体内能增加，压强减小         B 气体内能增加，压强增大 

C 气 体 内 能 减小 ， 压 强减 小 D 气体内能减小，压强增大 

4. 在溶液中发生的化学反应，对反应速率不发生显著影响的是 (   ) 。 

A 浓度 B 压强 C 温度 D 催化剂

5. 在四只密闭容器中，分别有下列情况的 A、B气体。当 A和 B发生吸热反应生成 C时，反应速率 最大的是 (   ) 。

A 40 ℃时在 1 升容器内把 0.2 摩尔 A和 0.2 摩尔 

B混合 B 40 ℃时在 2 升容器内把 0.4 摩尔 A 和 0.6 摩尔 B混合

C 40 ℃时在 3 升容器内把 0.5 摩尔 A和 0.5 摩尔 B混合 

D 50℃时在 1 升容器内把 0.2 摩尔 A和 0.3 摩尔 B混合 

6.氢气的分子量为 (   ) 。

A1  B2  C4  D6 

7. 下列对 2mol/L NaOH溶液的叙述中，正确的是 (   ) 。

A 把 2mol NaOH溶于 1L 水所得的溶液 

B 把 80g NaOH溶于水并使体积为 1L 的溶液 

C 含 有 2mol NaOH的溶液 

D 把含 40g NaOH的 2L 溶液蒸发掉一半水所得的溶液

8. 配制 200ml 0.1mol/L HCl 所需氯化氢的质量为 (   )g 。

A0.73   B 0.02   C 0.36   D 7.3 

9. 以下说法中，正确的是 (   ) 。

A 1molH2的体积是 22.4 升 

B 44.8 升 H 2O是 2mol 

C 标准状况下， 1mol 丁烷是 22.4 升 

D 标 准状况下， 2mol 苯是 44.8 升

10. 标准状况下，铁与盐酸发生反应产生 44.8 升氢气，如果盐酸过量，则参加反应的铁为 (   )g 。

A 28   B  56  C 112  D  224 

11. 人体血液中的血红蛋白与下列物质中的 (   ) 结合的速度大于其与氧气结合的速度， 会使人因缺 氧而窒息死亡。

A 氮气  B 一氧化碳  C 二氧化碳  D 丙烯 

12. 以下关于一氧化碳的描述中，不正确的是 (   ) 。

A  一氧化碳是无色有刺激性气味的气体 

B  有毒气体 

C  水与烧红的煤炭可以反应生成一氧化碳 

D  一氧化碳可以作为燃料 

13. 以下物质的物质的量最大的是 (   ) 。 

A  4 克氢氧化钠                     B  标况下 11.2 升水蒸气 

C 含 6.03 ×1023个氧原子的过氧化钠  D  1mol 甲烷

14. 以下叙述中，正确的是 (   ) 。 

A PH 值越大，溶液的浓度越高 

B PH值越大，离解常数越大 

C PH值的范围为 0～14 

D 氢氧化钠溶液的 PH值一定比氨水的 PH值高

15. 以下对理想气体的密度与温度的关系的描述中，正确的是 (   ) 。 

A 密度与温度成正比  B 密度与温度成反比 C 密度与温度无关 D 密度与温度的平方成正比

16. 下列有机化合物的命名中，符合命名原则的是 (   ) 。 

(A)2- 乙基丙烷 (B)2- 甲基-3- 丁烯 (C)3- 甲基-1,4- 二丁烯 (D)2- 乙基-1- 丁烯

17. 在化学反应的四种基本类型中，单质与化合物反应生成另一种单质和另一种化合物的反应为 (   ) 反应。 

A 化合   B 分解   C 置换  D 复分解

18. 在化学反应的四种基本类型中， 两种化合物反应， 生成物为另外两种化合物的反应叫作 (   ) 反 应。

A 化合   B 分解   C 置换   D 复分解 

19. 以下各式，表示的是烯烃的通式的是 (   ) 。

A  CnH2n+2  B CnH2n  C  CnH2n-2   D  CnH2n-6

20. 下列对 1-丁烯的官能团表示正确的是 (   ) 。

A  CH2=CH-  B  CH3-CH 2-  C  CH 2=CH-CH 2-  D  CH 2=CH-CH 2-CH3 

三、判断题

1. 高锰酸钾加热后固体质量不变 (   ) 。

2. 对于理想气体，无论外界条件如何变化其体积与密度的乘积一定不变 (   ) 。 

3. 对于气体，压强对反应速率的影响与浓度对反应速率的影响是一致的 (   ) 。

4. 将 20 克氢氧化钠溶解于水中得到 1 升氢氧化钠溶液的浓度为 0.5mol/L (   ) 。 

5. 1 摩尔气体的体积为 22.4 升(   ) 。

6. 溶液的 PH值越大，碱性越大； PH值越小，酸性越大 (   ) 。

7. 在有机物命名中，主链应该以最长的碳链为准 (   ) 。

8.化学反应的四种基本类型为：化合反应、分解反应、置换反应、氧化还原反应 (   ) 。 

9. 含有双键的烃一定是烯烃 (   ) 。

10. 烯烃结构中的双键是烯烃的官能团 (   ) 。

四、简答题

1. 储罐在巡检时应作哪些检查？ 

2. 消除离心泵气蚀现象的方法有哪些？ 

3. 什么叫爆炸浓度极限 ?什么叫爆炸浓度下限和上限 ?  

4. 什么叫公用工程系统 ?  

5. 离心泵如何正确切换？ 

五、综合论述题

1结合本课程的学习，以及对节能的认识和了解，谈谈化工生产节能 的途径有哪些？

化工生产认知复习资料答案
一、 填空题

1. 可燃物 助燃剂 着火源 

2. 超温 超压 超负荷 

3. 高空作业证 

4. 专人监护 

5. 安全第一、预防为主 

6. 不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害 

7. 预防为主、防消结合

8. 温度、压力、流量、液位、转速

二、选择题

1. D  2. A 3. B 4. B 5. D 6 B  7. B 8. A 9.C 10. C 11. B 12. A 13. D 14.C 

15. B  16.D 17. C 18. D 19. B   20. A

三、判断题

1.错 2.对 3.对 4.对 5.错  6.对  7.对 8.错  9.错。 10.对

四、简答题

1. 储罐在巡检时应作哪些检查？ 

(1) 检查贮罐液位 , 温度 , 压力的变化情况 .      

(2) 检查贮罐运行状况 ( 收付) 流程是否正确 .      

(3) 检查贮罐放空系统是否畅通 , 安全及防水设施是否安好 .      

(4) 检查贮罐是否有跑冒 , 滴, 漏情况 ;      

(5) 冬季检查冻凝情况及伴热排凝情况 . 

2. 消除离心泵气蚀现象的方法有哪些？ 

(1) 泵入口增压法 : 即对贮罐加压 ;      

(2) 泵出口排气法 : 即在引入液化气后 , 以出口排汽阀处缓慢排出泵体内气体 ; (3) 降低泵出口流量法 : 因为离心泵所需要的气蚀余量 , 随流量的平方变化 . 所以 , 适当地控制 泵出口流量 , 也是消除气蚀现象的好方法 , 但离心泵的最小流量不小于其额定流量的 30%. 

3. 什么叫爆炸浓度极限 ?什么叫爆炸浓度下限和上限 ?  

答: 可燃气体或蒸气与空气的混合物在一定范围内遇明火才能发生爆炸 . 可燃气体或蒸气在空气 中能够发生爆炸的最低浓度叫做爆炸浓度下限 , 可燃气体或蒸汽在空气中能够发生爆炸的最高浓度 叫做爆炸浓度上限 . 爆炸浓度下限和上限 之间的范围叫做爆炸浓度极限

4. 什么叫公用工程系统 ?  

化工厂在正常生产离不开水电汽 , 风( 压缩空气 ) 以及燃料油 , 燃料气 , 酸碱等 , 这些项目都各自成为 系统而供全厂公用 , 所以, 通常统称作公用工程或系统工程

5. 离心泵如何正确切换？ 

答：1）做好备用泵启动前的各项准备工作，按正常启动程序启动。切换前流量自动控制应改为手 动，并由专人监视以使切换波动时及时稳定流量。    2 ）备用泵启动正常后， 应在逐渐开大备用泵出口阀的同时逐渐关小原运行泵出口阀 ( 若两人配 合，一开一关要互相均衡，若能看到一次表输出风压指示时，只要保持一次表输出风压不波动则说 明切换平稳 ) ，直到新运行泵出口阀接近全开，原运行泵出口阀全关为止，然后才能停原运行泵。 在切换过程中一定要随时注视电流压力和流量有无波动的情况，保证切换平稳。3）原运行泵停车后按上述停车一节内容处理

五、综合论述题

1结合本课程的学习，以及对节能的认识和了解，谈谈化工生产节能 的途径有哪些？

答：化工节能的途径主要包含以下几个方面： (1) 加强节能管理、深化节能观念。 传统粗放型经营和依靠能源资源消耗来获取经济增长的观念，在 化工企业中根深蒂固。我们必须要充分认识到，节能是解决能源问题和 实现可持续发展的根本途径。能源是我国当前和今后相当大的差距，因 此，要树立起节约能源与化工企业的可持续发展紧密相关的概念。 加强节能管理工作：一是加强节能队伍建设，充实节能管理力 量，完善节能监督体系，监督和管理化工企业能源的合理利用。二是要 合理组织生产，根据生产工艺对能源的要求分配使用能源，协调各工序 间的用能环节，确保各用能设备合理的负荷率。三是要加强能源统计和 计量管理，完善统计制度，改进统计方法，建立能够反映企业耗能水 平、包括节能目标责任制和评价考核制度的节能统计体系，要强化对企 业生产总值能耗指标的审核，确保统计数据准确、及时。 (2) 调整企业结构，优化资源配置；对于化学工业来说，产业结构 的调整是转变增长方式、实现节能的重要途径。另外，调整生产规模结 构、优化资源也是节能降耗的重要途径。 (3) 依靠科技的进步，增强自主创新；技术的进步是实现节能降耗 最主要的途径，对于化工生产来说，就是要开发高效节能的设备，推广 典型节能工艺，应用系统节能技术
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