
宁波职业技术学院成人大专 2020 学年第 1学期

化工生产认知试卷 （闭卷）

（考试时间：120分钟）
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一、 填空题 （每空1分，共20分）
1. 燃烧应具备的三个条件：_________、_________、_________、。 
2. 受压容器要严禁：_________、_________、_________、。 
3. 从事高处作业的单位必须办理_________。 
4. 设备内作业必须有_________ 
5. 安全生产的方针是_________、_________。 
6. 预防伤亡事故三不伤害_________、_________、_________。 
7. 消防工作的方针_________、_________。 
8. 化工生产中，主要需测量的参数对象有哪些_________、_________、_________、_________、_________
二、选择题（每题1分，共20分）
1. 以下对质量守恒定律的描述，正确的是 (   ) 。 
A 反应前后固体质量不变    B 反应前后气体质量不变 
C反应前后液体质量不变     D 反应前 后总质量不变 
2. A与 B可发生反应 2A+B=C+D，如果 A的分子量为 10，B的分子量为 20，C的分子量为 30，则 D 的分子量为 (   ) 。

A10   B20   C30   D40 

3. 一定量的理想气体，在等体积过程中吸收了热量，则 (   ) 。

A 气体内能增加，压强减小         B 气体内能增加，压强增大 

C 气 体 内 能 减小 ， 压 强减 小 D 气体内能减小，压强增大 
4. 在溶液中发生的化学反应，对反应速率不发生显著影响的是 (   ) 。 
A 浓度 B 压强 C 温度 D 催化剂

5. 在四只密闭容器中，分别有下列情况的 A、B气体。当 A和 B发生吸热反应生成 C时，反应速率 最大的是 (   ) 。

A 40 ℃时在 1 升容器内把 0.2 摩尔 A和 0.2 摩尔 
B混合 B 40 ℃时在 2 升容器内把 0.4 摩尔 A 和 0.6 摩尔 B混合
C 40 ℃时在 3 升容器内把 0.5 摩尔 A和 0.5 摩尔 B混合 
D 50℃时在 1 升容器内把 0.2 摩尔 A和 0.3 摩尔 B混合 
6.氢气的分子量为 (   ) 。

A1  B2  C4  D6 

7. 下列对 2mol/L NaOH溶液的叙述中，正确的是 (   ) 。

A 把 2mol NaOH溶于 1L 水所得的溶液 
B 把 80g NaOH溶于水并使体积为 1L 的溶液 
C 含 有 2mol NaOH的溶液 
D 把含 40g NaOH的 2L 溶液蒸发掉一半水所得的溶液

8. 配制 200ml 0.1mol/L HCl 所需氯化氢的质量为 (   )g 。

A0.73   B 0.02   C 0.36   D 7.3 

9. 以下说法中，正确的是 (   ) 。

A 1molH2的体积是 22.4 升 
B 44.8 升 H 2O是 2mol 
C 标准状况下， 1mol 丁烷是 22.4 升 
D 标 准状况下， 2mol 苯是 44.8 升

10. 标准状况下，铁与盐酸发生反应产生 44.8 升氢气，如果盐酸过量，则参加反应的铁为 (   )g 。

A 28   B  56  C 112  D  224 

11. 人体血液中的血红蛋白与下列物质中的 (   ) 结合的速度大于其与氧气结合的速度， 会使人因缺 氧而窒息死亡。

A 氮气  B 一氧化碳  C 二氧化碳  D 丙烯 
12. 以下关于一氧化碳的描述中，不正确的是 (   ) 。

A  一氧化碳是无色有刺激性气味的气体 
B  有毒气体 
C  水与烧红的煤炭可以反应生成一氧化碳 
D  一氧化碳可以作为燃料 
13. 以下物质的物质的量最大的是 (   ) 。 
A  4 克氢氧化钠                     B  标况下 11.2 升水蒸气 
C 含 6.03 ×1023个氧原子的过氧化钠  D  1mol 甲烷

14. 以下叙述中，正确的是 (   ) 。 
A PH 值越大，溶液的浓度越高 
B PH值越大，离解常数越大 
C PH值的范围为 0～14 
D 氢氧化钠溶液的 PH值一定比氨水的 PH值高
15. 以下对理想气体的密度与温度的关系的描述中，正确的是 (   ) 。 
A 密度与温度成正比  B 密度与温度成反比 C 密度与温度无关 D 密度与温度的平方成正比
16．下列不属于节能技术评价指标的是 (     )   
A 能量的转换效率       B 能量工艺利用率

C 单位产品能耗         D 节能率 
17.关于功与热的概述错误的是 (     )   
A 功等于力和物体在力的方向上通过距离的乘积   B 通常外界对热力系统所做功为正值，而热力系统对外界所做功为 负值   C 功是由压差作用传递的能量，热量是由温差作用传递的能量   D 功与热量是能量传递与交换的度量，是和过程紧密相连的过程量 
18. 在恒压、恒温下，物质由一个相态转变成另一相态时所吸收或放出 的热量是 (     ) 
A 混合热      B 化学热      C 潜热     D 显热 
19. 关于电镀下列说法错误的是 (     )   
A 是利用电解工艺，将金属或合金沉积在镀件表面的一种技术   B 镀层金属或其他不溶性材料一般作阴极，待镀的金属制品作阳极   C 镀层金属的阳离子在金属表面还原形成镀层   D 常需用含镀层金属阳离子的溶液作电镀液，以保证阳离子的浓度不 变 
20．下列关于内能的描述不正确的是（     ） 
A内能是热力学能，是反应物质内部微观粒子运动能量的总和 
B包括分子运动的动能，分子间相互作用的势能及原子、电子运动的 能量 
C供热与做功可以使物质的内能发生改变 
D也指物体位置或形状变化时释放的能量
三、判断题（每题2分，共20分）
1. 高锰酸钾加热后固体质量不变 (   ) 。

2. 对于理想气体，无论外界条件如何变化其体积与密度的乘积一定不变 (   ) 。 

3. 对于气体，压强对反应速率的影响与浓度对反应速率的影响是一致的 (   ) 。

4. 将 20 克氢氧化钠溶解于水中得到 1 升氢氧化钠溶液的浓度为 0.5mol/L (   ) 。 
5. 1 摩尔气体的体积为 22.4 升(   ) 。
6．膜的截留率是指截留物浓度与原料液浓度之比。截留率越大，说明 膜的分离透过性越强。 (    ) 
7．干燥过程中，湿空气的温度应高于湿物料的温度，同时必须未被水 蒸汽饱和。 (    ) 
8．稳态传热的特点是在传热系统中温度仅与位置有关，与时间无关。 (  ) 
9．通过热泵技术可以把热量从低温传递到高温而不需要以消耗有用功 为代价。 (    ) 
10．超滤是常见的膜分离的方法。 (    )
四、简答题（每题5分，共25分）

1. 储罐在巡检时应作哪些检查？ 
2. 消除离心泵气蚀现象的方法有哪些？ 
3. 什么叫爆炸浓度极限 ?什么叫爆炸浓度下限和上限 ?  
4. 什么叫公用工程系统 ?  
5.泵冻了以后怎样解冻？ 
五、综合论述题（15分）

1结合本课程的学习，以及对节能的认识和了解，谈谈化工生产节能 的途径有哪些？
参考答案

一、 填空题 （每空1分，共20分）

1. 可燃物 助燃剂 着火源 
2. 超温 超压 超负荷 
3. 高空作业证 
4. 专人监护 
5. 安全第一、预防为主 
6. 不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害 
7. 预防为主、防消结合
8. 温度、压力、流量、液位、转速
二、选择题（每题1分，共20分）

1. D  2. A 3. B 4. B 5. D 6 B  7. B 8. A 9.C 10. C 11. B 12. A 13. D 14.C 
15. B  16.D    17.B   18.C   19.B   20.D
三、判断题（每题2分，共20分）
1.错 2.对 3.对 4.对 5.错    06. ×   07. √   08.√  09. ×  10. √
四、简答题（每题5分，共25分）

1. 储罐在巡检时应作哪些检查？ 
(1) 检查贮罐液位 , 温度 , 压力的变化情况 .      
(2) 检查贮罐运行状况 ( 收付) 流程是否正确 .      
(3) 检查贮罐放空系统是否畅通 , 安全及防水设施是否安好 .      
(4) 检查贮罐是否有跑冒 , 滴, 漏情况 ;      
(5) 冬季检查冻凝情况及伴热排凝情况 . 
2. 消除离心泵气蚀现象的方法有哪些？ 
(1) 泵入口增压法 : 即对贮罐加压 ;      
(2) 泵出口排气法 : 即在引入液化气后 , 以出口排汽阀处缓慢排出泵体内气体 ; (3) 降低泵出口流量法 : 因为离心泵所需要的气蚀余量 , 随流量的平方变化 . 所以 , 适当地控制 泵出口流量 , 也是消除气蚀现象的好方法 , 但离心泵的最小流量不小于其额定流量的 30%. 
3. 什么叫爆炸浓度极限 ?什么叫爆炸浓度下限和上限 ?  
答: 可燃气体或蒸气与空气的混合物在一定范围内遇明火才能发生爆炸 . 可燃气体或蒸气在空气 中能够发生爆炸的最低浓度叫做爆炸浓度下限 , 可燃气体或蒸汽在空气中能够发生爆炸的最高浓度 叫做爆炸浓度上限 . 爆炸浓度下限和上限 之间的范围叫做爆炸浓度极限
4. 什么叫公用工程系统 ?  

化工厂在正常生产离不开水电汽 , 风( 压缩空气 ) 以及燃料油 , 燃料气 , 酸碱等 , 这些项目都各自成为 系统而供全厂公用 , 所以, 通常统称作公用工程或系统工程
5. 泵冻了以后怎样解冻？ 
答：解冻的方法是：    1 ）先用冷水浇， ( 决不能用蒸汽直接吹，以防止泵壳热胀不匀而破裂 ) 。    2 ）待能盘动车后，再用热水浇，用蒸汽慢慢的吹。    3 ）该泵应隔离系统，防止吹化后跑
五、综合论述题（15分）

1结合本课程的学习，以及对节能的认识和了解，谈谈化工生产节能 的途径有哪些？
答：化工节能的途径主要包含以下几个方面： (1) 加强节能管理、深化节能观念。 传统粗放型经营和依靠能源资源消耗来获取经济增长的观念，在 化工企业中根深蒂固。我们必须要充分认识到，节能是解决能源问题和 实现可持续发展的根本途径。能源是我国当前和今后相当大的差距，因 此，要树立起节约能源与化工企业的可持续发展紧密相关的概念。 加强节能管理工作：一是加强节能队伍建设，充实节能管理力 量，完善节能监督体系，监督和管理化工企业能源的合理利用。二是要 合理组织生产，根据生产工艺对能源的要求分配使用能源，协调各工序 间的用能环节，确保各用能设备合理的负荷率。三是要加强能源统计和 计量管理，完善统计制度，改进统计方法，建立能够反映企业耗能水 平、包括节能目标责任制和评价考核制度的节能统计体系，要强化对企 业生产总值能耗指标的审核，确保统计数据准确、及时。 (2) 调整企业结构，优化资源配置；对于化学工业来说，产业结构 的调整是转变增长方式、实现节能的重要途径。另外，调整生产规模结 构、优化资源也是节能降耗的重要途径。 (3) 依靠科技的进步，增强自主创新；技术的进步是实现节能降耗 最主要的途径，对于化工生产来说，就是要开发高效节能的设备，推广 典型节能工艺，应用系统节能技术
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