
《化工设计》复习资料
填空题

1. 一个化工过程，可分解成六个子系统。其中分离顺序的合成 ，用于研究分离顺序，从而确定最佳分离组合。 

2. 可行性研究的主要内容包括市场销售情况 的研究。 

3. 化工过程的六个子系统中, 能量的和质量的管理 和集成，用于研究化工过程中自身能量搭配利用，从而达到最佳节能的效果。 

4. 在分析、评比流程的组织最佳方案时，可从非工艺设计项目的方面去进行考虑，并为他们提设计要求。 

5. 在分析、评比流程的组织最佳方案时，可从车间布置设计方面去进行考虑，并完成平面布置和立面布置图。 

6. 一个化工过程，可分解成六个子系统。其中操作时间表的安排，用于          多单元操作组成，从而达到全系统的最佳操作。 

7. 在分析、评比流程的组织最佳方案时，可从化工管路 的设计方面去进行考虑。 

8. 在分离过程中，应尽量避免过程中含有 固体的物流出现，以降低输送过程中的能量。 

9. 热交换网络合成中，其基本步骤的第一步是：列表分析给定化工工程中所有的热流股和冷流股。 

10. 在分离过程中，应尽量避免使用                  ，以避免增加分离物料量。
二、单项选择题

1.  非金属管材用于（  A   ）介质，温度和压力较高的场合。

A.腐蚀性          B.腐烂         C.侵害性         D.分离性

2.（   C  ）不是管件的连接方式。

A.法兰连接        B.对焊连接    C.胶粘连接       D.螺纹连接

3.（     ）不是车间装置布置的发展趋势。

A.露天化          B.大型化      B.集中化         D.定型化

4.车间平面布置图每层平面应以其标高命名，对于一层内地面，表示方法（ D  ）正确。

A.EL100.0平面     B.EL0.0平面    C.EL0.000平面     D.EL100.000平面

5.（  D  ）不是分离过程的要素。

A.分离装置            B.分离剂   

C.一股多组分进料物流  D.一股单组分进料物流

6.(   B   )不是连续过程具有的性质。

A.整年不间断进料              B.具有稳定的反应区间

C.产物不间断的分离            D.具有稳定的物流流率

7.工艺过程阶段中不包括（  C    ）过程。

A.反应过程          B.分离过程    C.产物回收过程      D.能量过程

8.设备布置图中的标高用（     ）表示。

A.m      B、cm    C.mm   D、都可以

9.在设备平面布置图中，设备标注为T-101b,其中T表示（ B ）。

A.一种设备等级     B.一种设备代号

C.设备一种材质     D.一种设备保温等级

10.在对塔进行布置时，对于（  C   ）需采用独立布置方案。

A.将高度相近的塔   B.数量不多、结构与大小相似的塔

C.设备一种材质     D.一种设备保温等级

11.在化工工艺设计中，其核心内容是（   C   ）。

A.工艺流程设计和生产方法的选择   B.车间布置设计和管道布置设计

C.工艺流程设计和车间布置设计    D.化工工艺计算和车间布置设计

12.考虑厂房立面布置时，厂房的高度主要取决于（ D ）。

A.设备的高低        B.安装的位置

C.安装条件          D.综合考虑上面三方面因素

13.管道支架的编号由（   C  ）部分组成。

A.三      B.四      C.五     D.六

14.（   B   ）衡算式是化学反应过程物料衡算不能应用的。

A.总质量衡算式            B.组分质量衡算式

C.元素原子物质的量衡算式  D.元素原子质量衡算式

15.(   C   ）分离过程不是速率控制分离过程。

A.膜分离过程          B.反渗透分离过程

C.冷冻干燥分离过程    D.超滤分离过程

16.夹点之上区域不可设置（     ）。  

A.热阱     B.保温器   C.热源   D.物流混合器

17.（   C  ）不是非工艺设计的内容。

A.总图运输设计        B.公用工程设计

C.管路设计            D.土建设计

18.温-焓图中物流线在横座标上的投影表示（   B   ）。

A.温度差     B.热交换量   C.质量   D.流率

19.（   C  ）作功方式是机械功。

A.电功       B.化学功     C.膨胀功   D.表面功

20.（   C  ）不是化工设计的内容。

A.反应过程选择与优化      B.分离过程选择与优化

C.厂区道路规划与设计      D.化工过程系统优化
三、多项选择题

1.简单过程物料衡算是指（  BD     ）过程。

A.混合单元       B.循环过程   C.精馏单元  D.驰放过程

2.按流态分类，流化床反应器可分为（     ）。

A.气—液—固三相流化床反应器   B.散式流化床反应器

C.鼓泡流化床反应器   D.快速循环流化床反应器 

3.在进行过程的物料衡算时，必须设置基准，这些基准有（  BCD   ）。

A.能量基准  B.时间基准C.质量基准  D.体积基准

4.化工过程整合的要求有（      ）。

A.过程的安全性  B.过程的可靠性C.过程的环保性   D.过程的经济性

5.温—焓图中物流线左右平移时，不影响物流的（ BD    ）性质。

A.流率     B.温度差    C.质量    D.热交换量

6.夹点有（  BC    ）特性。

A.物流汇合为总物流    B.传热温差为零

C.传热面积为无限大    D.混合效果最大

7.在进行过程的物料平衡计算时，对系统需要分析的内容有（ ABCD    ）。

A.确定物料平衡方程式      B.确定物流约束式

C.确定设备约束式          D.确定变量

8.在温-焓图中得到热复合曲线的步骤有（     ）步骤。

A.划分温区                B.各热流稳定按高到低顺序排列

C.求每个温区的总热交换量  D.画出每个温区的总物流线

9.管道布置图包括下面（  ACD    ）图样。

A.管件图                  B.管架图管道施工说明

C.蒸汽伴管系统布置图      D.管道平面布置图

10.间歇过程有（ ACD      ）特点。

A.生产灵活性高        B.易实现自动化

C.适合有固相的物流    D.适合生产季节性产品

四、判断题

1.新建设的化工装置在试生产前需要进行试车。（   √       ）

2.泵吸人管道的设计没有要求的，可以根据情况设计。（  ×      ）

3.阀门的选用必须考虑流体的性质、压力、温度和阀门的材质。（        ）

4.在设计管道管径时，对流体流速是有限制的，存在最大允许流速。（  √       ）

5.描述能量“质”属性的定律是热力学第二定律。（   √      ）

6.稳定流动体系是指与环境之间存在物质和能量交换的体系。（    √      ）

7.能量就是能量，没有高低、优劣之分。（   ×    ）

8.工厂布置图包括厂区布置图和设备布置图（车间布置图）。（     ）

9.塔的设计时一定要设计人孔或手孔。（    √   ）

10.非金属管材用于腐蚀性介质，温度和压力较高的场合。（  √      ）

五、简答题

1.什么是分离过程？有何特征？

答：分离过程是指将一混合物转变为组成互不相同的两种或几种产品的操作，其特征是要有混合物原料、以及分离剂，和分离设施。

2.车间设备布置的内容有哪些？

答：车间设备布置的内容有：（1）确定各个工艺设备在车间平面和立面位置；（2）确定某些在工艺流程图中的一般不予表达的辅助设备或公用设备的位置；（3）确定供安装、操作与维修所用的通道系统的位置与尺寸；（4）在上述各项的基础上确定建筑物、构筑物与场地的尺寸；（5）确定管道、电气仪表管线、采暖通风管道的走向和位置。

3.在进行化工设计时，化工设计将受到哪几方面的限制？

答：在进行化工设计时，化工设计将受到四方面的限制，分别是化工资源限制、环保限制、水资源限制、化工技术限制。

4.管道的标注分几部分？

答：

5.工艺流程设计的步骤。

答：（1）确定整个流程的组成；（2）确定每个过程或工序的组成；（3）确定工艺操作条件；（4）确定控制方案；（5）原料与能量的合理利用；（6）制定“三废”处理方案。（7）制定安全生产措施。
	



