
医学电子学基础 复习资料
1、 选择题： 
1.集成运放的输入级采用差分放大电路是因为可以(     )。
A.减小温漂            B.增大放大倍数        C.提高输入电阻
2..欲减小电路从信号源索取的电流，增大带负载能力，放大电路中应引入(     )负反馈。
A.电压串联            B.电压并联         C.电流串联
3.甲乙类功放电路功放三极管的导通角θ为(      )。
A.θ=2π             B. π﹤θ﹤2π      C.θ=π
4.测得某放大电路中的BJT三个电极A、B、C对地电位分别为VA=9V、VB=6V、VC=6.7V, 则A端是(     )。
A. 基极              B. 集电极             C. 发射极 
5. 集成运放电路选用差动放大电路的原因是(     )。
A.克服温漂           B.提高输入电阻       C. 稳定放大倍数
6.OCL乙类功放电路中，输出电压的波形常出现(     )。
A. 交越失真          B.零点漂移           C. 频率失真
7.各种电压比较器中，抗干扰能力强的比较器是(     )。
A.过零比较器          B.单限比较器        C.滞回比较器
8.为增加电压放大倍数，集成运放的中间级多采用(    )放大电路。
A. CE                 B.CB                C. CC
9.对于单管共射放大电路，当f=fL时，uO与ui的相位关系是(     )。
A.+450                B. -1350            C.-900
10.功放集成块LM386，调节静态工作点时，输出端电位应等于(     )。
A.0                   B.VCC/2             C. VCC
[image: 7]二、名词解释： 
1.输入电阻：


2. 串联谐振：


3. 暂态过程：


4. NPN型三极管：


5.基尔霍夫二：



三、填空题： 
1.OCL乙类功放电路，常出现           ，静态时，要保证输出电压为       ，如电源电压为VCC，忽略管压降，最大不失真输出电压有效值为            ，转换效率等于            。
2.BJT放大电路包括共射、         和          三种组态，其中         组态输出电阻最小，          组态无电压放大能力。
3.根据工作信号的频率范围，滤波器可分为四大类，它们是                    ，                 ，                ，                   和                      。
4.集成运放的输入级常用　　     　放大电路，输出级常用　    　　　放大电路；集成功放常用　　　   　和　   　　　电路。
5.BJT三极管工作的三种组态为放大、          和           ，其特性曲线常用         曲线 和              来表达。
四、简答题： 
1.并联谐振发生时的特征：




2.是否RE的阻值越大越好，为什么？




3.简述功率放大器的特点。


















医学电子学基础复习资料参考答案
一、1-5：AABBA   6-10：ACABB
2、 、
1.输入电阻：放大电路对信号源或前级电路所呈现的电阻称输入电
2.串联谐振：在RLC串联电路中，如果感抗x2等于容抗xc，此时电路处于串联谐振。
3.暂态过程：当电容或电感接入电路时，电容或电感两端的电压从一个稳定状态变到另一个新的稳定状态经过的一个过程。
4.NPN型三极管：要求基极电位高于发射极点位，集电极电位高于基极电位，Uc大于Ub大于Ue
5.基尔霍夫二：沿任一闭合回路的电势增量的代数和等于零。
三、
1. 交越失真，0 ，0.707Vcc ，78.5%
2. 共集，共基，共集，共集
3. LPE, HPE, BPE, BEF
4.差分，互补耦合，OTL , OCL
5.截止， 饱和， 输入， 输出
四、
1.并联谐振发生时的特征：
  1、回路的总阻抗最大，且Q值越高，阻抗越大，当外加信号频率偏离f0时，回路阻抗明显变小；2、总阻抗呈纯电阻时，总电流i与回路两端的电压u相同相位，即两者的相位差Φ=0；2、两支路的电流很大，而总电流却很小，且支路电流是总电流的双倍。
2.是否RE的阻值越大越好，为什么？
如果RE过大，抑制零漂的作用就会越显著，但在UCE一定时，过大的RE会时集电极静态电流过小，造成三极管的静态工作点过低，不利于差模信号的放大。
3.功率放大器的特点：1.输出尽可能大的功率2.效率较高3.尽量减小非线性失真4.分析方法
      甲类工作状态：在输入信号的整个周期内都有电流流过三极管
      乙类工作状态：Icq=0 Uceq=Ucc
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