课程名称：单片机原理与应用(高起专)

1.(判断题)汇编语言指令就是指能被CPU直接执行的指令。( )(本题1.5分)
A.正确
B.错误
答案：B.
解析：无.

2.(判断题)串口中断标志由硬件清0。( )(本题1.5分)
A.正确
B.错误
答案：B.
解析：无.

3.(判断题)定时器与计数器的工作原理均是对输入脉冲进行计数。( )(本题1.5分)
A.正确
B.错误
答案：A.
解析：无.

4.(判断题)中断响应最快响应时间为3个机器周期。( )(本题1.5分)
A.正确
B.错误
答案：A.
解析：无.

5.(判断题)89C51单片机对最高优先权的中断响应是无条件的。( )(本题1.5分)
A.正确
B.错误
答案：B.
解析：无.

6.(判断题)执行返回指令时,返回的断点是调用指令的首地址。  ( )                        (本题1.5分)
A.正确
B.错误
答案：B.
解析：无.

7.(判断题)  MUL  AB的执行结果是高低8位在A中,低高8 位在B中。   (  )(本题1.5分)
A.正确
B.错误
答案：B.
解析：无.

8.(判断题)判断下列指令(或伪指令)正误： ADDC  A , 2030H  （ ） (本题1.5分)
A.正确
B.错误
答案：B.
解析：无.

9.(判断题)TMOD中GATE=1时,表示由两个信号控制定时器的启停。           (  )(本题1.5分)
A.正确
B.错误
答案：A.
解析：无.

10.(判断题)  LCRL  A为循环左移指令。   (  )(本题1.5分)
A.正确
B.错误
答案：B.
解析：无.

11.(判断题)  P2口既可以作为I/O使用,又可以作地址/数据复用口使用。   (  )(本题1.5分)
A.正确
B.错误
答案：A.
解析：无.

12.(判断题)中断服务程序的最后一条指令是RET。 ( )(本题1.5分)
A.正确
B.错误
答案：B.
解析：无.

13.(判断题)DPTR是由DPH和DPL两个8位特殊寄存器组成的。 ( )(本题1.5分)
A.正确
B.错误
答案：A.
解析：无.

14.(判断题)  存储器分成内存和外存两大部分,其中外内存可以直接与CPU交换信息。  (  ) (本题1.5分)
A.正确
B.错误
答案：B.
解析：无.

15.(判断题)相对寻址方式中,“相对”两字是相对于当前指令的首地址。          ( ) (本题1.5分)
A.正确
B.错误
答案：B.
解析：无.

16.(判断题)各中断源发出的中断请求信号,都会标记在MCS-51系统中的TCON中。      ( )    (本题1.5分)
A.正确
B.错误
答案：B.
解析：无.

17.(判断题)  MOV  A,30H的源操作数为立即直接寻址方式。  (  ) (本题1.5分)
A.正确
B.错误
答案：B.
解析：无.

18.(判断题)  AJMP跳转空间最大可达到642KB 。    (  )(本题1.5分)
A.正确
B.错误
答案：B.
解析：无.

19.(判断题)判断下列指令(或伪指令)正误： MOV  20H , R1  （ ）  (本题1.5分)
A.正确
B.错误
答案：A.
解析：无.

20.(判断题)在中断响应阶段CPU一定要做如下两件工作:保护断点和给出中断服务程序入口地址。 ( )(本题1.5分)
A.正确
B.错误
答案：A.
解析：无.

21.(判断题)我们所说的计算机实质上是计算机的硬件系统和软件系统的总称。 ( )(本题1.0分)
A.正确
B.错误
答案：A.
解析：无.

22.(判断题)对8051单片机,CLR R0是正确的汇编指令。 ( )(本题1.0分)
A.正确
B.错误
答案：B.
解析：无.

23.(判断题)只要有中断出现,CPU就能立即响应该中断。 ( )(本题1.0分)
A.正确
B.错误
答案：B.
解析：无.

24.(判断题)8051单片机串行通信的波特率都是固定的。 (  )(本题1.0分)
A.正确
B.错误
答案：B.
解析：无.

25.(判断题)特殊功能寄存器(SFR)是片内RAM的一部分。 (  )(本题1.0分)
A.正确
B.错误
答案：B.
解析：无.

26.(判断题)两个可寻址位之间不能直接传送数据,需要用Cy做中介。 (  )(本题1.0分)
A.正确
B.错误
答案：A.
解析：无.

27.(判断题)8051单片机的片外扩展RAM和I/O是采用统一编址的。 (  )(本题1.0分)
A.正确
B.错误
答案：A.
解析：无.

28.(判断题)访问片内、片外ROM都用MOVC指令。 (  )(本题1.0分)
A.正确
B.错误
答案：A.
解析：无.

29.(判断题)8051单片机利用ALE管脚控制P0口的分时复用。 ( )(本题1.0分)
A.正确
B.错误
答案：A.
解析：无.

30.(判断题)用户可以通过对PC直接赋值来定位程序的位置。 (  )(本题1.0分)
A.正确
B.错误
答案：B.
解析：无.

31.(单选题)位处理器是单片机面向控制应用的重要体现，下列中不属于位处理器资源的是(） 。(本题2.0分)
A.位累加器Cy  
B.位操作指令集
C.特殊功能寄存器的可寻址位
D.通用寄存器的各个位
答案：D.
解析：无.

32.(单选题)定时器若工作在循环定时或循环计数场合,应选用( )。(本题2.0分)
A.工作方式0
B.工作方式1
C.工作方式2
D.工作方式3
答案：C.
解析：无.

33.(单选题)MCS-51单片机的外部中断1的中断请求标志是( )。(本题2.0分)
A.ET1
B.TF1
C.IT1
D.IE1
答案：D.
解析：无.

34.(单选题)单片机应用程序一般存放在（     ）   (本题2.0分)
A.RAM
B.ROM  
C.寄存器       
D.CPU  
答案：B.
解析：无.

35.(单选题)CPU响应中断后,能自动清除中断请求“1”标志的有( )。(本题2.0分)
A.[image: ]采用电平触发方式
B.定时/计数器T0/T1中断
C.[image: ]采用两边触发方式
D.串行口中断TI/RI
答案：B.
解析：无.

36.(单选题)下列哪条指令是正确的(    ) (本题2.0分)
A.PUSH R2
B.ADD R0,A
C.MOVX A @DPTR 
D.MOV @R0,A
答案：D.
解析：无.

37.(单选题)CPU主要的组成部部分为(     ) (本题2.0分)
A.运算器、控制器
B.加法器、寄存器
C.运算器、寄存器 
D.运算器、指令译码器
答案：A.
解析：无.

38.(单选题)MCS-51单片机在同一优先级的中断源同时申请中断时,CPU首先响应( )。(本题2.0分)
A.外部中断0
B.外部中断1
C.定时器0中断
D.定时器1中断
答案：A.
解析：无.

39.(单选题)当外部中断请求的信号方式为脉冲方式时,要求中断请求信号的高电平状态和低电平状态都应至少维持( )。(本题2.0分)
A.1 个机器周期
B.2 个机器周期
C.4 个机器周期
D.10 个晶振周期
答案：A.
解析：无.

40.(单选题)MCS-51 单片机复位操作的主要功能是把PC 初始化为( )。(本题2.0分)
A.0100H
B.2080H
C.0000H
D.8000H
答案：C.
解析：无.
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