单片机原理及应用复习资料
1、 单项选择题
1.单片机 8031 属于：（  B  ）。 
A.MCS-48	系列	B.MCS-51  系列	C. MCS-96  系列	D. MCS-31 系列
2.单片机程序存储器的寻址范围是由程序计数器PC 的位数决定的，MCS－ 51 的 PC 为 16位，因此其寻址范围是（  B  ）。
A.4 KB	       B.64 KB	    C.8 KB	          D.128 KB 
3．中断源IE1（外部中断 1）的向量地址为（   C ）。
A.0003H  B.000BH  C.0013H    D.002BH

4.位处理器是单片机面向控制应用的重要体现，下列中不属于位处理器资源的（  B  ）。
  A.位累加器Cy	               B.通用寄存器的各个位
  C.特殊功能寄存器的可寻址位	 D.位操作指令集
5.在单片机中，通常将一些中间计算结果放在（	D	）中。
A.累加器	        B.控制器	    C.程序存储器	     D.数据存储器
6.单片机应用程序一般存放在（	B	） 中。
A.RAM	        B.ROM	        C.寄存器	         D.CPU
7.单片机上电后或复位后，工作寄存器	R0 是在（ A	）。
A.0 区 00H 单元	 B.0 区 01H 单元	C.0 区 09H 单元	D.SFR
8.单片机 89C51 的 XTAL1	和 XTAL2	引脚是（	D	）引脚
A.外接定时器	 B.外接串行口	   C.外接中断     	D.外接晶振
9.8051 单片机中既可位寻址又可字节寻址的单元是（	A	）。
A.20H	 B.30H	  C.00H	  D.70H
10.8051 单片机中片内	RAM  共有（	A ）字节。
A.128	 B.256	  C.4K	     D.64K
11.当寄存器PSW的RS0和RS1分别为1和0 时，系统选用的工作寄存器组为	（ B	）。
A.组 0      	B.组 1   	  C.组 2  	   D.组 3
12.8051 单片机共有（   A ）个中断优先级。
A.2    B.3    C.4    D.5

13. 在堆栈操作中，当进栈数据全部弹出后，这时SP应指向（	A  ）。
A.栈底单元                         B.7FH 单元  	
C.栈底单元地址加1	                D.栈底单元地址减1
14.89C51单片机中，唯一一个用户不能直接使用的寄存器是（	 C  ）。
A.PSW	 B.DPTR	      C.PC	     D.B
15.89C51单片机中，唯一一个用户可使用的16 位寄存器是（	B	）。
A.PSW	 B.DPTR        	C.A	     D.P C
16.若 MCS-51 系统中，晶振频率为	8MHz，则一个机器周期等于	(	A	)μs。
A.1.5	 B.3     	C.1      	D.0.5
17.在 CPU 内部，反映程序运行状态或反映运算结果的特征寄存器是（	B ）。
A.PC	    B.PSW	    C. A	   D.SP
18.8051单片机共有（ B ）中断源。
A.4      B.5   C.6      D.7

19.单片机应用程序一般存放在（	B ）。
A.RAM	   B.ROM	  C.寄存器	    D.CPU
20.单片机的堆栈指针	SP 始终是（	B	）。
A.指示堆栈底	 B.指示堆栈顶	C.指示堆栈地址	D.指示堆栈长度
21.LJMP 跳转空间最大可达到（	D	）。
A.2KB	B.256B	  C.128B	      D.64KB
22. 各中断源发出的中断申请信号，都会标记在MCS－51系统中的（ B ）中。 A.TMOD   B.TCON/SCON    C.IE    D.IP
23. 外中断初始化的内容不包括:( A  )。
A.设置中断响应方式      B.设置外中断允许 
C.设置中断总允许        D.设置中断触发方式
24. 在MCS-5单片机中，需要软件实现中断撤销的是：（ D ）。
A.定时中断              B.脉冲触发的外部中断   
C.电平触发的外部中断    D.串行口中断
二、填空题
1.单片机就是把（	CPU）、 (  输入 /输出	)、和 (  存储器	)等部件都集成在一个电路 芯片上， 并具备一套功能完善的	(	指令系统	)，有的型号同时还具备 (	AD ) 和(	DA ) 等功能部件，其简称为 ( 微处理器	)或(微控制器		)。
2.MCS-51 有 4 组工作寄存器，它们的字节地址范围是（	00H — 1FH	）。           
3．单片机具有体积	(	下 )、重量 (  轻	)、价格 (  低	)、功耗 (	小	)、控制功能强、运算速度快、运用灵活、易于产品化、抗扰能力	(  强	)等特点，故在国民经济建设、军事及家用电器等领域均得到了广泛的应用。
4.微处理器本身不是计算机，它是微型计算机的核心部件，又称它为（	CPU	）。它包括两个主要部分：（	运算器	）、（	控制器	）。
5.MCS-51中凡字节地址能被（0 和 8	）整除的特殊功能寄存器均能寻址。
6.MCS － 51 单片机内部	RAM  区有 （	4	）个工作寄存器区。
7.若不使用	89C51 片内的程序存储器，引脚（	EA’）必须接地。
8．89C51单片机片内RAM中位寻址区的地址范围是（	20H — 2FH	），工作寄存器区的地址范围是（	00H — 1FH	），片内程序存储器中寻址区的地址范围是
（	0000H — 07FFH	）。
9.MCS-51有（	4	）个并行I\O 口。
10.MCS-51的堆栈是软件填写堆栈指针临时在（30H — 7FH	）内开辟的区域。
11.MCS-51片内（20H — 2FH	）范围内的数据存储器，既可以字节寻址又可以位寻址。
12.程序状态标志字寄存器	PSW 中的 PSW.7 的含义是（进位和借位标志位	）；PSW.0 的含义是（	奇偶校验位	）。

三、判断题
1.所谓的单片机，就是将	CPU 、存储器、定时计数器、中断功能以及	I/O 设备等主要功能部件都集成在一块超大规模集成电路的微型计算机。	（对	）
2. 8051 单片机，程序存储器数和数据存储器扩展的最大范围都是一样的。	（ 对	）
3.MCS-51 单片机是微处理器。 （ 对 ）
4.8位二进制数构成一个字节，一个字节所能表达的数的范围是0-255。（	对 ）
5. 因为 MCS-51可上电复位，因此，MCS-51 系统也可以不需要复位电路。（	错 ）。
6.8051 中特殊功能寄存器（	SFR）就是内部	RAM  中的一部份。（	错 ）
7.特殊功能寄存器的名字，在	C51 程序中，全部大写。 （对	）
8.89C51 单片机片外数据存储器与扩展	I/O 口统一编址。（	对 ）
9.89C51 单片机片内RAM的地址空间为00H ～7FH。(  对	)
10.CPU 每取一个指令字节，立即使程序计数器	PC 自动加 1。（ 对 ）
11.第 1 组工作寄存器	R0~R7 的地址是10H~17H 。 （错	）
12.不能用指令对对程序计数器	PC 进行读写操作。 （	对 ）
13程序存储器和数据存储器的作用不同，程序存储器一般用存放数据表格和程序，而数据存储器一般用来存放数据(  对	)。
15.若一个函数的返回类型为void，则表示其没有返回值。	（对	）
4、 [bookmark: _GoBack]简答题
1. MCS-51单片机的时钟周期与振荡周期之间有什么关系？一个机器周期的时序如何划分？ 
答：时钟周期是单片机最基本的时间单位。机器周期则是完成某一个规定操作所需的时间。
一个机器周期为6 个时钟周期，共12 个振荡周期性，依次表示为S1P1、S1P2、,,S6P1、S6P2。

2.MCS-51 内部四个并行I/O 口各有什么异同？作用是什么？
答： MCS-51 单片机共有四个8 位双向并行的I/O 端口，每个端口都包括一个锁存器、一个输出驱动器和一个输入缓冲器。但这四个端口的功能不全相同，P0 口既可作一般I/O 端口使用，又可作地址/ 数据总线使用；P1 口是一个准双向并行口，作通用并行I/O 口使用；P2 口除了可作为通	I/O 使用外，还可在CPU 访问外部存储器时作高八位地址线使用；P3 口是一个多功能口除具有准双向I/O 功能外，还具有第二功能。
3.简述 MCS-51 单片机的中断响应过程。
答：

4.A/D 转换接口中采样保持电路的作用是什么？省略采样保持电路的前提条件是什么？
答：A/D 转换接口中采样保持电路的作用是：能把一个时间边续的信号变换为时间离散的信号，并将采样信号保持一段时间。
当外接模拟信号的变化速度相对于A/D 转换速度来说足够慢，在转换期间可视为直流信号的情况下，可以省略采样保持电路。
5.简述堆栈。
答：(1)在程序中断或子程序调用时，为了保护返回地址(断点 )和保护现场而设立的RAM 区。
(2)用 MOVSP， #STK指令建立堆栈。
(3)存放数据按“后进先出”原则进行。
(4)利用 PUSH、POP指令即可进行进栈、出栈操作。
6.简述变址寻址方式并举例说明。
答：(1)变址寻址是以DPTR或 PC 作基址寄存器，累加器A 作变址寄存器以两者内容相加形式的16位地址作为操作数地址。
(2)变址寻址只能对移定存储器寻址，其指令只有三条：MOVC A，@A+DPTR
MOVC A,@A+PC JMP @A+DPTR前二条为查表指令，后一条为无条件转移指令
7.简述中断响应的主要内容。
答：由硬件自动生成一条调用指令LCALL转去中断服务，具体操作为：(1)将程序计数器PC的内容 (断点)压栈将中断入口地址装入 PC，转去执行中断服务程序。
8.简述汇编语言中的标号有什么规定?
答：(1)标号由 1—8 字符组成，头一个字符必须是字母。
(2)不能使用汇编语言已定义的符号。
(3)标号后必须跟冒号：
(4)同一标号在一个程序中只能定义一次。
五、编程题 
1.请使用位操作指令，实现下列逻辑操作： P1.5=ACC.2∧ P2.7∨ACC.1∧ P2.0。
答：

2.在外部 RAM 首地址为TABLE的数据表中有10 个字节数据， 请编程将每个字节的最高位无条件地置1。
答：MOV	R2， #10
MOV	DPRT， #TABLE
LOOP：	MOV	X	A， @DPRT取; 一数
ORL A， #80H；最高位置	1
MOV	 X @DPTR，A；写回原地址1NC	DPTR；处理下一单元
DJNZ R2，LOOP
RET
3.已知内部	RAM	30H 单元开始存放	20H 个数据，将其传送到外部RAM的 0000H 单元开始的存储区，请编程实现。
答：MOV	R0,#30H
MOV	R1，#00H 
MOV	R2，#20H
LOOP: MOV A， @R0；取数
MOV	 X	@R1,A；存数
1NC	R0
1NC	R1
DJNZ R2， LOOP 
RET
4.已知8个无符号数之和存于R3R4，求其平均值，结果仍存于R3R4 中，请编程实现(R3 为高字节 )。
答：利用移位指令作除	8 操作，程序如下：
MOV	R2,#3 
LOOP:CLR C
MOV	A， R3
RRC A	;高字节除以	2，末位移入	C，高位补	0 
MOV	R3， A	;暂存高字节
MOV	A， R4
RRC A	;低字节除以	2，高字节末位移入低字节高位
MOV	R3， A
DJNZ R2， LOOP
RET
5.两个字符串分别存放在首地址为42H 和 52H 的内部 RAM 中，字符串长度放在41H单元，请编程比较两个字符串。若相等，则把数字00H送40H 单元，否则把0FFH 送 40H 单元。
答：MOV R0,#42H
MOV	R1,#52H 
LOOP：MOV	A， @R0
CLR C	;不相等， FFH→ 40H
SUBB A,@R1
JNZ  LOOP1	;相等时，比较下一字节
INC	R0
INC	R1
DJNZ	41H，LOOP
MOV	40H， #0；所有字符均相等，则两字串相等。
RET
LOOP1:MOV	40H， #0FFH 
RET
6. 设单片机的fosc=12MHz，要求在	P1.0上产生周期为	2ms 的方波。
答：#include <reg51.h>
sbit P10=P1^0; void delay()
{unsigned int a; for(a=0;a<25500;a++);}
void main()
{ TMOD=0x1;TH0=0xfc;TL0=0x18;EA=1;ET0=1;TR0=1;while(1);}
void ex0() interrupt 1
{TH0=0xfc; TL0=0x18; P10=~P10;}
{}EA=1;ET0=1;TR0=1;while(1);}
void ex0() interrupt 1
{TH0=0xfc; TL0=0x18; P10=~P10;}

7.设系统时钟频率为12MHz，编程实现从P1.1 输出周期为1s 的方波。
答：#include <reg51.h> sbit P11=P1^1; 
unsigned char a; 
void delay()
{unsigned int a; for(a=0;a<25500;a++);}
void main()
{ TMOD=0x01; TH0=0x3c; TL0=0xb0; EA=1; ET0=1; TR0=1;while(1);}

六、综合应用题	
1.用 8031 单片机，并采用一片2716(2KB)和一片6116(2KB)组成一个既有程序存储器又有数据存储器的扩展系统，请：
(1)画出逻辑电路图(2)说明其存储空间

答：(1)逻辑图
(2)地址：
[image: IMG_256]
芯片
P2.2 P2.1 P2.0 P0.7,,P0.0
地址范围
27160000,00000H1111,107FFH61160000,00000H1111,107FFH
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