单片机技术与应用复习资料
一、填空题

1.PO通常用作（ 单片机系统的地址/数据总线      ）。

2.M返回地址（或中断）是（  在程序中断或子程序调用时     ）的程序计数器的内容。

3.所谓中断源即是（ 引起中断的原因或能发出中断请求的来源    ）。

4.单片机位寻址区的单元地址是从（  20H  ）导员到（  2FH  ）单元，若某地址是（   09H   ），它所在单元的地址应该是（  21H  ）。

5.转移指令与调用指令的相同点是两种指令都是通过改变程序计数器PC的内容来实现转移的，不同点是，当执行调用指令时，它不仅能转移到某一指定地址处，而且当子程序执行到（  RET  ）指令后，它能自动返回到（  调用指令的下一条  ）指令处，而普通转移令（  不  ）能返回。

6.8031有两个16位可编辑定时/计数器，其中定时作用时指对单片机(  对内部  ）脉冲进行。

7. 当P1口做输入口输入数据时，必须先向该端口的锁存器写入（  FF  ），否则输入数据可能出错。

8. 堆栈指针SP的内容将始终指示（  堆栈的栈的栈顶   ），当单步执行了调用指令LCALL  addr16后SP的内容将（  不会  ）改变。

9. 由于执行每条指令都要占用CPU的时间，因此采用循环结构并多次重复只从某些指令可实现软件延时。而硬件延时一般时采用单片机的（  定时  ）再通过软件编程来实现。

10. 单片机串行通信时，若要发送数据，就必须将要发送的数据送至（  SBUF  ）单元，若要接受数据也要到该单元取数。

2、 单项选择题

1. MCS-51单片机的复位信号是（  B    ）有效。

A、高电平    B、低电平     C、脉冲      D、下降沿   

2. 在片外扩展一片2764程序存储芯片要（  B   ）地址线。

A、8根      B、13根       C、16根      D、20根
3. 当单片机西欧那个8155接口芯片内部RAM的20H单元中读取某一数据时，应使用（  D  ）类。

A、 MOV  ，20H              B、MOVX  A,@Ri     

B、 C、MOVC  A,@A+DPTR      D、MOVX  A,@DPTR

4. 当串行口向单片机的CPU发出中断申请时，若CPU允许并接受中断请求时，程序计数器PC的内容将被自动修改位（  E  )。

A、0003H    B、000B     C、0013H    D、001BH   E、0023H

5. 子程序的返回和中断响应过程中的中断返回都是通过改变PC的内容实现的，而PC内容的改变时（  C  ）完成的。

A、 通过POP命令    B、通过MOV指令   C、通过RET或RETL指令   D、自动

6. 单片机复位后，SP、PC、I/O口的内容为（  C  ）。

A、 SP=07H   PC=00H   PO=P1=P2=P3=FFH

B、 SP=00H   PC=0000H   PO=P1=P2=P3=00H

C、 SP=07H   PC=00H     PO=P1=P2=P3=FFH

D、 SP=00H   PC=00H     PO=P1=P2=P3=OOH

7.8031定时/计数器共有四种操作模式，并由TMOD寄存器中MI MO的状态决定，当，，，MI MO的装填为10时，定时/计数器被设定为（  C  ）。

A、13位定时/计数器     

B、16位定时/计数器

B、 自动重装8位定时/计数器    

C、 D、TO为两个独立的8位定时/计数器，TI停止工作

8.8031有四个工作寄存器区，由PSW状态字中的RSI、RSO两位的状态来决定，单片机复位后，若执行SETB  RSI  指令，此时只能使用（  C  )区的工作寄存器。

A、0区   B、1区   C、2区   D、3区

9. 在MCS-51单片机中，当有压入或弹出堆栈操作时，SP的内容将随之增大或减小；程序计数器PC的内容将始终知识下一条将要执行指令的地质，所以只要改变PC的内容将改变程序的云秀你赶路径。SP的内容PC的内容？（  D  ）。

A、 都是8位地质    B、都是16位地质    C、位数相同   D、位数不同

10. 在单片机中，通常将一些中间计算结果放在（  A  ）中。

11. 累加器    B、控制器   C、程序存储器    D、外接晶振

12. 一个时钟周期等于（  B   ）振荡周期。

A、1个   B、2个   C、6个   D、12个

13. 十进制数向二进制数进行转换时，十进制数91相当于二进制数（    D  ）。

A、1101011       B、1101111      C、1110001      D、1011011

14. 程序计数器PC时（   A   ）位的计数器，能寻址64KB的程序存储范围。

A、16     B 、8    C、4       D、32

15. 指令MOV寻址空间时（   B  ）.

A、 片外ROM     B、片外RAM      C、片内RAM     D、片内ROM

16. 当CPU不执行访问外RAM指令（MOVX）时，ALE以时钟振荡频率（   B  ）的固定频率输出，因此ALE信号也可作为外部芯片CLK时钟或其他需要。

A、1/2     B、1/6     C、1/12     D、1/24

17. 8051单片机复位信号应从（   B  ）脚接入。

A、 P3.2       B、RST       C、8脚    D、T1

17.8051单片机外部中断O、1，在（   D   ）。

A、 PO口       B、P1口    C、P2口    D、P3口

18.一个机器周期含有1个时钟周期，当单片机时钟频率位12MHZ时，一个机器周期为2（    D  ）。

A、（1）6（2）2       B、（1）12   （2）2       

C、（1）12  （2）1    D、（1）6  （2）1

19.MOV  AB指令执行后，16位乘积的高位在（  D  ）中。

A、A        B、C        C、AB       D、B

20.MOV  A,30H的寻址方式时（    C   ）。

A、寄存器寻址     B、寄存器间接寻址     C、直接寻址   D、立即寻址
三、判断题

1.8051每个中断源相应地再芯片商都有其中断请求输入引脚。（   F     ）

2. 中断初始化时，对中断控制器的状态设置，只可使用位操作指令，而不能使用字节操作指令。（     F  ）

3. 单片机系统扩展时使用的锁存器，时用于锁存高8位地址。（   F   ）

4. 如JC  rel发生跳转时，目标地址位当前地址加上偏移量rel。（       ）

5. MOV  A，@A+DPTR是一条查询指令。（   T  ）

6. MUL   AB的执行结果是高8/位在A中，低8位在B中。（  F    ）

7. 在A/D变换时，抽样频率越高越好。（  T    ）

8. CPU对内部RAM的读写速度一样快。（    F   ）

9. 对于8051单片机，当CPU对内部程序速度也就越，系统性能也就越好。（   T    ）

10. 外加振频率越高，系统运算速度也就越快，系统性能也就越好。（     F     ）

四、简答题

1.简述堆栈。

答：
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2. 简述中断相应的主要内容。

答：
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3.80C51单片机外RAM和ROM使用相同的地址，是否会在总线上出现竞争？为什么？

答：
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4. 定时/计数器的启动与GATE控制位有何关系？

答：
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5、 串行缓冲器SBUF有什么作用？简述串行口接收和发送数据的过程。

答：
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五、汇编程序设计

1. 编写程序，将位存储单元38H中的内容与位存储单元49H中的内容互换。
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2. 分别用一条指令实现下列各小题的要求：

（1） TO开中断，其余禁止中断

（2） T1串行口开中断，其余禁止中断
（3） 全部开中断
（4） 全部禁止中断
答：
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