卫星导航定位复习资料
1、 填空题
1. GPS 定位系统由________、________与用户接收三个部分构成。
2.双频接收机可以同时接收 L1 与________信号，利用双频技术可以消除或减弱__________对观测量的影响，定位精度较高，基线长度不受限制，所以作业效率较高。
3.利用 GPS 进行定位有多种方式，如果就用户接收机天线所处的状态而言，定位方式分为________定位与________定位;
4.GPS 基准通常指的是位置基准、________基准与尺度基准。
5.我国组建的第一代卫星导航定位系统称为________。


二、判断并改正
1.单点定位至少需要五颗卫星信号同时被接收。(     )
改正：
2. WGS-84 坐标系是一种左手协议坐标系。(     )
改正：
3. GPS 信号都源于一个公用的 102.3MHz基准信号。(     )
改正：
三、词语解释
1.GLONASS -
2. UTM -
3. SD -

四、名词解释
1.相对定位：
2. 高程异常：
3. 卫星天线相位偏差：


五、简答题
1.GPS载波相位测量的优点是什么?载波相位测量需要解决的关键问题又有哪些?
2.GPS测量发生周跳是指什么?产生的原因主要有哪些?
3.国家GPS控制网包括哪些等级?而城市GPS控制网又包括哪些等级?
4.GPS网的设计指标指什么?评价 GPS网设计的优劣主要指标又有哪些?
六、论述题
1.GPS卫星信号有哪些构成?论述GPS测量的误差来源，并分析说明GPS测量的多路径效应以及减弱方法。

2.单基站GPS RTK测量系统有几部分组成?其作业模式又有哪些?目前的网络RTK采用的核心技术主要有哪些?







参考答案
一、填空题
1、空间卫星、地面监控
2、 L2、对流层折射。
3、 静态 动态
4、方位
5、北斗卫星导航定位系统


二、判断并改正
1、 答:(x)，改为:单点定位至少需要四颗卫星信号同时被接收。
2、 答:(x)，改为:WGS-84 坐标系是一种右手协议坐标系。
3、 答:(x)，改为:GPS 信号都源于一个公用的10.23MHz基准信号。


3、 词语解释
1、格罗纳斯系统
2、横轴墨卡托投影。
3、单差。


四、名词解释 
1、相对定位:指使用两台以上的 GPS 接收作同步观测，以确定两
个以上测站在 WGS84 坐标系中的相对位置或坐标差的定位方法。
2、高程异常:似大地水准面与椭球面之间的高差，称为高程异
常。
3、 卫星天线相位偏差:卫星天线几何中心与相位中心的偏差。

五、简答题
1、答:（1）GPS载波相位测量的优点:抗干扰性能好，定位精度高，用于精密定位。（2）需要解决的关键问题:载波重建、整周模糊度确定以及周跳的探测和修复。
2、答:GPS测量发生周跳是指由于卫星信号的失锁而使载波相位观测值中的整周计数所发生的突变现象。
周跳产生原因：①由于电离层条件差、多路径效应和卫星高度过低等原因，造成卫星信号的信噪比过低，导致整周计数错误:②接收机软件发生故障，导致错误的信号处理;③接收机在高速动态的环境下进行观测，导致接收机无法正确跟踪卫星信号;④卫星发生瞬时故障，无法产生信号。
3、答:①国家GPS控制网包括AA级、A级、B级、C级、D级、E级:②城市GPS控制网包括二等、三等、四等、一级、二级。(1)由于顶空障碍物阻挡，造成卫星信号暂时中断
[bookmark: _GoBack]4、答:①GPS网的设计指标:是指导GPS网设计量化因子，是评价GPS网设计优劣的数值标准。②评价GPS网设计的优劣指标:质量指标(精度、可靠性)、效率指标、费用指标。

六、论述题
1、答:①GPS卫星信号组成:测距码(P码、C/A码)、数据码(导航电文，D码)、L波段(L1、L2载波)。
②GPS测量的误差按其来源大致可分为三种类型:
(1)与卫星有关的误差，主要包括星历误差、卫星钟的误差、地球自转的影响和相对论效应的影响等。
(2)信号传播误差，主要包括信号通过电离层折射和对流层折射的影响、信号传播多路径效应的影响。
(3)观测误差和接收设备的误差，接收设备的误差主要包括接收机钟差和天线相位中心的位置偏差。
③多路径效应:由干接收机周围高大建筑物或水面对电磁波产生的反射作用而引起的定位误差。其中金属材料、水面等反射较强。
减弱方法:(1)天线安置尽量避开强反射物(如水面、平坦光滑地面、平整的建筑物等);( 2)选用防多路径效应的天线(如扼流圈天线等)。
2、答：
1)组成:GPS 接收机(基准站、流动站)、数据传输系统(数据链，基准站发射台、流动站接收台)、软件系统;
2)作业模式:快速静态测量、准动态测量、动态测量;
3)采用核心技术:虚拟参考站VRS占95%左右;主辅站概念MAC，占5%左右;区域改正FKP，占1%左右;综合误差内插CBI，2002年，武大GPS工程中心提出的，极少使用;增强参考站ARS ，2007年，西南交大提出的，尚未展开应用。

